***Załącznik nr 8 do SWZ Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia***

**Nr sprawy GI.271.74.2024**

**Nazwa i adres Wykonawcy**

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

**OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy przetargu pn.: „ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO W RAMACH PROGRAMU PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POD NAZWĄ „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”.**

| **LP.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **Wpisać TAK lub NIE lub wartość parametru** |
| --- | --- | --- |
| **SAMOCHÓD FABRYCZNIE NOWY** | | |
|  | Marka, model, typ |  |
|  | Rok produkcji 2024 |  |
| **SILNIK** | | |
|  | Rodzaj silnika –wysokoprężny (diesel) minimum czterocylindrowy |  |
|  | Moc min. 150 KM |  |
|  | Pojemność silnika min 1900 cm3 |  |
|  | Emisja spalin -EURO 6 (dyrektywa CEE EURO 6(VI)/2007/715/EC w zakresie emisji spalin) |  |
| **UKŁAD NAPĘDOWY** | | |
|  | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna lub inna równoważna |  |
|  | Napęd na koła przednie |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
|  | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu ze wspomaganiem |  |
|  | System wspomagania siły hamowania |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy |  |
|  | System kontroli trakcji |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie dodatkowymi funkcjami, takim jak np. radio, telefon komórkowy, tempomat), z regulacją położenia, kierownica pokryta skórą |  |
| **MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE** | | |
|  | Ilość miejsc 9 (8+1) - 8 pasażerów + kierowca, w układzie 3 rzędy siedzeń po 3 miejsca). Dodatkowo w III rzędzie miejsce na wózek. Zamawiający dopuszcza demontaż III rzędu siedzeń w celu umożliwienia montażu wózka dla osób niepełnosprawnych. |  |
|  | Możliwość demontażu wszystkich foteli w II i III rzędzie siedzeń przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki, 3 punktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa. |  |
|  | Nadwozie z powiększoną przestrzenią ładunkową za III rzędem |  |
|  | Tapicerka w kolorze ciemnym |  |
|  | Regulacja kolumny kierowcy ,,góra-dół” |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
|  | Immobiliser |  |
|  | Tempomat |  |
|  | Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie |  |
|  | Szyba tylna ogrzewana, wyposażona w wycieraczki |  |
|  | Tylne drzwi o kącie otwarcia mieszczącym się w przedziale od 150° do 180° przeszklone. Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylnych drzwi wykonanych jako klapa przeszklona podnoszona do góry |  |
|  | Drzwi tylne przesuwne przeszklone z prawej strony. Zamawiający dopuszcza wersję pojazdu bez tylnych lewych drzwi bocznych. W przypadku zaoferowania pojazdu z dodatkowymi z tylnymi lewymi drzwiami bocznymi -wymaga się jako przesuwne |  |
|  | Drzwi w przestrzeni pasażerskiej zabezpieczone przed otwarciem |  |
|  | Tylne boczne płaty nadwozia przeszklone |  |
|  | Alarm antywłamaniowy |  |
|  | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem |  |
|  | Kolor nadwozia – do ustalenia Lakier: metalizowany. |  |
|  | Trzypunktowe pasy bezwładnościowe na wszystkich miejscach siedzących. |  |
|  | Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |
|  | Czujniki zapięcia pasów bezpieczeństwa |  |
|  | Klimatyzacja manualna lub elektroniczna obejmująca całość pojazdu z osobnym sterowaniem dla II i III rzędu siedzeń z nawiewami dla każdego rzędu siedzeń |  |
|  | Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy |  |
|  | Dwa komplety opon z felgami (letnie i zimowe) przy czym dostarczony pojazd będzie posiadał założone opony dostosowane do pory roku. |  |
|  | Światła: LED do jazdy dziennej włączane automatycznie, czujnik zmierzchu – automatyczne przełączanie na światła mijania, trzecie światło stop + światło przeciwmgłowe tył, światła przeciwmgielne przód |  |
|  | Podłoga – wykładzina wykonana z pokrycia antypoślizgowego łatwo zmywalnego |  |
|  | Gumowa wykładzina na podłodze, w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Chlapacze przednie i tylne. |  |
|  | Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektronicznie |  |
|  | Wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt, podnośnik, koło dojazdowe, zamykany schowek w desce rozdzielczej, gniazdo 12V w kabinie, oznakowanie pojazdu (naklejki „inwalida” wg obowiązujących przepisów) |  |
|  | System wspomagania parkowania - czujniki parkowania przód i tył, z panoramiczną kamerą cofania 180° |  |
|  | Reflektory przednie w technologii LED, Światła: LED do jazdy dziennej włączane automatycznie, czujnik zmierzchu – automatyczne przełączanie na światła mijania, trzecie światło stop + światło przeciwmgłowe tył |  |
|  | System multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym min 7" z bezprzewodową obsługą Apple CarPlay i Android Auto™ |  |
|  | System bezprzewodowej obsługi telefonu (bluetooth lub równoważny) |  |
|  | Lusterka zewnętrzne boczne sterowane elektrycznie z podgrzewaniem |  |
|  | Min. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu + boczne poduszki w przednich fotelach. |  |
|  | Ogrzewanie przedniej szyby lub nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę |  |
| **MIEJSCE DLA WÓZKA INWALIDZKIEGO** | | |
|  | Platforma najazdowa teleskopowa |  |
|  | Dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózku inwalidzkim – zgodne z normą ISO 10542-2 |  |
|  | Uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego |  |
| **POZOSTAŁE** | | |
|  | Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024r. poz. 1251) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację |  |

...............................................

*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

*Dokument może być przekazany:*

1. *w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę*
2. *w postaci elektronicznej opatrzonej:*

* *podpisem zaufanym, o którym mowa w  ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,*
* *podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych*