Opole dn. 06.07.2021

**Wykonanie regeneracji cylindrów hydraulicznych chwytaka dwułupinowych**

**DEMAG - 4szt.**

Zakres regeneracji obejmuje:

1. Modernizacja i wymiana uchwytów oczkowych łożysk przegubowych.
2. Wymiana łożysk przegubowych cylindrów
3. Przegląd i regeneracja tłoczysk oraz cylindrów, ewentualne nałożenie nowej powłoki i honowanie.
4. Wymiana uszczelnień pakietowych tłoka, wymiana uszczelnień cylindra.
5. Wymiana hydraulicznych złączek prostych i uszczelnień.
6. Modernizacja dławnic, wykonanie nowych dławnic i montaż.
7. Wymiana uszczelnień dławnic - "viton" (odporne na wysoką temperaturę).
8. Przegląd spoin spawanych, badania nieniszczące.