*Załącznik nr 6*

*(pieczęć lub nazwa i adres Wykonawcy)*

**PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI**

na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie miejsca rekreacji – zagospodarowanie terenu elementami małej architektury, nowymi dojściami i nasadzeniami na działce nr ew. 152/3 obręb 0021 oraz dz. nr 1/5 obręb 0116 przy ul. Czołgistów w Bydgoszczyw ramach zadania Miasta pn**.: „Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAMÓWIENIA** | **WARTOŚĆ POZYCJI**  **W ZŁ** *(BRUTTO)* |
| 1. **Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, nawierzchnie, zieleń** | | |
| 1. | Roboty ziemne i przygotowawcze m.in.: (wykopy, niwelacja terenu, przycinka wraz z wycinką drzew, z wywiezieniem*)* |  |
| 2. | Nawierzchnia bezpieczna z piasku ok. 34m2 + obrzeże trawnikowe z folii karbowanej ok. 13m |  |
| 3. | Obrzeże z kostki kamiennej granitowej na ławie i podsypce cementowo-piaskowej ok. 118m |  |
| 4. | Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ok. 23m2 |  |
| 5. | Układanie nawierzchni żwirowej/mineralnej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 76m2, chodniki o szerokości 1,50m |  |
| 6. | Wykonanie nawierzchni trawiastej (do rekultywacji ok. 268m2)  z zagęszczeniem oraz dosiewem trawy – roboty odtworzeniowe  z uporządkowaniem terenu po robotach |  |
| 7. | Sadzenie drzew - 1 szt. (kasztanowiec biały) i krzewów- 57m2 (róża maraton) |  |
| 1. **Montaż i zakup urządzeń** | | |
| 8. | Dostawa z montażem ławki wiszącej *(w tym roboty ziemne  i fundamentowe)- 1 szt.* |  |
| 9. | Dostawa z montażem przeplotni *(w tym roboty ziemne  i fundamentowe)- 1 szt.* |  |
| 10. | Dostawa z montażem ławki z oparciem *- 2 szt.* |  |
| 11. | Dostawa z montażem kosza na psie odchody *- 1 szt.* |  |
| 12. | Dostawa z montażem kosza na śmieci *- 2 szt.* |  |
| 13. | Dostawa z montażem regulaminu *- 1 szt.* |  |
| 14. | Przestawienie karmika i jego odnowa – 1 szt. |  |
| 1. **Pozostałe** | | |
| 15. | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej |  |
| 16. | Certyfikowany audyt pomontażowy bezpieczeństwa dla urządzeń, elementów małej architektury oraz nawierzchni bezpiecznych placu rekreacji wykonany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający zgodność wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami, w tym normami (PN-EN). |  |
| **Razem (suma poz. 1 – 16)** | | |

…………………………………….………………

*Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń*

*woli w imieniu Wykonawcy*