**RG.271.14.2021 Załącznik nr 8 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu ofertowego na etapie podpisywania umowy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **rodzaj robót** | **ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto****(ilość x cena jednostkowa netto)** |
| 1 | Element - Roboty przygotowawcze - ziemne |  |
| 1.1 | Mechaniczne ścinanie poboczy | 955 m2 |  |  |
| 2 | Element – Roboty rozbiórkowe |  |
| 2.1 | Mechaniczne usunięcie warstwy bitumicznej grub. 5 cm z wywozem urobku do 5 km | 2840 m2 |  |  |
| 3. | Element - korytowanie |  |
| 3.1 | Wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni grub. 30 cm z wywozem urobku do 5 km | 3905 m2 |  |  |
| 4. | Element – Podbudowy |  |
| 4.1 | Wykonanie sączków kamiennych  | 4 szt. |  |  |
| 4.2 | Wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowo-tłuczniowej grub. 25 cm po uwałowaniu | 3905 m2 |  |  |
| 4.3 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grub. 6 cm | 3195 m2 |  |  |
| 5 | Element - Nawierzchnie |  |
| 5.1 | Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna grub. 4 cm | 4370 m2 |  |  |
| 5.2 | Wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. 5 cm | 955 m2 |  |  |
| 6 | Element – roboty końcowe - ziemne |  |
| 6.1 | Oczyszczenie obustronnych rowów odwadniających z namułów | 1200 mb |  |  |
| RAZEM netto |  |
| VAT ……….% |  |
| RAZEM brutto |  |