Załącznik nr 2 do SIWZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

**dostawa gazu na rok 2023/2024**

1/dostawa 459.539m3/ 5.045738MWh gazu w roku 2023/2024 - Gz50 - 39,5MJ/m3

2/Przewidywane zużycie gazu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyłącze/miesiąc | 1+2\* | 3 | 4 | 5 |
| m3 | kWh | m3 | kWh | m3 | kWh | m3 | kWh |
| X/2023 | 9194 | 100950 | 13449 | 147670 | 7189 | 78935 | 1114 | 12232 |
| XI/2023 | 12024 | 132024 | 20056 | 220215 | 17923 | 196795 | 1764 | 19369 |
| XII/2023 | 14950 | 164151 | 27691 | 304047 | 27132 | 297909 | 2563 | 28142 |
| I/2024 | 15397 | 169059 | 28467 | 312568 | 29030 | 318749 | 2547 | 27966 |
| II/2024 | 13787 | 151381 | 25410 | 279002 | 26591 | 291969 | 2313 | 25397 |
| III/2024 | 13196 | 144892 | 22855 | 250948 | 23992 | 263432 | 2042 | 22299 |
| IV/2024 | 10833 | 118946 | 17410 | 191162 | 16755 | 183970 | 1304 | 14318 |
| V/2024 | 5948 | 65309 | 10625 | 116663 | 7242 | 79517 | 660 | 7247 |
| VI/2024 | 1670 | 18337 | 2555 | 28054 | 1836 | 20159 | 14 | 154 |
| VII/2024 | 1690 | 18556 | 2017 | 22147 | 966 | 10607 |  0 | 0 |
| VIII/2024 | 1429 | 15690 | 1434 | 15745 | 628 | 6895 |  0 | 0 |
| IX/2024 | 3013 | 33083 | 6658 | 73105 | 4050 | 44469 | 126 | 1383 |
| Razem | 103131 | 1132378 | 178627 | 1961325 | 163334 | 1793407 | 14447 | 158628 |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ - \* - dwa kotły o indywidualnym przyłączu pracujące zamiennie |  |  |  |  |
| 2/ współczynnik konwersji 10,98kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |

3/Przyłącza gazu zlokalizowane są w Poznaniu przy ul.Bukowskiej 285,

4/Grupy taryfowe i zamówione moce dla poszczególnych przyłączy:

a/przyłącze 1+2 — dwa kotły każdy o mocy 550kW

Grupa taryfowa — 2xW5

Moc zamówiona — 2x710kWh

Dostawa - 2x51.565,5m3/2x566.189MWh

b/przyłącze 3

Grupa taryfowa — W6A

Moc Zamówiona — 1152kWh — trzy kotły każdy o mocy 575kW

Dostawa – 178.627m3/1.961.325MWh

c/przyłącze 4

Grupa taryfowa — W6A — trzy kotły każdy o mocy 470kW

Moc zamówiona — 725kWh

Dostawa -163.334m3/1.793.407MWh

d/przyłącze 5

Grupa taryfowa — W4 — kocioł o mocy 127kW

Dostawa -14.447m3/158628MWh

5/0kres dostawy: 12 miesięcy ,

6/W ofercie należy podać składniki cenotwórcze za dystrybucję oraz za dostawę. Ceny powinny zostać odniesione do zamówionej mocy i m3 gazu — załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.