Buk, dnia 08 września 2021 roku

ZP.271.**15**.2021

[**https://platformazakupowa.pl/pn/buk\_gmina**](https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **przebudowa ul. Ogrodowej w Dobieżynie**

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

**1. Zamawiający informuje, że zmniejsza zakres robót objętych niniejszym zamówieniem i załącza zamienny przedmiar robót.** Nie będą realizowane roboty związane z kanałem technologicznym, usunięciem kolizji energetycznych, oświetleniem. Zmniejszono zakres robót w rozdziałach:  Regulacja, Zieleń, Elementy ograniczające, Zabezpieczenie i geodezja. Dodatkowo w rozdziale "Jezdnia" i "Pobocza" zmianie uległ zakres związany z gospodarką gruntami z koryta jezdni.

**W związku z powyższym** **Rozdział V SWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

**„2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 324053P – ul. Ogrodowa w miejscowości Dobieżyn.** Teren objęty przebudową stanowi pas drogowy drogi gminnejnr 324053P ul. Ogrodowa w miejscowości Dobieżyn. Teren, na którym planuje się realizacjęprojektowanej inwestycji zlokalizowany jest na działkach ujętych na stronie tytułowej projektu.Droga gminna została objęta przebudową od km 0+000 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr2459P ul. Jarzębinowa do km 1+000. **.**

**Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejność wykonywania prac:**

- Roboty geodezyjne.

- Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

- Roboty rozbiórkowe, załadunek, transport itp.

- Roboty ziemne, załadunek, transport, koryto, rowki, itp.

- Dostosowanie podłoża do posadowienia projektowanych elementów budowlanych.

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.

- Montaż elementów betonowych, żelbetowych itp.

- Wykonanie podsypek, podbudów, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ścieralnych.

- Wykonanie regulacji zaworów, studni, słupków i innych elementów tego wymagających itp.

- Wykonanie/odtworzenie oznakowania stałego.

- Wykonanie/odtworzenie terenów przeznaczonych pod zieleń, pobocza, itp.

- Roboty wykończeniowe, uporządkowanie terenu.

Jezdnia drogi gminnej została zaprojektowana o szerokości 4,00 m o nawierzchni z płyt betonowych pełnych gr. 16 cm oraz płyt betonowych ażurowych o gr. 10 cm. Jezdnia w rejonach skrzyżowań została zaprojektowana o nawierzchni z kostki betonowej pełnej. Dodatkowo zaprojektowano mijanki o nawierzchni z płyt betonowych pełnych o gr.16 cm. Łączna szerokość jezdni wraz z mijankami będzie wynosić 5,60 m. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nową, zgodnie z projektem.

**Szczegółowy zakres opisano w dokumentacji technicznej.”**

**2. Zamawiający zmienia termin składania ofert. W związku z powyższym rozdział XIII SWZ: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/pn/buk\_gmina**](https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14.09.2021r. do godz. 11:00.”**

**3. Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert. W związku z powyższym rozdział XIV: SWZ TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert. **tj. 14.09.2021r. o godz. 11:30.”**

**4. W rozdziale XI SWZ: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do **dnia 13.10.2021r.”**

**W związku z powyższym zamawiający załącza poprawiony FORMULARZ OFERTOWY stanowiący załącznik nr 1 SWZ**

**W załączeniu:**

1. **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**
2. **ZAMIENNY PRZEDMIAR ROBÓT**
3. **ZAŁĄCZNIK NR 1 SWZ (FORMULARZ OFERTOWY) z dn. 08.09.2021r.**