Załącznik nr 3

 Do zapytania ofertowego

 Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia dotyczącego

 **Dostawa i montaż Pieca konwekcyjno- parowego elektrycznego wraz z akcesoriami dodatkowymi do Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMETRY I ICH OPIS** | **NAZWA SPRZĘTU** | **ZDJĘCIE POGLĄDOWE** |
| **Piec konwekcyjno – parowy elektryczny 1szt** |
| **PARAMETRY:**ZASILANIE : ELEKTRYCZNEWYTWARZANIE PARY: bojlerowePOJEMNOŚĆ: 10 x GN ROZMIAR BLACH:GN 1/1, GN 1/2ORIENTACYJNA ILOŚĆ PORCJI: 250WYMIARY(SZER x WYS x GŁ): 850 x 842 x 1014mmWAGA:121KGWSAD:45kgMOC CAŁKOWITA: 18,9KWNAPIĘCIE: 400VZABEZPIECZENIE:32AZASILANIE: 3N~/380-415V/50–60HzPRZYŁĄCZE WODY: 1TEMPERATURA: 30–300 °CILOŚĆ PROWADNIC 10AUTOMATYCZNE MYCIE: TAKSONDA TEMPERATUROWA: TAKPRYSZNIC ZINTEGROWANY: TAK |  |   |
| **Podstawa pod piec 1szt** |
| Podstawa pod piec nierdzewna wyposażona w prowadnice |  |  |
| **Zmiękczacz automatyczny 1szt** |
| Zmiękczacz automatyczny |  |  |
|  |
|  |  |  |
| **Pojemiki GN** |
| Pojemnik stalowy, Premium GN 1/1 H 65mm 10sztPojemnik stalowy, Comfort GN 1/1/ H 100mm 10szt Pojemnik stalowy, perforowany, Comfort GN 1/1 H 65mm 10sztPojemnik stalowy, Premium GN 1/1 H 40mm 10sztPojemnik stalowy, Comfort, GN 1/1 H 20mm 10sztPojemnik stalowy, Comfort GN ½ H 100mm 5szt  |  |  |
| **Dodatkowe akcesoria** |
| Rękawice olejoodporne 1para |  |  |
| **Dodatkowe usługi** |
| Montaż przez autoryzowany serwis producenta Szkolenie z zakresu obsługi |  |  |