**Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn – Stara Krobia (strefa ekonomiczna – DW 434)**

Wytyczne do projektowania:

- przebudowa na odcinku ok 950 mb,

- skrzyżowanie z drogą wyższej kategorii (skrzyżowanie drogi kat. Z z GP),

- rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 434 z uwzględnieniem wytycznych do projektowania WR-D-30,

- skrzyżowanie powinno posiadać formę skrzyżowania skanalizowanego z dodatkowym pasem skrętu w lewo lub z wykorzystaniem powierzchni wyłączonej z ruchu lub z wykorzystaniem wyspy w obszarze klina naprowadzającego przed dodatkowym pasem do skrętu w lewo. Dodatkowy pas ruchu od Starej Krobi (lewoskręt),

- dla odcinka jezdni drogi wojewódzkiej 434 zastosować kategorię ruchu co najmniej KR-4,

- jezdnia powinna zostać poszerzona do 6 m przy zastosowaniu kategorii ruchu KR-3,

- zaprojektować ścieżkę pieszo-rowerową odsuniętą od jezdni za rowem,

- przewidzieć podziały gruntu dla ok 9 działek,

- przewidzieć odtworzenie rowów przydrożnych,

- uzgodnienia wynikające z potrzeby uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

- stan istniejący przedstawia dokumentacja fotograficzna,

- projekt rozbudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką należy uzgodnić zarządcą drogi - Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.