**Załącznik Nr 9 do SWZ**

**WYKAZ POJAZDÓW POSIADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie, z nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy” przedkładam(y) wykaz posiadanych pojazdów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia, spełniających wymagania określone w SWZ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj pojazdu** | **Forma dysponowania\*** | **Wyposażenie w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego**  | **Wyposażenie w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów**  | **Spełnianie przez pojazd normy emisji spalin powyżej EURO 4****(tak/nie)\*\*** |
| 1.
 | Pojazd specjalistyczny, przystosowany do opróżniania pojemników typu kontenery (7000 l) lub typu „dzwony” - o dopuszczalnej masie całkowitej od 10 Mg do 18 Mg |  |  |  |  |
|  | Pojazd specjalistyczny, przystosowany do opróżniania pojemników typu kontenery (7000 l) lub typu „dzwony” - o dopuszczalnej masie całkowitej od 10 Mg do 18 Mg |  |  |  |  |
|  | Pojazd specjalistyczny, przystosowany do opróżniania pojemników typu kontenery (7000 l) lub typu „dzwony” - o dopuszczalnej masie całkowitej od 10 Mg do 18 Mg  |  |  |  |  |
|  | Pojazd bezpylny o dopuszczalnej masie całkowitej od 24 do 26 Mg,z funkcją kompaktującą o maksymalnej sile zgniotu w zabudowie śmieciarki 1:4;wyposażony w myjkę o zamkniętym obiegu wody, przystosowaną do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów; wyposażony w urządzenie rejestrujące (opisane w Załączniku Nr 6 do SWZ) |  |  |  |  |
|  | Pojazd bezpylny o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 Mg do 26 Mg, z funkcją kompaktującą o maksymalnej sile zgniotu w zabudowie śmieciarki 1:4, wyposażony w urządzenie rejestrujące (opisane w Załączniku Nr 6 do SWZ)  |  |  |  |  |
|  | Pojazd bezpylny o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 Mg do 26 Mg, z funkcją kompaktującą o maksymalnej sile zgniotu w zabudowie śmieciarki 1:4, wyposażony w urządzenie rejestrujące (opisane w Załączniku Nr 6 do SWZ) |  |  |  |  |
|  | Pojazd bezpylny o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 Mg do 26 Mg, z funkcją kompaktującą o maksymalnej sile zgniotu w zabudowie śmieciarki 1:4, wyposażony w urządzenie rejestrujące (opisane w Załączniku Nr 6 do SWZ) |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest załączyć informację o prawie do dysponowania pojazdami.

Zgodnie z art. 68b pkt 3) lit. d) w zw. z art. 68a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, by udział pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym tj. energią elektryczną lub paliwem wykorzystywanym do napędu silników pojazdów silnikowych w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, stanowiącym substytut dla paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach jej przetwórstwa, w szczególności wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i parafinowe, sprężony gaz ziemny (CNG), w tym pochodzący z biometanu, skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub gaz płynny (LPG) w całkowitej liczbie pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia wynosił co najmniej 7%, z zastrzeżeniem, że wymogu tego nie stosuje się do Wykonawcy, który zgodnie z zasadą określoną w art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.), przedmiotowe zamówienie realizować będzie w całkowitej liczbie pojazdów, w stosunku do której wielkość udziału pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym będzie poniżej 0,5.

## W przypadku, gdy zadanie realizowane będzie przez pojazdy dodatkowe, nie wskazane w powyższej tabeli, a należące do pojazdów kategorii N2 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 Mg ale nie przekraczającą 12 Mg) lub N3 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 Mg) – Wykonawca musi zgłosić je Zamawiającemu i dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające, iż dany pojazd jest napędzany paliwem alternatywnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.).

*\*należy wpisać np. własność, dzierżawa, leasing itp. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów - należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.*

*\*\* Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie Wykonawcę o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie przez pojazd normy emisji spalin powyżej EURO 4 (czyli EURO 5 lub EURO 6)*

*………………………………………………*

 *kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób*

*uprawnionej do reprezentowania Podmiotu*