Białystok, 28.08.20223r.
Dotyczy: postępowania na „Nadbudowę i przebudowę bloku E oraz przebudowę bloku A1 Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”
Numer postępowania: AZP.25.3.8.2023
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ
I.	Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązań równoważnych w zakresie wykonania ścian zewnętrznych i elewacji w oparciu o system płyty warstwowej. Tego typu rozwiązania świetnie sprawdzają się w przypadku szybko realizowanych obiektów kubaturowych. Dodatkowo zastosowania płyty typu „sandwich” uprości prace konstrukcyjno montażowe, zapewni odporność REI120 oraz znacznie obniży koszty realizacyjne.
Odpowiedź: 
Dopuszcza się proponowane rozwiązanie po uprzednim przedłożeniu próbek materiałowych i kolorystycznych, spełnieniu wymagań technicznych oraz uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
 	
Pytanie 2: 
W odniesieniu do zapisów SWZ, Część V punkt 4 „Zamawiający nie stawia barier technologicznych 
w zakresie metody wykonania zamawianych robót instalacyjnych. W przypadku zastosowania innej niż tradycyjna metoda wykonania prac instalacyjno-budowlanych Wykonawca do oferty dołączy szczegółowy opis prowadzenia robót jak również Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót właściwą dla zastosowanej technologii” prosimy o informację, jakich szczegółowych informacji dotyczących kontenerów, będzie wymagał Zamawiający do złożenia razem z ofertą.
Odpowiedź: 
Zamawiający usuwa zapis z treści SWZ.

Pytanie 3: 
W nawiązaniu do zapisów STWiORB pkt 2, ppkt 2.1 o treści „Bez względu na wymagania odnośnie poszczególnych etapów prac związanych z prefabrykacją, moduły muszą spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej. Wykonawca musi się wykazać posiadaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań przeciwpożarowych”, prosimy o wskazanie konkretnych dokumentów jakich oczekuje inwestor. Tak nieprecyzyjne wskazanie wymagań przez projektanta może generować w przyszłości problemy przy odbiorach ze strażakiem.
Odpowiedź: 
Bez względu na wymagania odnośnie poszczególnych etapów prac związanych z prefabrykacją, moduły muszą spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej, opisanej w tabeli dotyczącej klas odporności ogniowej elementów budynku w części opisowej projektu technicznego architektury. Wykonawca musi się wykazać posiadaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań przeciwpożarowych.

Pytanie 4: 
Na jakim etapie należy przedstawić Inwestorowi dokumenty wymienione w STWiORB pkt 2, ppkt 2.1. 
Po podpisaniu umowy może być zbyt mało czasu na uzyskanie tego typu dokumentów od urzędów certyfikujących.
Odpowiedź: 
Dokumenty dotyczące spełnienia wymagań przeciwpożarowych wymienione w STWiORB, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej B-02.00, pkt 2, ppkt 2.1. nie są wymagane na etapie składania oferty, natomiast będą wymagane na etapie realizacji robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie 5: 
W odniesieniu do wymagań zdolność zawodowa i techniczna prosimy o informację czy jako konstrukcję modułową stalową, Zamawiający uzna referencję dla obiektu użyteczności publicznej, dla którego jedynie część elementów konstrukcyjnych (wiązary, słupy i belki konstrukcyjne) została wykonana z prefabrykowanych elementów stalowych?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie uzna. 
Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu w SWZ, Część XX, pkt 2.4.1 w sposób następujący: 
„Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie – wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące wielobranżowe roboty budowlane (branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) łącznej o wartości minimum 6 000 000,00 zł brutto, polegające na budowie lub rozbudowie lub nadbudowie w technologii modułowej (moduły przestrzenne 3D) budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2.
Przez technologię modułową należy rozumieć wykonanie obiektu z modułów 3D (przestrzennych elementów kubaturowych) o wysokim stopniu prefabrykacji, wykonanych z odpowiednich konstrukcyjnych elementów stalowych, wykończonych wewnątrz oraz wyposażonych w instalacje, przygotowanych technicznie do transportu oraz do ostatecznego montażu i przeprowadzenia pozostałych prac wykończeniowych i instalacyjnych”
 	
Pytanie 6: 
W odniesieniu do wymagań zdolność zawodowa i techniczna prosimy o informację czy jako konstrukcję modułową stalową Zamawiający rozumie również technologię kontenerową o stalowej ramie konstrukcyjnej? 
W chwili obecnej kontenery nie są używane już jedynie do transportu morskiego oraz budowy tymczasowego zaplecza budowy. W technologii kontenerowej można obecnie wykonywać obiekty o wysokim standardzie wykończenia (tzw. Obiekty PREMIUM) jak np. modułowe pawilony handlowe, wielokondygnacyjne biura sprzedaży, przedszkola. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza technologii kontenerowej.

Pytanie 7: 
Czy instalacja centralnego ogrzewania i wod kan oraz instalacja elektryczna może być rozprowadzona po wierzchu ścian i stropów? Takie rozwiązanie obniży cenę oferty. 
Odpowiedź:  
Instalacja centralnego ogrzewania, wod.-kan. I instalacja elektryczna powinny być prowadzone zgodnie z projektem technicznym poszczególnych branż. 
 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający zezwoli, aby prefabrykowane elementy konstrukcyjne budynku (słupy, belki) były montowane bezpośrednio na terenie budowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 	
Zgodnie z zapisem w STWiORB, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej B-02.00, pkt 1, ppkt 1.6 wymagany jest wysoki stopnień prefabrykacji modułów przed dostarczeniem ich na budowę. Moduły muszą być wykonane z odpowiednich konstrukcyjnych elementów stalowych, wykończone wewnątrz oraz wyposażone w instalacje przewidziane w projekcie, zabezpieczone i przygotowane technicznie do transportu oraz do ostatecznego montażu i przeprowadzenia pozostałych prac wykończeniowych i instalacyjnych w strefach łączenia modułów, z wyjątkiem prac instalacyjnych, których technologia wymaga odmiennego sposobu montażu.

Pytanie 9: 
W odniesieniu do wymagań zdolność zawodowa i techniczna prosimy o informację czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku, doświadczenie Wykonawcy posiadającego w swojej referencji robotę budowlaną 
w zakresie obiektu użyteczności publicznej – targowiska miejskiego lub centrum handlowego, wykonanego 
z prefabrykowanych elementów o konstrukcji stalowej z poszyciem wykonanym z płyt warstwowych.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie uzna.
Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu w SWZ, Część XX, pkt 2.4.1 w sposób następujący: 
„Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące wielobranżowe roboty budowlane (branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) łącznej o wartości minimum 6 000 000,00 zł brutto, polegające na budowie lub rozbudowie lub nadbudowie w technologii modułowej (moduły przestrzenne 3D) budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2.
Przez technologię modułową należy rozumieć wykonanie obiektu z modułów 3D (przestrzennych elementów kubaturowych) o wysokim stopniu prefabrykacji, wykonanych z odpowiednich konstrukcyjnych elementów stalowych, wykończonych wewnątrz oraz wyposażonych w instalacje, przygotowanych technicznie do transportu oraz do ostatecznego montażu i przeprowadzenia pozostałych prac wykończeniowych i instalacyjnych”

Pytanie 10: 
Prosimy o udostępnienie detalu dotyczącego sposobu zabezpieczenia ramy kontenerów w zakresie pożarowym. Czy można pomalować konstrukcję farbą pęczniejącą?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza technologii kontenerowej.
Technologia zabezpieczenia konstrukcji modułu w zakresie ochrony ppoż. powinna spełniać wymogi w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, zgodnie z wymaganiami opisanymi w tabeli dotyczącej klas odporności ogniowej elementów budynku w części opisowej projektu technicznego architektury.

Pytanie 11: 
W jaki sposób inspektorzy nadzoru będą odbierać roboty i weryfikować spełnienie wymagań p.poż. przez poszczególne przegrody kontenerów? Czy wystarczy, że wykonawca wykona prace zgodnie projektem?
Odpowiedź: 
Wykonawca ma obowiązek wykonać prace zgodnie z projektem. 
Inspektorzy nadzoru będą sprawować nadzór dokonując wizji na budowie a także w miejscu produkcji modułów, żądając okazania dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań p.poż. określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Pytanie 12: 
Jakie dokumenty pożarowe będzie trzeba przygotować do odbioru przez straż pożarną na końcu inwestycji? Czy projektant sporządzi zgodnie z rozporządzeniem Indywidualną dokumentację techniczną, która potwierdzi spełnienie wymagań p.poż. dla budynku kontenerowego?
Odpowiedź: 
W trakcie odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną będą wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań ppoż. określonych w dokumentacji projektowej.
Nie przewiduje się sporządzenia indywidualnej dokumentacji technicznej.

Pytanie 13: 
W związku z tym, że przedmiotem postępowania jest realizacja zadania w technologii prefabrykowanej modułowej, a nadbudowa musi uzyskać odporność ogniową minimum REI 120, to czy zastosowany system modułowy musi posiadać Klasyfikację w zakresie odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501 (wydany przez jednostkę notyfikowaną, dla Polski: ITB) potwierdzający, że produkowane moduły zostały przebadane i spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla konstrukcji i przegród przywołane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym przegród stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Jeśli tak, czy powyższy dokument należy złożyć wraz z ofertą?
Odpowiedź:
Bez względu na wymagania odnośnie poszczególnych etapów prac związanych z prefabrykacją, moduły muszą spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej, opisanej w tabeli dotyczącej klas odporności ogniowej elementów budynku w części opisowej projektu technicznego architektury. Wykonawca musi się wykazać posiadaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań przeciwpożarowych.
Dokumenty dotyczące spełnienia wymagań przeciwpożarowych wymienione w STWiORB, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej B-02.00, pkt 2, ppkt 2.1. nie są wymagane na etapie składania oferty, natomiast będą wymagane na etapie realizacji robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie 14: 
Czy Zamawiający poprzez technologię modułową stalową rozumie również wykonanie centrum handlowego o konstrukcji stalowej? Czy Wykonawca posiadający taką referencję spełni warunki udziału opisane w SWZ?
Odpowiedź: 
Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu w SWZ, Część XX, pkt 2.4.1 w sposób następujący: 	
„Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie – wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące wielobranżowe roboty budowlane (branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) łącznej o wartości minimum 6 000 000,00 zł brutto, polegające na budowie lub rozbudowie lub nadbudowie w technologii modułowej (moduły przestrzenne 3D) budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2.
Przez technologię modułową należy rozumieć wykonanie obiektu z modułów 3D (przestrzennych elementów kubaturowych) o wysokim stopniu prefabrykacji, wykonanych z odpowiednich konstrukcyjnych elementów stalowych, wykończonych wewnątrz oraz wyposażonych w instalacje, przygotowanych technicznie do transportu oraz do ostatecznego montażu i przeprowadzenia pozostałych prac wykończeniowych i instalacyjnych”

Pytanie 15: 
Czy Zamawiający w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej 
tj.  doświadczenie kierownika robót telekomunikacyjnych uzna kierownika posiadającego doświadczenie w prowadzeniu budowy hali magazynowej o konstrukcji stalowej lub budynku socjalnego?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w SWZ , Część XX, pkt 2.4.2, ppkt d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji robót telekomunikacyjnych:
„co najmniej 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży telekomunikacyjnej bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót.”
Pytanie 16: 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. zdolności technicznej, doświadczenie Wykonawcy, który zrealizował nadbudowę budynku socjalnego dla uchodźców w Niemczech (jedynie dostawa i montaż bez zagospodarowania terenu i uzyskiwania pozwoleń)? Budynek był realizowany 
w oparciu o prefabrykowaną konstrukcję stalową z wysokim stopniem prefabrykacji łazienek (rama kontenerowa).
Odpowiedź: 
Zamawiający nie uzna.	
Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu w SWZ, Część XX, pkt 2.4.1 w sposób następujący: 
„Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące wielobranżowe roboty budowlane (branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) łącznej o wartości minimum 6 000 000,00 zł brutto, polegające na budowie lub rozbudowie lub nadbudowie w technologii modułowej (moduły przestrzenne 3D) budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2.
Przez technologię modułową należy rozumieć wykonanie obiektu z modułów 3D (przestrzennych elementów kubaturowych) o wysokim stopniu prefabrykacji, wykonanych z odpowiednich konstrukcyjnych elementów stalowych, wykończonych wewnątrz oraz wyposażonych w instalacje, przygotowanych technicznie do transportu oraz do ostatecznego montażu i przeprowadzenia pozostałych prac wykończeniowych i instalacyjnych”

Pytanie 17: 
W związku z tym, iż przedmiot zamówienia dotyczy skomplikowanej technicznie i organizacyjnie realizacji nadbudowy istniejącego budynku, grożącej zalaniem po zdjęciu warstwy wierzchniej dachu oraz izolacji, czy Wykonawca winien w kosztach oferty uwzględnić ubezpieczenie obejmujące szkody rzeczowe?  
Odpowiedź: 
Wzór umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) w § 7 zawiera następujące zapisy w ust. 1 i 2:
1.	Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikłe ze szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałych, w związku lub przy okazji realizacji przedmiotu umowy, zniszczeń oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, zniszczeniem własności prywatnej spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

Pytanie 18: 
Prosimy o udostępnienie projektu rozwiązań technicznych w zakresie zabezpieczenia niższych kondygnacji przed zalaniem
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada takiego projektu. Zabezpieczenie niższych kondygnacji przed ewentualnym zalaniem bądź zniszczeniem leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 19: 
Prosimy o informację jakie pomieszczenia szpitalne znajdują się pod nadbudowywaną częścią.
Odpowiedź: 
Na pierwszym piętrze bloku E Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Kilnicznego (kondygnacja, nad którą będzie realizowana nadbudowa)  znajdują się pomieszczenia Bloku Operacyjnego ok. 65 % powierzchni, pomieszczenia biurowe ok. 15%, korytarz/komunikacja pomiędzy SOR, Klinikami a Zakładem Diagnostyki Obrazowej i Poradniami Specjalistycznymi ok. 20 %.
Rzut najwyższej kondygnacji Bloku E w załączeniu.

Pytanie 20: 
Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia pod realizowaną nadbudową będą wyłączone 
z użytkowania na czas prowadzenia robót w zakresie nadbudowy.
Odpowiedź: 
Pomieszczenia Szpitala nie mogą być wyłączone z użytkowania na czas prowadzenia robót budowlanych. 

Pytanie 21: 
W jakich godzinach możliwe będzie prowadzenie robót na budowie.
Odpowiedź:
Prowadzenie robót możliwe jest w cyklu całodobowym, o ile nie zakłóci to pracy Szpitala a szczególności Bloku Operacyjnego.

Pytanie 22: 
Czy w celu ograniczenia kosztów inwestycyjnych do wykonania ścian oraz podłogi kontenerów możemy wykorzystać płyty MFP lub OSB. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty realizacyjne.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza technologii kontenerowej. Ściany i podłogi modułów należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 23: 
Prosimy aby inwestor odstąpił od obowiązku dostarczenia modułów o wysokiej prefabrykacji. Wykonanie ścianek oraz instalacji na zakładzie zdecydowanie podniesie koszty realizacji. Proponujemy dostarczenie samej konstrukcji i realizację wszystkich prac bezpośrednio na budowie.
Odpowiedź: 
Wymagania Zamawiającego w zakresie technologii wykonania robót budowlanych pozostają bez zmian.

Pytanie 24: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 15 ust. 8 projektu Umowy, poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:
Poziom zmiany cen materiałów, robót budowlanych lub kosztów, uprawniający Strony umowy 
do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 10% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, początkowy termin zmiany wynagrodzenia przypada w dniu podpisania umowy zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o zaktualizowany kosztorys ofertowy  sporządzony na podstawie publikacji o cenach „Sekocenbud” aktualnych w dacie jego sporządzania, wg średnich wartości cen; aktualizacje kosztorysów sporządza Wykonawca i przedkłada do zatwierdzenia Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen materiałów, robót budowlanych lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 5; maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, wynosi 20% względem wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy. 
Projektowane postanowienia umowne stanowią realizację obowiązku zamawiającego, o którym mowa w art. 439 pzp. Wykonawca wskazuje przy tym, że obowiązek zawarcia w umowie postanowień waloryzacyjnych nie oznacza całkowitej swobody Zamawiającego w zakresie określenia zasad ich stosowania. Przede wszystkim Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający powinien zapewnić rzeczywistą równowagę ekonomiczną pomiędzy stronami i nie przerzucać całego ryzyka na Wykonawcę, mając na względzie ekwiwalentność świadczeń obu stron.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmniejszenie z 25% do 10% poziomu zmiany cen, które uzasadniają waloryzację (§ 15 ust. 8 pkt. 1 projektowanej umowy).  Zmiana ustanowiona na poziomie 25% jest zbyt wysoka i jak wskazano powyżej narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń.
Następnie Wykonawca wnioskuje o zmianę w zakresie początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia i zastąpienie terminu 180 dni od zawarcia umowy na dzień zawarcia umowy. Uzasadniając wniosek Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 439 ust. 3 pzp jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy.
Przepis ten stanowi wyjątek od ogólnej zasady, aby początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia był dzień zawarcia umowy. Przyjąć zatem należy, że intencją ustawodawcy było przyjęcie jako terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia dnia zawarcia umowy ( poza przypadkiem wskazanym w tym przepisie). Wykonawca nie widzi racjonalnego uzasadnienia, nie naruszającego zasady równowagi stron umowy, i obciążania wykonawcy ryzykiem w ten sposób, że termin ustalenia zmiany wynagrodzenia zmiana w zakresie § 15 ust. 8 pkt. 3 i wykreślenie stwierdzenia, które odnosi się do zmiany wynagrodzenia „w pierwszym terminie ustalania zmiany”, a także zmiana w zakresie § 15 ust. 8 pkt. 4 poprzez jego wykreślenie. Na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca powinien być uprawniony do dokonania zmiany w wynagrodzeniu, po spełnieniu przesłanek. 
Wykonawca wnioskuje również o wykreślenie § 15 ust. 8 pkt. 5 ograniczającego jego uprawnienia w zakresie złożenia wniosku. Brak jest uzasadnienia dla wprowadzenia wymogu, żeby wnioski mogły być składane w odstępach czasowych 180 dni. Jak Wykonawca wskazał powyżej, postanowienia waloryzacyjne mają na celu ograniczenie ryzyka stron związanego ze zmianą cen, a ich wprowadzenie jest obowiązkiem zamawiającego ( w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy). 
Wskazana przez zamawiającego w projektowanym § 15 ust. 8 pkt. 6 limit zmiany wynagrodzenia i ustalenie go na poziomie 5% względem cen materiałów, robót budowlanych lub kosztu przyjętego w ofercie, stanowi kolejne nieuzasadnione limitowanie możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia. W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia powinna odnosić się wprost do wynagrodzenia umownego, co literalnie wynika z treści art. 439 ust. 2 pkt. 4 pzp, a nie do cen materiałów, robót budowlanych lub kosztu przyjętego w ofercie. Dodatkowo zwrócić należy uwagę, że możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia nie powinna się odnosić się do zmiany wyłącznie w zakresie niewykonanej umowy. Oznaczałoby to, ze nawet w przypadku złożenia wniosku o waloryzację i spełnienia warunków do zmiany wynagrodzenia, podwyższone wynagrodzenie miałoby zastosowanie na przyszłość. Wykonawca zwraca uwagę, że celem art. 439 pzp jest ograniczenie ryzyka związanego ze zmianą cen i podstawowym warunkiem jest istnienie związku pomiędzy zmianą cen a zmianą wynagrodzenia umownego. 
W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o zmianę projektowanego § 15 ust. 8 w sposób wskazany powyżej.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Są stosowane w takiej formie przez zamawiającego standardowo przy zamówieniach, których okres realizacja przekracza 6 miesięcy.
 	
Pytanie 25: 
W związku z wątpliwościami dotyczącymi rozdziału XX pkt 2.4 ppkt 2.4.1 SWZ tj. zdolność zawodowa i techniczna prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zakresie warunków: 
- Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące wielobranżowe roboty budowlane (branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) łącznej o wartości minimum 6 000 000,00 zł brutto, polegające na budowie lub rozbudowie lub nadbudowie w technologii modułowej (moduły przestrzenne 3D) budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2
wymaga budynku użyteczności publicznej zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych nr 1264 Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej zgodnie z przedmiotem zamówienia. 
W związku z tym prosimy o zmianę warunku na: 
- Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące wielobranżowe roboty budowlane (branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) łącznej o wartości minimum 6 000 000,00 zł brutto, polegające na budowie lub rozbudowie lub nadbudowie w technologii modułowej (moduły przestrzenne 3D) budynków użyteczności publicznej (PKOB 1264) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2
Powyższa zmiana warunku pozwoli Zamawiającemu wyłonić profesjonalnego Wykonawcę posiadającego doświadczenie w realizacji obiektów specjalistycznych o wysokim stopniu skomplikowania, przy realizacji których konieczna jest taka organizacja robót, aby istniejący obiekt mógł nieprzerwanie funkcjonować w trakcie wykonywania robót budowlanych.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 26: 
W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu rozdziału XX pkt 2.4 ppkt 2.4.2 tj. zdolności zawodowej kadry kierowniczej, wnosimy o zmianę aby Zamawiający wymagał od Wykonawcy kadry posiadającej doświadczenie w kierowaniu robotami przy budowie obiektów  w technologii modułowej o konstrukcji stalowej, Wymóg tak postawiony pozwoli Zamawiającemu wyłonić Wykonawcę posiadającego doświadczoną kadrę  realizującą obiekty o konstrukcji modułowej. W obecnej formie warunek spełni każdy podmiot na rynku, nawet ten, który nie brał udziału przy budowie modułowej.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 27: 
Wg pkt 3.5 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nadbudowę obiektu zaprojektowano w konstrukcji modułowej o wysokim stopniu prefabrykacji, z powodu konieczności szybkiego wykonania prac na czynnym obiekcie. Biorąc pod uwagę bardzo długi termin wykonania jak również istnienie technicznych możliwości zabezpieczenia budynku czynnego przed zalaniem w trakcie wykonywanych prac prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości wykonania robót związanych z nadbudową w technologii tradycyjnej czyli montażu wszystkich elementów konstrukcji na budowie po uprzednim zabezpieczeniu dachu. Zwracamy uwagę że nawet przy metodzie modułowej należy najpierw rozebrać stropodach wentylowany co również w przypadku tej technologii powoduje konieczność zabezpieczenia czynnego budynku przed zalaniem. Dopuszczenie metody tradycyjnej wpłynie na zwiększenie konkurencji oferentów. 
Odpowiedź:
Wymagania Zamawiającego w zakresie technologii wykonania robót budowlanych pozostają bez zmian.

Pytanie 28:   
Czy w trakcie prowadzenia robót Zamawiający przewiduje wyprowadzenie pracowników i zaprzestanie świadczenia usług medycznych na piętrach poniżej nadbudowanego budynku, gdyż w rozumieniu prawa budowlanego obiekt na którym będzie prowadzona nadbudowa w momencie zgłoszenia prac do jednostki nadzoru budowlanego staje się placem budowy, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), w § 9 ust. 1, stanowi, iż teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym, gdyż za przekazany teren odpowiadać będzie ustanowiony Kierownik Budowy, a zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. w art. 207 stanowi m.in., iż pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca jest zobowiązany (m.in.) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 
Odpowiedź:
Pomieszczenia Szpitala nie mogą być wyłączone z użytkowania  na czas prowadzenia  robót budowlanych. 

Pytanie 29: 
Proszę o wskazanie miejsca w którym Wykonawca może zorganizować swoje zaplecze budowy?
Odpowiedź:
Miejsce zostanie wskazane po podpisaniu umowy z Wykonawcą, w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Pytanie 30: 
Proszę o zgodę na możliwość zamiany technologii wykonania budynku z modułowego na tradycyjny, ze względu na brak możliwości montażu z żurawia samochodowego, gdyż odległość ustawienia żurawia do montażu przekracza 40 m od krawędzi budynku na którym zaprojektowano nadbudowę ? 
Odpowiedź:
Wymagania Zamawiającego w zakresie technologii wykonania robót budowlanych pozostają bez zmian.

Pytanie 31: 
Proszę o zgodę na możliwość ograniczenia wielkości i zakresu dostarczanych modułów jedynie do elementów (modułów) konstrukcji stalowej budynku (belki, słupy) ? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania Zamawiającego w zakresie technologii wykonania robót budowlanych pozostają bez zmian.

Pytanie 32: 
Czy w zakres prac wchodzić będą przeróbki instalacji (instalacja wod-kan, c.o., c.t, elektryczne, teletechniczne) prowadzonych w części technicznej budynku ze względu na zaprojektowane tam wzmocnienia konstrukcji ? 
Odpowiedź:
Prace budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 33 
Czy w zakresie prac Wykonawcy jest wymiana okien na ppoż. w budynku A1 na styku z budynkiem E ze względu na odległość stref pożarowych ??? 
Odpowiedź:
Okna oznaczone w projekcie do wymiany oddzielnym etapem na EI 60, nie będą realizowane. 
Należy wykonać w pomieszczeniu 5/7 (sala seminaryjna 5) w  sąsiedztwie budynku A1- jedno okno O1 jako EI 60 oraz analogicznie w pomieszczeniu 5/5 (sala seminaryjna 4) w  sąsiedztwie budynku A1 należy wykonać jedno okno O1 jako EI 60.

Pytanie 34: 
Czy w zakresie Wykonawcy w związku z nadbudową budynku E i połączeniem z budynkiem A1 (budynek wysoki) jest dostosowanie budynku A1 (w zakresie nadbudowy) do obowiązujących przepisów ppoż. tj. wykonanie instalacji oddymiającej poziomych dróg ewakuacyjnych powstałego korytarza w budynku A1 oraz wymianie stolarki i ślusarki na ppoż. ??? 
Odpowiedź:
Projektowana nadbudowa jest oddzielną strefą pożarową od istniejącego budynku. Zakres prac w budynku A1 należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 35: 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o sposób zabezpieczeń istniejących pięter przed ewentualnym zalaniem, zniszczeniem w trakcie prowadzenia prac, bądź też etapowaniem robót ze względu na działający poniżej szpital (blok operacyjny) ??? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie niższych kondygnacji przed ewentualnym zalaniem bądź zniszczeniem leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 36: 
W paragrafie 4, punkt e wzoru umowy Zamawiający zawarł taką informację jak poniżej 
“e. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska i innymi, mającymi ścisły związek z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest świadom, że może się zdarzyć, że na terenie budowy równocześnie prace będą wykonywać inni wykonawcy realizujący roboty budowlane na terenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (UDSK) oraz tego, że nadbudowa odbywać się będzie nad budynkiem będącym czynnym Szpitalem, wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z UDSK porozumienia o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. bhp i p.poż.” 
Jest to powtórzenie zapisu z poprzedniego postępowania z przed roku. Czy zatem Zamawiający nadal prowadzi jakieś prace równoległe, przeprowadził prace, czy nie rozpoczął tych prac? 
Czy prace o których pisze w wzorze umowy są skorelowane do prac umownych? 
Odpowiedź:
Zamawiający aktualnie nie prowadzi prac budowlanych w obrębie budynku E Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Dziecięcego w Białymstoku.

Pytanie 37: 
W związku z budową, czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie tereny zewnętrzne potrzebne do wykonania prac budowlanych, rozstawiania urządzeń, parkowania aut. Zakres związany terenów zewnętrznych może obejmować teren z przodu budynku E jak i boki. 
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni nieodpłatnie teren niezbędny do zorganizowania zaplecza budowy. Teren od frontu budynku E może być udostępniony w krótkich uzgodnionych z Zamawiającym okresach czasu.
Możliwy będzie nieodpłatny wjazd i parkowanie pojazdów związanych z budową, z wyłączeniem aut osobowych.

Pytanie 38
W celu optymalizacji kosztów inwestycji prosimy o dopuszczenie zastosowania instalacji domofonowej, zamiast wiedo-domofonu opisanego w projekcie technicznym instalacji niskoprądowych. 
Odpowiedź:
Instalację należy wykonać zgodnie z projektem. 

Pytanie 39: 
W celu zmniejszenia kosztów inwestycji prosimy o wyłączenie systemów wideo i nagłośnienia sal saminaryjnych. 
Odpowiedź:
Instalację należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 40:
Prosimy o potwierdzenie że instalacje okablowania strukturalnego należy wykonać tylko w nadbudowywanej części szpitala, z pominięciem wskazanych w dokumentacji projektowej sal na parterze i I piętrze. 
Odpowiedź:
Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Okablowanie strukturalne w salach na parterze i I piętrze tj. w Sali Audytoryjnej i Sali Esperanto nie jest objęte zamówieniem i zostało oznaczone w dokumentacji projektowej jako istniejące. 

Pytanie 41: 
w ramach oszczędności kosztów dotyczących projektu nadbudowy, czy Zamawiający w ramach obecnego postępowania zgodziłby się na niedostarczenie okien dachowych w nadbudowie w komunikacji pomiędzy salami seminaryjnymi? W naszej opinii nie jest to wymóg techniczny aby te okna były zaprojektowane i zainstalowane. Jest to znaczny i nie konieczny koszt tej inwestycji. 
Odpowiedź:
Okna dachowe należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 42: 
Prosimy o informację czy w ramach niniejszego zamówienia należy odnowić istniejący mural. Wg. dokumentacji ma mieć on zmienioną kolorystykę. 
Odpowiedź:
Wymienione w pytaniu prace nie są objęte zamówieniem.

Pytanie 43: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie prace oznaczone hasłem “realizowane oddzielnym etapem” nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44: 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego zamówienia nie wchodzi renowacja istniejących schodów wejściowych przed budynkiem i ich zadaszenia.
Odpowiedź:
Wymienione w pytaniu prace nie są objęte zamówieniem.

Pytanie 45: 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania należy wykonać elewację wyłącznie na części nadbudowywanej. Elewacja na istniejącej części budynku pozostaje bez zmian. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 46:  
Prosimy o potwierdzenie, że rolety wewnętrzne sterowane elektrycznie mają być zastosowane wyłącznie na fasadzie frontowej (nad wejściem do budynku), a na pozostałych oknach mają być zastosowane rolety wewnętrzne sterowane ręcznie. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.   

Pytanie 47:
W celu optymalizacji kosztów inwestycji prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zmianę stolarki okiennej z aluminiowej na PCV, zmniejszenie wymiarów wysokości okien oraz montaż okien na wysokości hp=90cm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego z wyłączeniem fasady frontowej, którą należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 48: 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę elewacji szklanej, frontowej nad wejściem do budynku, na elewację wentylowaną z wykończeniem np. płytą cementową barwioną w masie lub lakierowaną, z oknami PCV? Dodatkowo, czy zamawiający dopuści wykonanie boków budynku przy użyciu typu elewacji tynk cienkowarstwowy na wełnie lub styropianie (w zależności od wymagań ppoż i warunków technicznych)? Obie zmiany mają na celu optymalizację kosztów wykonania budynku pod względem obniżenia wartości oferty. Koszty ewentualnych prac projektowych pokryje Wykonawca.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmian w zakresie frontowej elewacji szklanej, którą należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany w zakresie elewacji bocznych ścian budynku, po uprzednim przedłożeniu propozycji zmian Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji.

Pytanie 49: 
Czy zamawiający dopuści wykonanie w nadbudowie budynku zmianę podłóg na podłogi w wykładzinie pcv zamiast płytek ceramicznych i płytek kamiennych? Pytanie ma na celu optymalizację ceny. Oprócz tego Zamawiający otrzymuje łatwiejsze rozwiązanie do utrzymania czystości w trakcie użytkowania obiektu. Fugi płytek się brudzą, trzeba odnawiać je co jakiś czas.
Odpowiedź:
Dopuszcza się proponowane rozwiązanie, z wyłączeniem klatki schodowej, po uprzednim przedłożeniu próbek materiałowych i kolorystycznych, spełnieniu wymagań technicznych oraz uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 50: 
Zamawiający przyjął w OPZ, cytuję: 
“Zamawiający uściśla parametry rolet wewnętrznych: 
- Rolety okienne wewnętrzne sterowane elektrycznie – rolety zaciemniające 75%; napęd cichy; tkanina w wykończeniu białym; profil w kolorze białym; 
- Rolety okienne wewnętrzne – rolety zaciemniające 75%; tkanina w wykończeniu białym; profil w kolorze białym; 
- Zastosowane materiały wykończeniowe i wyposażenie muszą posiadać kwalifikacje materiałów niepalnych, NRO. Przed montażem próbki rolet należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.”
Czy w związku z powyższy Zamawiający dopuści wykreślnie rolet sterowanych elektrycznie i zamianę ich na obsługiwane całkowicie manulanie bez sterowania i elektryki. Pytanie ma na celu optymalizację ceny ofertowej, obniżenie kosztów inwestycji. Czy Wymóg NRO dla rolet jest rzeczywiście wymagany? Prosimy o konsultację tego wymogu przez Zamawiającego i po pozytywnej konsultacji, usunięcie wymogu NRO.
Odpowiedź:
Wymagania w zakresie rolet pozostają bez zmian.

Pytanie 51: 
Czy zamawiający dopuści zmianę wykończenia ścian w toaletach na malowane farbą i wykładzina pcv w odległości do 0,5 m od wc, pisuarów, umywalek, wysokość wykładzin od podłogi 1 do 1,5m?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zamianę wykończenia ścian w toaletach na wykładzinę PCV lecz w całości, nie we fragmentach, po uprzednim przedłożeniu próbek materiałowych i kolorystycznych, spełnieniu wymagań technicznych oraz uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 52: 
Czy można zamienić wielkości płytek ściennych na 20x20 lub 30x30 lub 25x40 lub 25x45 cm jednokolorowe, ciemne szare, jasne szare lub białe? Zmiana ma na celu optymalizację kosztów inwestycji, niższą cenę ofertową dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zamianę wielkości płytek ściennych, po uprzednim przedłożeniu próbek materiałowych i kolorystycznych, spełnieniu wymagań technicznych oraz uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 53: 
Czy Zamawiający dopuści ręcznie przesuwaną ścianę akustyczną z tłumieniem dźwięku powietrznego o 10-15 dB?
Odpowiedź:
Ścianę przesuwną należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 54:  
Czy zamawiający dopuści zmniejszenie okien w nadbudowie w szatni, wc do niezbędnego minimum technicznego i usunięcie wymogu użycia szkła bezpiecznego? Po obu stronach budynku E widocze są papowane dachy niższych budynków i instalacje.  Pytanie ma na celu optymalizację kosztów inwestycji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 47, po uprzednim przedłożeniu propozycji zmian, spełnieniu wymagań technicznych oraz uzyskaniu akceptacji Zamawiającego

Pytanie 55:  
Czy zamawiający dopuści zmniejszenie okien w nadbudowie w pomieszczeniach sal seminaryjnych, pokój cichej nauki i komunikacji do niezbędnego minimum technicznego. Po obu stronach budynku E widoczne są papowane dachy niższych budynków i instalacje. Okna do podłogi wymagają dodatkowego zabezpieczenia szkłem bezpiecznym lub barierką, w przypadku okien zaczynających się od 90cm wysokości nad podłogą, zagrożenie bezpieczeństwa i dodatkowy koszt zostanie wyeliminowany. Pytanie ma na celu optymalizację kosztów realizacji inwestycji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 47, po uprzednim przedłożeniu propozycji zmian Zamawiającemu, spełnieniu wymagań technicznych oraz uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 56: 
Czy zamawiający dopuści stolarkę okienną zewnętrzną PCV w całej nadbudowie?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47, Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki okiennej PCV  pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego z wyłączeniem fasady frontowej, którą należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 57: 
Czy zamawiający dopuści balustrady i pochwyty malowane proszkowo? Zmiana ma na celu optymalizację kosztów.
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem uzgodnienia kolorystyki z Zamawiającym. 

Pytanie 58: 
Czy zamawiający dopuści zmianę wykończenia ścian wewnętrznych z okładziny HPL na malowane? Pytanie ma na celu optymalizację kosztów inwestycji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zamianę okładziny HPL na inny rodzaj okładziny, po spełnieniu wymagań technicznych, kolorystycznych i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
Nie dopuszcza się zamiany wykończenia ścian na malowane.

Pytanie 59: 
Czy zamawiający dopuści zmianę w części nadbudowywanej obiektu dla drzwi wewnętrznych z bezprzylgowych na przylgowe w kolorze zbliżonym do dębu naturalnego? Pytanie ma na celu optymalizację kosztów.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

Pytanie 60: 
Czy zamawiający dopuści usunięcie okien wewnętrznych pomiędzy salą seminaryjną 5 i korytarzem. Są to okna EI30 które nie są wymagane od strony technicznej. Jest to część projektu wnętrz i estetyki projektanta.  Można te okna zastąpić ścianą. Zmiana ma na celu optymalizację kosztów inwestycji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

Pytanie 61:
Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia aktywne sieci strukturalnej są poza zakresem oferty, zgodnie z projektem technicznym “10.4.5. Urządzenia aktywne nie stanowią zakresu opracowania”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że urządzenia aktywne sieci strukturalnej są poza zakresem zamówienia.

II.	W związku udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n:
1.	w Części V SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - wykreśla pkt 4,
2.	do Załącznika nr 7 do SZW_OPZ dodaje załącznik pod nazwą: “UDSK B,E,C,D I PIĘTRO rysunek”.
III.	Zmiany i wyjaśniania są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.
IV.	Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
V.	Ponadto, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, która wynosi 11 000 000,00 zł brutto (jedenaście milionów zł).

W imieniu Zamawiającego
Kanclerz UMB
...........................……………
mgr Konrad Raczkowski 
/podpis na oryginale/