


**Opis przedmiotu zamówienia**

Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Sportowej 23 w Kostrzynie nad Odrą

Zakres prac obejmuje:

1. demontaż istniejącego wypełnienia (luxferów) ich wóz i utylizację,
2. montaż stolarki okiennej w liczbie 6, w tym 4 okna typu 1, jedno okno typu 2, jedno okno typu 3.
3. obróbka okien po montażu

**Rysunki okien**



okno typu 1 okno typu 2 okno typu 3

**Parametry okien**

Okna PCV ze wzmocnieniem stalowym wewnątrz w kolorze orzech.

Szyba przeźroczysta bez szpros, typu TMP4 o współczynniku przenikalności ciepła nie wyższym niż 0,9.