**Część II**

**Niżej opisany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nigdy nieużywany.**

**Jeśli sprzęt wymaga dodatkowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego lub**

**pakietu biurowego, należy dostarczyć go zgodnie z opisem. Oprogramowanie musi być**

**nieużywane i nigdy wcześniej nieaktywowane. Zamawiający przeprowadzi weryfikację oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania
w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. Jeśli producent oprogramowania wydaje i wymaga do potwierdzenia legalności dodatkowych dokumentów lub naklejek, należy je dołączyć do sprzętu. Oprogramowanie musi być zainstalowane na opisanym sprzęcie tylko
w przypadkach, w których jest to wyszczególnione w opisie.**

1. **Patchcord – 200 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kolor | Szary / biały |  |
| Rodzaj | Linka |  |
| Długość | 1,5m |  |
| Kategoria | Min. 6 |  |
| Ekranowanie | UTP |  |

1. **Klawiatura przewodowa – 15 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj przełączników | Membranowe |  |
| Typ | Niskoprofilowa, klasyczna |  |
| Łączność | Przewodowa USB |  |
| Klawisze numeryczne | Tak |  |
| Długość przewodu | Min. 1,5m |  |
| Dodatkowe informacje | Regulowane stopki antypoślizgowe, odporna na zachlapanie |  |

1. **Mysz przewodowa – 15 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ myszy | Klasyczna przewodowa |  |
| Sensor | Optyczny min. 1000 dpi |  |
| Liczba przycisków | 3 |  |
| Rolka przewijania | 1 |  |
| Łączność | Przewód min. 1.8m |  |
| Profil  | Uniwersalny |  |
| Waga | Maks. 90g |  |

1. **Pendrive – 20 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pojemność | 32GB |  |
| Interfejs | USB 3.0 lub nowszy |  |
| Prędkość zapisu / odczytu | Min. 10 / 100 MB/s |  |
| Konstrukcja | Wysuwany |  |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne |  |

1. **Listwa antyprzepięciowa – 8 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Antyprzepięciowa |  |
| Liczba gniazd | 5 szt. z uziemieniem |  |
| Maksymalne obciążenie | 2500W |  |
| Napięcie znamionowe | 250V / 50Hz |  |
| Prąd znamionowy urządzenia | 10A |  |
| Zabezpieczenie | Bezpiecznik automatyczny 10A |  |
| Długość przewodu | 5m |  |
| Waga | Maks. 725g |  |
| Dodatkowe informacje | Podświetlany wyłącznik sieciowy, system ochrony dzieci |  |

1. **Słuchawki - 6 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Nauszne przewodowe |  |
| Typ podłączenia | Mini Jack 3.5mm |  |
| Regulacja głośności | Tak |  |
| konstrukcja | Zamknięte |  |
| Waga | Maks. 130 |  |
| Przewód | 1.2m |  |
| Składane | Tak |  |

1. **Mysz bezprzewodowa – 4 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ myszy | Bezprzewodowa |  |
| Sensor | Optyczny min. 1000 dpi |  |
| Liczba przycisków | 3 |  |
| Rolka przewijania | 1 |  |

1. **Dysk SSD – 10 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Format dysku | 2.5” |  |
| Pojemność dysku | 120GB |  |
| Interfejs | SATA III |  |
| Szybkość odczytu / zapisu | Min. 500 / 320 MB/s |  |
| Nominalny czas pracy | Min. 1 mln godzin |  |
| TBW | Min. 40 TB |  |

1. **Sprężone powietrze – 10 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pojemność | 400 ml |  |
| Rodzaj pojemnika | Puszka |  |
| Dodatkowe wyposażenie | rurka |  |

1. **Wtyki RJ45 – 200 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | wtyk |  |
| Standard | RJ-45 |  |
| Kolor | przezroczysty |  |
| Kategoria | 6 |  |
| Pozłacane końcówki | Tak |  |
| **Prowadnica do przewodu** | **Tak** |  |
| Dodatkowe informacje | Wtyki fabrycznie zapakowane przez producenta. Podana liczba sztuk nie musi być zapakowana w jednym opakowaniu. Musi zgadzać się sumaryczna wymagana liczba wtyków. |  |

1. **Łącznik RJ45 – 10 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ  | żeński |  |
| Opis | Łącznik ma umożliwiać łączenie dwóch przewodów Ethernet za pomocą RJ45 |  |

1. **Chusteczki nawilżane – 3 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość w opakowaniu | 100 sztuk |  |
| Przeznaczenie | Czyszczenie monitora / klawiatury |  |

1. **Kamera IP – 2 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standard | TCP/IP |  |
| Przetwornik | 1 / 2.7” |  |
| Matryca | 5Mpx |  |
| System skanowania | Progresywny |  |
| Obiektyw | 2.8mm |  |
| Kąt widzenia | 106 stopni |  |
| Zasięg IR | 30 m |  |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Base-T |  |
| Web server | Wbudowany |  |
| Detekcja ruchu | Tak |  |
| Zasilanie | POE, 12V DC |  |
| Klasa szczelności | IP67 |  |
| Gwarancja | 3 lata |  |
| Dodatkowe informacje | Kamera musi być zgodna z posiadanymi przez Zamawiającego kamerami Dahua oraz aplikacją SmartPSS |  |