Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

**Nazwa zadania:** „Remont obiektów służbowych KWP/KPP – Remont polegający na wymianie stolarki drzwiowej w pomieszczeniach użytkowanych przez KWP w Kielcach oraz KPP w Pińczowie”.

**Adres inwestycji:**  Kielce, ul. Kopernika 23,

Kielce, ul. Seminaryjska 12,

Pińczów, ul. Floriańska 4,

1. **Termin i miejsce wykonania zamówienia**
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia **31.05.2024r.**
3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie
4. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach użytkowanych przez KWP w Kielcach (2 sztuki) oraz KPP w Pińczowie (1 sztuka)

**Zakres robót do wykonania:**

* **KWP Kielce, ul. Seminaryjska 12**

– demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą (wykucie z muru ościeżnicy).

- przygotowanie otworu, obsadzenie nowej ościeżnicy, montaż nowych drzwi wewnętrznych 80:

Drzwi wewnętrzne wejściowe, antywłamaniowe klasa min. RC3, gładkie pełne, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV, dwa niezależne zamki (zamek główny klasy min. 6, wkładka górna i dolna atest. klasy min. 5), zestaw okuć, klamka/klamka, ościeżnica stalowa ocynkowana z trzema zawiasami, próg aluminiowy np. typu ALU/PCV PU56, komplet 3 kluczy. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- obróbka ościeży poprzez uzupełnienie uszkodzonych tynków wewnętrznych wraz z kompletem malarskim (kolorystykę dopasować do istniejącej)  
- ewentualne uzupełnienie płytek uszkodzonych podczas demontażu starych ościeżnic

* **KPP Pińczów, ul. Floriańska 4**

- demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą (wykucie z muru ościeżnicy).

- przygotowanie otworu, obsadzenie nowej ościeżnicy, montaż nowych drzwi wewnętrznych 80:

Drzwi wewnętrzne wejściowe, antywłamaniowe klasa min. RC3, gładkie pełne, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV, dwa niezależne zamki (zamek główny klasy min. 6, wkładka górna i dolna atest. klasy min. 5), zestaw okuć, klamka/klamka, ościeżnica stalowa ocynkowana z trzema zawiasami, próg aluminiowy np. typu ALU/PCV PU56, komplet 3 kluczy. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- obróbka ościeży poprzez uzupełnienie uszkodzonych tynków wewnętrznych wraz z kompletem malarskim (kolorystykę dopasować do istniejącej)

- ewentualne uzupełnienie płytek uszkodzonych podczas demontażu starych ościeżnic

- wywóz i utylizacja materiałów z demontażu

* **KWP Kielce, ul. Kopernika 23**

– demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą (wykucie ościeżnicy z muru).

- przygotowanie otworu, obsadzenie nowej ościeżnicy, montaż nowych drzwi zewnętrznych 90:

Drzwi zewnętrzne wejściowe, antywłamaniowe klasa min. RC4, przeciwpożarowe min. EI30, gładkie pełne, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV, dwa niezależne zamki (zamek główny klasy min. 6, wkładka górna i dolna atest. klasy min. 6), zestaw okuć, gałko/klamka, ościeżnica stalowa ocynkowana z czterema zawiasami, próg aluminiowy np. typu Termo ALU/DREWNO PD58 do drzwi p.poż., elektrozaczep, samozamykacz nawierzchniowy, komplet 5 kluczy, Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- obróbka ościeży poprzez uzupełnienie uszkodzonych tynków wewnętrznych wraz z kompletem malarskim (kolorystykę dopasować do istniejącej)  
- ewentualne uzupełnienie płytek uszkodzonych podczas demontażu starych ościeżnic

* + 1. **Warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty, jakich należy żądać w celu potwierdzenia ich spełnienia oraz oceny spełniania warunków.**

1. Wykonawca składający ofertę powinien spełniać warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny,   
a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

- nie podlegać wykluczeniu postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

- wszystkie materiały użyte do wykonania zadania powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane zamawiającemu przy końcowym odbiorze robót.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów w formule spełnia, nie spełnia.

**IV. Wykaz istotnych postanowień umowy**

1. Przedmiot umowy musi być zgodny z opisem i parametrami technicznymi  
   wyszczególnionymi w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę   
   pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkiego mienia znajdującego się w pomieszczeniach, w których będzie prowadził roboty przed zniszczeniem i uszkodzeniem, do czasu końcowego odbioru przez Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w trakcie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. oraz ma obowiązek zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac na terenie robót. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,   
   w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.
8. Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt   
   i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami   
   w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie   
   z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U. 2020, poz.797) oraz wymogami ochrony środowiska.
9. Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę – 24 miesiące.
10. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru.

1. Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.
2. Zapłata za usługę nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank Zamawiającego.
3. Wizję lokalną miejsca wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 05.03.2024 r. w godzinach 10:00-12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 47 802 28 98
4. Czas pracy Wykonawcy przy realizacji zamówienia odbywać się będzie w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00.