**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Renowacja podłogi sportowej z paneli drewnianych JUNCKERS znajdującej się w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach przy ul. Polnej 37”. Znak sprawy WI.2510.3.2019. Drugie postępowanie.**

Przedmiotem zamówienia jest renowacja podłogi sportowej z paneli drewnianych JUNCKERS znajdującej się w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach przy ul. Polnej 37.

**Zakres robót obejmuje:**

1. Renowacja systemowej podłogi sportowej Junckers z panelem litym bukowym 22x129x3700mm na konstrukcji Unobat 62+ o rozstawie legarów 411mm o powierzchni :

1118,5 m2 – hala główna

114,0 m2 – salka fitness

Technologia renowacji:

- Uzupełnienie ubytków twardym woskiem

- Wymiana fragmentu podłogi wraz z naprawą podbudowy z legarów do 5% powierzchni remontowanej podłogi – (wymiana paneli sportowych bukowych. Panele lite 2-lamelowe, fabrycznie lakierowane obustronnie, twardość 3,6 w skali Brinella, zakończone pióro-wpustem na każdej stronie, klepki łączone połączeniem mechanicznym na wczepy płetwiaste (tzw. „jaskółczy ogon”). Wymiary panela:22x129x3700mm)
- wymiana nawierzchni do 50 klepek bukowych gr. 4mm poprzez wyfrezowanie panela – zgodnie z technologią producenta systemowej podłogi sportowej. Wymiary klepki: 4x62x624mm.

- szlifowanie mechaniczne powierzchni podłogi;

- naprawa i odnowienie listew wentylacyjnych;

- wymiana ok. 30mb listew wentylacyjnych

- wykonanie warstwy podkładowej – szybkoschnący lakier podkładowy producenta systemu podłogi sportowej Junckers Prelak;

- lakierowanie dwukrotne podłogi lakierem sportowym producenta systemu podłogi sportowej, Junckers HP Sport;

Parametry lakieru:

 - odporność na ścieranie <50mg/1000cykli, badane zgodnie z EN ISO 5470-1

 - połysk zwierciadlany zgodnie z EN ISO 2813

 - tarcie zgodnie z EN 13036-4

 - klasę palności min. Bfl-S1 zgodnie z EN 13501-1

- wymiana dekli nad tulejami – sztuk 8

- wytyczenie i naniesienie trzech linii boisk: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna oraz linii boisk treningowych lakierem do linii boisk producenta systemu podłogi sportowej.

Uwaga: w przypadku konieczności poprawy podkonstrukcji w miejscach uszkodzeń należy zastosować systemowe rozwiązania producenta podłogi sportowej Junckers, tj. legary, kliny, elementy elastyczne, itp.

1. Zamawiający będzie wymagał w załączeniu do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- autoryzacji producenta podłogi sportowej na instalację, wykonywanie napraw i renowacji systemowych podłóg sportowych Junckers;
- co najmniej dwóch referencji dot. wykonania renowacji systemowych drewnianych podłóg sportowych w systemie Junckers w ciągu dwóch ostatnich lat lub przynajmniej dwie referencje wykonania renowacji systemowych drewnianych podłóg sportowych w ciągu dwóch ostatnich lat, przy czym każda z sal o powierzchni nie mniejszej niż 900 m2;
- kartę techniczną paneli sportowych;
- raport z badań dot. odporności na wgłębianie, odporności na zużycie paneli sportowych;
- karty charakterystyki podkładu i lakierów;
- raport z badań dot. odporności na ścieranie, połysk zwierciadlany, tarcie oraz palność.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Przedmiot zamówienia winien być objęty **min. 3 - letnim okresem gwarancji /36 miesięcy/** od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.

**UWAGA!** Każdy z Wykonawców winien dokonać oględzin miejsca robót - hala Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach przy ul. Polnej 37 (tel. 61 8107 947) w godz. od 8:00 do 15:00 - celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy ponosi Wykonawca.

**Wymagany termin realizacji: czerwiec/lipiec 2019r.**

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Możliwa jest zmiana lub odwołanie zapytania na każdym etapie. Po uzyskaniu ofert od potencjalnych wykonawców zamawiający może przeprowadzić negocjacje.**

**Zamawiający może wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.**

**Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie do dnia 12.04.2019 r. do godz.15:00.**

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach merytorycznych są: Pani Joanna Kołodziejewska i Pani Aleksandra Kaczan tel. 61 8100 668.