Opis przedmiotu zamówienia nr INW-P-Z/0002/2019
prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”

dla zadania pn.:

**„Odtworzenie nawierzchni utwardzonych**

 **(z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych”**

**Nazwa i adres zamawiającego:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**,** ul. Lipowa 76A**,** 64-100 Leszno.

**Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania o cenę z ogłoszeniem, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.” (w rozumieniu § 4 ust. 3 i nast. przedmiotowego Regulaminu). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://mpwik-leszno.pl, w zakładce Przetargi.

Postępowanie przeprowadzane jest przy użyciu platformy zakupowej - OpenNexus (zwanej dalej Platformą Zakupową). Powyższe oznacza, że na Platformie Zakupowej:

1. Zamawiający będzie publikował wszelkie dokumenty dotyczące postępowania, niezbędne do przygotowania oferty;
2. Wykonawcy będą:
* składać oferty wraz z załącznikami w postaci skanów,
* wnosić wszelkie zapytania oraz prośby o wyjaśnienia do Zamawiającego,
* składać wyjaśnienia i uzupełnienia złożonej oferty na wezwanie Zamawiającego.

Platforma Zakupowa znajduje się na stronie: <https://platformazakupowa.pl/mpwik_leszno>

1. **OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na odtworzeniu nawierzchni
utwardzonych (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych, realizowanych na obszarze działalności Zamawiającego, tj. miasta Leszna oraz gm. Lipno
i gm. Święciechowa.
3. Zakres prac obejmuje:
	1. odtworzenie nawierzchni - ułożenie warstwy ścieralnej (pochodzącej z rozbiórki) z:
		1. kostki brukowej betonowej, trylinki, płytek chodnikowych itp,
		2. kostki kamiennej (np. granit),
	2. wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe:
		1. grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem dla odtwarzanej nawierzchni dróg,
		2. grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem dla odtwarzanej nawierzchni wjazdów do posesji lub miejsc postojowych,
		3. grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem dla odtwarzanej nawierzchni chodników,
	3. odtworzenie – ułożenie (pochodzących z rozbiórki):
		1. krawężników drogowych usytuowanych na ławie betonowej oddzielających np. jezdnię od chodnika lub pasa zieleni,
		2. obrzeży chodnikowych usytuowanych na ławie betonowej oddzielające nawierzchnię np. wjazdów lub chodników od pasów zieleni.
	4. dostarczenie nowego - brakującego materiału (w przypadku gdy materiał pochodzący
	z rozbiórki nie nadaje się do wbudowania):
		1. kostki betonowej oraz podobnych,
		2. trylinki,
		3. płytek chodnikowych,
		4. kostki kamiennej (np. granit),
		5. krawężników drogowych,
		6. obrzeży chodnikowych.

Ww zakres prac wykonać należy w nawiązaniu do istniejących spadków podłużnych
i poprzecznych.

1. Szczegółowy zakres prac wymaganych do wykonania oraz termin realizacji (nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu przekazania przez Zamawiającego zlecenia) określany będzie każdorazowo przez Przedsiębiorstwo w formie pisemnego lub mailowego zlecenia.
W szczególnych przypadkach, np.: podczas prac prowadzonych w trybie awaryjnym, Przedsiębiorstwo zlecać będzie prace telefonicznie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w terminie wskazanym w zleceniu,
o którym mowa w ust 3. Na wykonanie zlecenia przyjmuje się czas nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu przekazania przez Zamawiającego zlecenia w formie pisemnej lub mailowej. Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia przystąpienia do realizacji zlecenia w formie mailowej lub pisemnej.
3. Orientacyjna ilość nawierzchni przewidziana do naprawy w trakcie obowiązywania umowy
to ok. 400m2. Przedsiębiorstwo zastrzega, iż ilość nawierzchni wskazana powyżej może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze wobec Zamawiającego (w przypadku ilości prac mniejszej niż opisana w przedmiocie zamówienia). Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego wybranemu Wykonawcy stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4. Zlecony zakres prac wykonać należy zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego oraz obowiązującymi przepisami prawa.
5. W ramach prac objętych przedmiotem zamówienia i proponowaną ceną ofertową Wykonawca zobowiązuje się do:
6. zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót dla bezpieczeństwa pracowników (na czas odtwarzania nawierzchni),
7. realizacji zapisów Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012r. w zakresie odpowiedzialności
za odpady powstałe w trakcie realizacji robót; Wykonawca zobowiązany jest posiadać decyzję na zbieranie, transport i zagospodarowywanie odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia,
8. uzyskania od Przedsiębiorstwa protokołu odbioru zleconych prac, w którym Przedsiębiorstwo potwierdzi prawidłowość ich wykonania,
9. udzielenia 2-letniej gwarancji na wykonane roboty.
10. **TERMIN REALIZACJA ZADANIA**

Czas realizacji zadania wynosi od dnia podpisania umowy do 31.03.2021 r.

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia oferty.

1. **KRYTERIA OCENY OFERT**
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona w złotych w wartości netto.
3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową
i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Oferta oceniana będzie na podstawie ceny netto ustalonej łącznie za: odtworzenie 1m2 nawierzchni wg wskazania w pkt I. ust. 2.1), wykonanie warstwy wzmacniającej wg wskazania w pkt I. ust. 2.2), odtworzenie 1mb krawężników oraz obrzeży chodnikowych wg wskazania w pkt I. ust. 2.3) oraz dostarczenie nowego materiału wg wskazania w pkt I. ust. 2.4) wg wzoru:

**A** - wartość oferty dla części dot.odtworzenie nawierzchni - ułożenie warstwy ścieralnej (pochodzącej
z rozbiórki) z kostki brukowej betonowej, trylinki, płytek chodnikowych itp.

**B** - wartość oferty dla części dot.odtworzenie nawierzchni - ułożenie warstwy ścieralnej (pochodzącej
z rozbiórki) z kostki kamiennej (np. granit).

**C** - wartość oferty dla części dot.wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe grubości 20 cm
z gruntu stabilizowanego cementem dla odtwarzanej nawierzchni dróg.

**D** - wartość oferty dla części dot.wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe grubości 15 cm
z gruntu stabilizowanego cementem dla odtwarzanej nawierzchni wjazdów do posesji lub miejsc postojowych.

**E** - wartość oferty dla części dot.wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe grubości 10 cm
z gruntu stabilizowanego cementem dla odtwarzanej nawierzchni chodników.

**F** - wartość oferty dla części dot.odtworzenie – ułożenie (pochodzących z rozbiórki) krawężników drogowych usytuowanych na ławie betonowej oddzielających np. jezdnię od chodnika lub pasa zieleni.

**G** - wartość oferty dla części dot.odtworzenie – ułożenie (pochodzących z rozbiórki) obrzeży chodnikowych usytuowanych na ławie betonowej oddzielające nawierzchnię np. wjazdów lub chodników od pasów zieleni.

**H** - wartość oferty dla części dot.dostarczenie nowego - brakującego materiału z kostki betonowej oraz podobnych.

**I** - wartość oferty dla części dot.dostarczenie nowego - brakującego materiału z trylinki.

**J** - wartość oferty dla części dot.dostarczenie nowego - brakującego materiału z płytek chodnikowych.

**K** - wartość oferty dla części dot.dostarczenie nowego - brakującego materiału z kostki kamiennej
(np. granit).

**L** - wartość oferty dla części dot.dostarczenie nowego - brakującego materiału z krawężników drogowych.

**M** - wartość oferty dla części dot.dostarczenie nowego - brakującego materiału z obrzeży chodnikowych.

ustalone wagi:

A+B – waga 75

C+D+E – waga 10

F+G – waga 10

H+I+J+K+L+M – waga 5

 Wzór do obliczenia punktów oferty:

 [(A+B)x75% + (C+D+E)x10% + (F+G)x10% + (H+I+J+K+L+M)x5%] (oferty najniższej)

Liczba pkt = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100

 [(A+B)x75% + (C+D+E)x10% + (F+G)x10% + (H+I+J+K+L+M)x5%] (oferty badanej)

1. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców (których oferty są jednakowe) do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
5. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim i sformułowana w sposób jednoznaczny, wykluczający dowolność interpretacyjną oraz wyczerpujący – tak, by dawała odpowiedź na wszystkie wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
8. Wykonawca składa ofertę w postaci skanów dokumentów o których mowa w ust. 6.
9. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika zachodzi konieczność załączenia do oferty pełnomocnictwa.
10. **Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:**
11. **wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),**
12. **oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – (załącznik nr 2),**
13. **aktualny odpis KRS/lub aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert),**
14. **aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie działają w jego imieniu osoby upoważnione do jego reprezentacji zgodnie z zapisami w treści KRS;**
* **dokument w postaci oryginału wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert lub**
* **dokument w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.**
1. **TERMIN I MIEJSCE NA SKŁADANIE OFERT**

Ofertę należy składać na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpwik\_leszno wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia  **19.03.2020 r. do godziny 10:00**

1. **KONTAKT DO ZAMAWIAJĄCEGO**

Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

* w sprawach proceduralnych: Kamila Zawirska – tel. 65 529 83 58,
* w sprawach przedmiotu zamówienia: Maciej Apolinarski – tel. 65 529 83 59

Pytania odnośnie korzystania z Platformy Zakupowej i składania ofert na Platformie Zakupowej należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta platformy OpenNexus – tel. 61 679 19 00.

1. **INNE POSTANOWIENIA**

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków Zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane i zadane na Platformie Zakupowej. Zamawiający niezwłocznie odpowie wszystkim podmiotom, chyba że pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający informuje, że wszelkie formy kontaktu Wykonawcy z Zamawiającym, w tym zwłaszcza zadawanie pytań w toku postępowania, złożenie oferty w postępowaniu oraz podpisanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób działających w imieniu Wykonawcy. W związku z powyższym, w celu realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Zamawiający przekazuje Załącznik nr 4  do OPZ.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

4. Oferty i dokumenty złożone inną droga niż na Platformie Zakupowej, zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

5. Powyższe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia, bez podania przyczyn.

7. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcom informacji o rozstrzygnięciu postępowania (zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia).

8. Wykonawcy mają możliwość nieodpłatnego zarejestrowania się na Platformie Zakupowej.

9. Platforma Zakupowa gwarantuje, że przed upływem terminu składania ofert nikt nie może zapoznać się z treścią ofert.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy
3. Wzór umowy
4. Informacja dotycząca klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

Sporządziła : Kamila Zawirska

Weryfikacja prawna:

 Zatwierdzono: