|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Oferowany przedmiot zamówienia** |
| ZESTAW ZABIEGOWY DO ZWIĘKSZENIA MIKROKRĄŻENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO NEOVASC REDUCER - System składający się z okludera fabrycznie zamontowanego na cewniku balonowym z obrotową zastawką hemostatyczną w rozmiarze 9F, - System wskazany do stosowania u pacjentów cierpiących na oporną na leczenie dusznicę bolesną, - Okluder wykonany z pozbawionej łączeń walcowatej siatki ze stali chirurgicznej 316L, przycinanej laserowo do określonego kształtu bez spawów i z elastycznymi prętami podłużnymi, - Nominalna średnica zewnętrzna okludera fabrycznie zamontowanego na cewniku 2,45 mm, - Cewnik wykonany z materiału PebaxTM, na prowadniku z balonikiem rozprężającym w kształcie klepsydry,  - Ciśnienie nominalne 4 atm, ciśnienie rozrywające 6 atm,  - System z trzema znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania. |  |