**Załącznik do oferty na część 5**

**Monitor – typ 3 (32”)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oferowane urządzenie:** | | | | |
| Nazwa producenta: | | ***Podać producenta*** | | |
| Model urządzenia: | | ***Podać model urządzenia*** | | |
| **Parametry techniczne:** | | | | |
| Lp. | Parametr | | Minimalna wartość wymagana: | Parametr oferowany: |
| 1 | **Monitor** | | * Podświetlenie LED, * Technologia VA, * Matryca matowa lub z powłoką antyrefleksyjną, |  |
| 2 | **Ekran** | | * Przekątna: 31,5-32,0 cale * Jasność: 350 cd/m2 * Rozdzielczość: WQHD (2560x1440), * Czas reakcji (MPRT): nie więcej niż 1 ms * Zakrzywiony ekran: TAK, * **HDR:**   + ***NIE – 0 pkt.***   + ***TAK – 20 pkt.*** * Odświeżanie: minimum 165 Hz * Redukcja niebieskiego światła * **Flicker free** * Obsługa technologii Adaptive Sync | **HDR:**  ***PODAĆ INFORMACJE:***   * + ***NIE – 0 pkt.***   + ***TAK – 20 pkt.*** |
| 3 | **Kontrast** | | * 3000:1 (statyczny), * 80 000 000:1 (dynamiczny/ACR), |  |
| 4 | **Komunikacja** | | * 2x HDMI, * 1x DisplayPort, * HDCP: TAK, * **HUB USB (wymagane minimum 2 porty USB):**   + ***2x USB 3.0 – 0 pkt.***   + ***2x USB 3.2 – 20 pkt.***   *Zarówno wymagana, oraz dodatkowo punktowana ilość portów monitora nie może zostać uzyskana przez zastosowanie adapterów, przejściówek i rozgałęźników.* | **HUB USB (wymagane minimum 2 porty USB):**  ***PODAĆ INFORMACJE:***   * + ***2x USB 3.0 – 0 pkt.***   + ***2x USB 3.2 – 20 pkt.*** |
| 5 | **Funkcje ekranu** | | * Regulacja kąta nachylenia ekranu, * Regulacja obrotu, * Regulacja wysokości ekranu min. 150 mm, |  |
| 6 | **Wyposażenie** | | Kabel: HDMI, DP, USB, zasilający |  |
| 7 | **Głośniki** | | TAK, stereo - wbudowane 2x 2W |  |
| 8 | **Minimalny okres gwarancji** | | Gwarancja producenta 36 miesięcy |  |
| 9 | **Zasilanie** | | 230V / 50Hz, |  |