**Załącznik do oferty na część 4**

**Monitor – typ 2 (27”)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oferowane urządzenie:** | | | | |
| Nazwa producenta: | | ***Podać producenta*** | | |
| Model urządzenia: | | ***Podać model urządzenia*** | | |
| **Parametry techniczne:** | | | | |
| Lp. | Parametr | | Minimalna wartość wymagana: | Parametr oferowany: |
| 1 | **Monitor** | | * Podświetlenie LED * Technologia IPS lub AH-IPS * Matryca matowa lub z powłoką antyrefleksyjną * Technologia Low Blue Light * Technologia Flicker Free |  |
| 2 | **Ekran** | | * Przekątna: 27,0-28,0 cali * Jasność: minimum 300 cd/m2 * Rozdzielczość: FullHD (1920 x 1080 pix) * Częstotliwość odświeżania: min. 75 Hz * Czas reakcji GTG: nie dłuższy niż 4 ms * Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931: 99% |  |
| 3 | **Kontrast** | | * 1000:1 (statyczny) * 50 000 000:1 (dynamiczny) |  |
| 4 | **Komunikacja** | | * 1x HDMI 1.4 * 1x DisplayPort 1.2 * 1x VGA * 1x DVI-D * 1x Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) * **HUB USB: minimum 3x USB 3.2**    + ***3x USB 3.2 – 0 pkt***   + ***4x USB 3.2 – 10 pkt***   *Zarówno wymagana, oraz dodatkowo punktowana ilość portów monitora nie może zostać uzyskana przez zastosowanie adapterów, przejściówek i rozgałęźników.* | **HUB USB: minimum 3x USB 3.2:**  ***PODAĆ INFORMACJE:***   * + ***3x USB 3.2 – 0 pkt***   + ***4x USB 3.2 – 10 pkt*** |
| 5 | **Funkcje ekranu** | | * Regulacja kąta nachylenia ekranu * Regulacja obrotu * Regulacja wysokości ekranu min. 150 mm * **Rotacja ekranu o 90° (funkcja PIVOT):** * ***NIE – 0 pkt*** * ***TAK – 10 pkt*** | **Rotacja ekranu o 90° (funkcja PIVOT):**  ***PODAĆ INFORMACJE:***   * ***NIE – 0 pkt*** * ***TAK – 10 pkt*** |
| 6 | **Wyposażenie** | | Kable: DisplayPort, HDMI, USB, zasilający |  |
| 7 | **Głośniki** | | TAK, stereo - wbudowane 2x 2W |  |
| 8 | **Minimalny okres gwarancji** | | Gwarancja producenta 36 miesięcy |  |
| 9 | **Zasilanie** | | 230V / 50Hz |  |