|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1**  **Wzór Formularza ofertowego** |

***FORMULARZ OFERTY***

*DLA TRYBU PODSTAWOWEGO*

**83760 Wykonanie zastępcze robót na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu**

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/6/TP/2023**

1. **Zamawiający:**

**Gminą Wrocław** – z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu  i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50 – 059 Wrocław

1. **Wykonawca:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** | **NIP/REGON Wykonawcy (ów)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Osoba uprawniona do kontaktów:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| **Dane na które należy kierować zaproszenie do negocjacji oraz osoba upoważniona do udziału w negocjacjach** | |
| Imię i nazwisko |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
   1. Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia.
   2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień   
      do SWZ oraz jej zmian.
   3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cyfrą [PLN]** | **Słownie** |
| Cena brutto |  |  |
| Cena netto |  |  |
| Podatek VAT |  |  |
| Cena brutto bez kwoty warunkowej |  |  |
| Cena netto bez kwoty warunkowej |  |  |
| Podatek VAT |  |  |
| Stawka VAT | 23 % |

* 1. Termin wykonania umowy:

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie **do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

Strony ustalają, że terminy przekazania poszczególnych elementów obiektu na Stadionie Olimpijskim, celem usunięcia ujawnionych usterek, zostaną określone w harmonogramie, który Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego i Użytkownika obiektu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

* 1. Oświadczamy, że udzielamy **1 rok /2 lata**[[1]](#footnote-1)gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia.
  2. Oświadczamy, że udzielamy rękojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu zamówienia na okres **1 roku/ 2 lat[[2]](#footnote-2)**
  3. Wykonawca informuje, że:

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE[[3]](#footnote-3) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego

-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ………………………………………………………………………

- Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u Zamawiającego to ………..zł netto[[4]](#footnote-4)

-stawka podatku od towarów i usług…….

* 1. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni – zgodnie z pkt. 19 IDW.
  2. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SWZ.
  3. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[5]](#footnote-5).
  4. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.
  5. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
  6. Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się zapoznać te osoby, z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 29 IDW.
  7. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, aby poniżej wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. art. 11 ust. 2. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.)[[6]](#footnote-6):

…………………………………………………………………………………….……………………………………………….

…………………………………………………………………………………….……………………………………………….

* 1. Zobowiązuję/-emy się, że przy wykonywaniu zadania objętego niniejszym zamówieniem zapewnię/-imy łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym na poziomie wymaganym Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2019.1124 ze zm. dalej: ustawa o elektromobilności)
  2. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom][[7]](#footnote-7):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa części zamówienia** | **Firma Podwykonawcy** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)** | **miejscowość**  **i data** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1a**  **Zestawienie kosztów zadania** |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/6/TP/2023**  **83760 Wykonanie zastępcze robót na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

1. **Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Zestawienie kosztów zadania**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Opis robót** | **Podstawa wyceny** | **Wartość netto** |
| 1. | Zgłoszenie Nr 215 - Sala VIP - Spękanie ścian i sufitu podwieszonego | Kosztorys ofertowy |  |
| 2. | SPĘKANIE ŚCIAN - pomieszczenia zgodnie z OPZ | Kosztorys ofertowy |  |
| 3. | SPĘKANIA W NAROŻACH - pomieszczenia zgodnie z OPZ | Kosztorys ofertowy |  |
| 4. | Zgłoszenie NR 185 - Korozja stóp konstrukcji dachu | Kosztorys ofertowy |  |
| 5. | Zgłoszenie NR 190 - Promenada poziom +1 - pęknięte spoiny w murze. | Kosztorys ofertowy |  |
| 6. | Szatnia i toaleta w Budynku Administracyjnym - Przesiąki ze ścian na styku z gruntem | Kosztorys ofertowy |  |
| 7. | Zgłoszenie NR 180 - Rozszczelnienie i odkształcenia papy na dachach. | Kosztorys ofertowy |  |
| 8. | Zgłoszenie NR 181 - Odpadające siedziska, wykruszenie betonu | Kosztorys ofertowy |  |
| 9. | Zgłoszenie NR 184 - Rdza na bramofurtach | Kosztorys ofertowy |  |
| 10. | Zgłoszenie NR 186 - Korozja konstrukcji szybu windy towarowej po stronie południowej. | Kosztorys ofertowy |  |
| 11. | Zgłoszenie NR 187 - Magazyn gastronomii - poziom +1 - pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. | Kosztorys ofertowy |  |
| 12. | Zgłoszenie NR 188 Pomieszczenie porządkowe +1 - Pęknięcie ścian , wykrusza się fuga posadzki. | Kosztorys ofertowy |  |
| 13. | Zgłoszenie NR 189 - WC damskie - 1.Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Wykrusza się fuga posadzki. 3. Pęknięcie sufitu podwieszanego. | Kosztorys ofertowy |  |
| 14. | Zgłoszenie NR 191 - Uszkodzone mocowanie kątownikami elementów żelbetowych | Kosztorys ofertowy |  |
| 15. | Zgłoszenie NR 192 - WC Męskie - 1. Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Wykrusza się fuga posadzki. | Kosztorys ofertowy |  |
| 16. | Zgłoszenie NR 193 - WC Damskie 1. Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Pęknięcie fugi na posadzce z płytek. 3. Wykrusza się fuga posadzki. 4. Pęknięcia sufitu podwieszonego | Kosztorys ofertowy |  |
| 17. | Zgłoszenie NR 194 - WC Męskie - 1. Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Wykrusza się fuga posadzki. 3. Pęknięcie sufitu podwieszonego. | Kosztorys ofertowy |  |
| 18. | Zgłoszenie NR 196 - Korozja schodów do skyboxu. | Kosztorys ofertowy |  |
| 19. | Zgłoszenie NR 197 - Pęknięcie konstrukcji żelbetowej przy bramofurcie nr 2 | Kosztorys ofertowy |  |
| 20. | Zgłoszenie NR 202 - Korozja konstrukcji szybu windy towarowej po stronie północnej | Kosztorys ofertowy |  |
| 21. | Zgłoszenie Nr 216 - odspojenie płytek ściennych | Kosztorys ofertowy |  |
| 22. | Zgłoszenie Nr 226 - Ogrodzenie ścieżki kibica - Korozja klamek i szyldów | Kosztorys ofertowy |  |
| 23. | Zgłoszenie Nr 227 - Ogrodzenie strony wschodniej i zachodniej - Korozja klamek i szyldów | Kosztorys ofertowy |  |
| 24. | Zgłoszenie Nr 241 - Trybuna zachodnia - bramofurta nr 4 - Korozja kołowrotu ze stali szlachetnej | Kosztorys ofertowy |  |
| 25. | Zgłoszenie Nr 243 - Trybuna zachodnia - wejście do szatni z zewnątrz - Zniekształcone drzwi zewnętrzne | Kosztorys ofertowy |  |
| 26. | Zgłoszenie Nr 246 - Bramofurty - czytniki biletów - korozja elementów mocowania czytników | Kosztorys ofertowy |  |
| 27. | Zgłoszenie Nr 251 - Pergola - Pęka ściana i filar przy granitowym stopniu | Kosztorys ofertowy |  |
| 28. | Zgłoszenie Nr 245 - Zapadająca się nawierzchnia z kostki betonowej | Kosztorys ofertowy |  |
| 29. | Zgłoszenie Nr 252 - zapadająca się nawierzchnia z kostki betonowej, nierówności nawierzchni | Kosztorys ofertowy |  |
| 30. | Zgłoszenie Nr 248 - Spękania docieplenia (styropianu) i tynku mineralnego, spękania oparcia stropu | Kosztorys ofertowy |  |
| 31. | Zgłoszenie Nr 249 - Spękanie stropy nad wejściem nr 9 | Kosztorys ofertowy |  |
| 32. | ODSPOJENIE COKOŁÓW | Kosztorys ofertowy |  |
| 33. | SPOINY W POSADZCE | Kosztorys ofertowy |  |
| 34. | PĘKNIĘTE NADPROŻE | Kosztorys ofertowy |  |
| 35. | KOROZJA NA ELEMENTACH WYPOSAŻENIA | Kosztorys ofertowy |  |
| 36. | SPĘKANIA NA SUFICIE | Kosztorys ofertowy |  |
| 37. | ODSPOJONE PŁYTKI | Kosztorys ofertowy |  |
| 38. | USZKODZENIA OŚCIEŻNICY | Kosztorys ofertowy |  |
| 39. | PĘKNIĘTY TYNK | Kosztorys ofertowy |  |
| 40. | PĘKNIĘTE PŁYTY STROPU | Kosztorys ofertowy |  |
| 41. | SPĘKANIA W POSADZCE | Kosztorys ofertowy |  |
| 42. | SPĘKANIA NA STYKU POSADZKA- ŚCIANA | Kosztorys ofertowy |  |
| 43. | PĘKNIĘCIA PRZY OŚCIEŻNICY | Kosztorys ofertowy |  |
| 44. | SZCZELINA ŚCIANA - PODCIĄG | Kosztorys ofertowy |  |
| 45. | SZCZELINA ŚCIANA - MUR OBWODOWY | Kosztorys ofertowy |  |
| 46. | **Wartość netto bez kwoty warunkowej (Ʃ poz. 1 -45)** | |  |
| 47. | **Wartość VAT (stawka podatku vat\*poz. 46)** | |  |
| 48. | **Wartość brutto bez kwoty warunkowej (Ʃ poz. 46 oraz 47)** | |  |
| 49. | **Kwota warunkowa [10% z poz. 46]** | |  |
| 50. | **Wartość netto z kwotą warunkową (Ʃ poz. 46 oraz 49)** | |  |
| 51. | **Wartość VAT (stawka podatku vat \* poz. 50)** | |  |
| 52. | **Wartość brutto z kwotą warunkową (Ʃ poz. 50 oraz 51)** | |  |

1. **Podpis(y) Wykonawcy(ów)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1b**  **Kosztorys ofertowy** |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/6/TP/2023**  **83760 Wykonanie zastępcze robót na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

1. **Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* |  | *Jedn. obm.* | *Ilość* | *Cena jednostkowa netto* | *Wartość netto* |
| **1.** | **Zgłoszenie Nr 215 - Sala VIP - Spękanie ścian i sufitu podwieszonego** |  |  |  |  |
| 1. | Wyrównanie szczelin znajdujących się w pobliżu dylatacji dopuszcza się naprawę z zastosowaniem technologii gipsowej | m | 85,00 |  |  |
| 2. | Oczyścić miejsca pęknięć, wyrównać krawędzie, zamontować po obu stronach profile dylatacyjne, wykonać poprawki i pomalować miejsca uszkodzone wychodzące poza profile dylatacyjne . | m | 85,00 |  |  |
| **2.** | **SPĘKANIE ŚCIAN - pomieszczenia zgodnie z OPZ** |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. | mb | 272,00 |  |  |
| **3.** | **SPĘKANIA W NAROŻACH - pomieszczenia zgodnie z OPZ** |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć w narożach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. | mb | 150,00 |  |  |
| **4.** | **Zgłoszenie NR 185 - Korozja stóp konstrukcji dachu** |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie stanu warstw malarskich, lokalizacja uszkodzeń, oczyszczenie z rdzy miejsc uszkodzonych, odtłuszczenie, malowanie farbą antykorozyjną i dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi w kolorze istniejących powłok. Miejsca napraw powłok malarskich odciąć w miejscach jak najmniej widocznych liniami prostymi. | m2 | 38,25 |  |  |
| **5.** | **Zgłoszenie NR 190 - Promenada poziom +1 - pęknięte spoiny w murze.** |  |  |  |  |
| 1 | Usunięcie spoin w miejscach spękań, wykonanie nowego spoinowania, w miejscach, w których doszło do przemieszczeń zastosować materiały elastyczne | m2 | 67,50 |  |  |
| **6.** | **Szatnia i toaleta w Budynku Administracyjnym - Przesiąki ze ścian na styku z gruntem** |  |  |  |  |
| 1 | Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych - kat. gruntu IV - odsłaniając ścianę w trybunie ziemnej wraz z oczyszczeniem powierzchni ściany | m3 | 15,00 |  |  |
| 2 | Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe grubowarstwowe | m2 | 10,00 |  |  |
| 3 | Odtworzyć trybunę ziemną wraz z obsianiem trawą | m3 | 15,00 |  |  |
| 4 | Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych | m2 | 3,60 |  |  |
| 5 | Oczyszczenie powierzchni muru | m2 | 3,60 |  |  |
| 6 | Impregnacja biobójcza ręczna | m2 | 3,60 |  |  |
| 7 | Położenie tynku | m2 | 3,60 |  |  |
| 8 | Dwukrotne malowanie farbami dostoswanymi do koloru ściany | m2 | 3,00 |  |  |
| 9 | Skucie istniejących kafli 30x30 cm , oczyszczenie powierzchni, impregnacja pod ułożenie kafli | m2 | 6,75 |  |  |
| 10 | Ułożenie nowych kafli 30x30 cm z zafugowaniem | m2 | 6,75 |  |  |
| **7.** | **Zgłoszenie NR 180 - Rozszczelnienie i odkształcenia papy na dachach.** |  |  |  |  |
| 1 | Przegląd wszystkich dachów, zlokalizowanie miejsc uszkodzonych. Wycięcie miejsc uszkodzonych, wykonanie gruntowania tych miejsc, przyklejenie nowych wartsw papy na lepiku. Zaizolowanie szczelne tych nowych łat. Obmiar: 50 miejsc po 0,35 m2 = 17,5 m2 | m2 | 17,50 |  |  |
| **8.** | **Zgłoszenie NR 181 - Odpadające siedziska, wykruszenie betonu** |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa uszkodzonych miejsc przymocowanych krzesełek betonem poprzez oczyszczenie i zabetonowanie | m3 | 0,50 |  |  |
|  | Zamontowanie nowych elementów stalowych mocujących krzesełka - drobne elementy stalowe | kg | 20,00 |  |  |
| **9.** | **Zgłoszenie NR 184 - Rdza na bramofurtach** |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie stanu warstw malarskich, lokalizacja uszkodzeń, oczyszczenie z rdzy miejsc uszkodzonych, odtłuszczenie, malowanie farbą antykorozyjną i dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi w kolorze istniejących powłok. Miejsca napraw powłok malarskich odciąć w miejscach jak najmniej widocznych liniami prostymi. | miejsc | 180,00 |  |  |
| **10.** | **Zgłoszenie NR 186 - Korozja konstrukcji szybu windy towarowej po stronie południowej.** |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie stanu warstw malarskich, lokalizacja uszkodzeń, oczyszczenie z rdzy miejsc uszkodzonych, odtłuszczenie, malowanie farbą antykorozyjną i dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi w kolorze istniejących powłok. Miejsca napraw powłok malarskich odciąć w miejscach jak najmniej widocznych liniami prostymi. | m2 | 44,80 |  |  |
| **11.** | **Zgłoszenie NR 187 - Magazyn gastronomii - poziom +1 - pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą.** |  |  |  |  |
| 1 | Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ściana . Należy wykonać oczyszczenie , usunięcie dotychczasowego elastycznego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, zagruntowanie i wypełnienie spoin nowa masą elastyczna | m | 15,28 |  |  |
| **12.** | **Zgłoszenie NR 188 Pomieszczenie porządkowe +1 - Pęknięcie ścian , wykrusza sie fuga posadzki.** |  |  |  |  |
| 1 | Pęknięcie ścian Poszerzenie pęknięcia w kształcie litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem w miejscach ponownych uszkodzeń zastosować taśmę z siatki i przeszpachlować połączenie. | m | 25,90 |  |  |
| 2 | Wykruszanie się fugi w posadzce. Należy wykonać: Oczyszczenie, usunięcie dotychczasowego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, gruntowanie i uzupełnienie spoin nową zaprawą, w miejscach wrażliwych (takich jak: progi, dylatacje) zastosować masę elastyczną | m | 7,75 |  |  |
| **13.** | **Zgłoszenie NR 189 - WC damskie - 1.Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Wykrusza się fuga posadzki. 3. Pęknięcie sufitu podwieszanego.** |  |  |  |  |
| 1 | Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. Należy wykonać oczyszczenie , usunięcie dotychczasowego elastycznego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, zagruntowanie i wypełnienie spoin nowa masą elastyczna | m | 30,96 |  |  |
| 2 | Wykruszanie się fugi w posadzce. Należy wykonać: Oczyszczenie, usunięcie dotychczasowego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, gruntowanie i uzupełnienie spoin nową zaprawą, w miejscach wrażliwych (takich jak: progi, dylatacje) zastosować masę elastyczną | m | 11,78 |  |  |
| 3 | Pęknięcie sufitu powieszonego: Należy wykonać: poszerzenia pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem, w miejscach ponownych uszkodzeń zastosować dodatkowo taśmę z siatki i przeszpachlować połączenie | m | 30,96 |  |  |
| **14.** | **Zgłoszenie NR 191 - Uszkodzone mocowanie kontownikami elementów żelbetowych** |  |  |  |  |
| 1 | Należy: Podstemplować belki, usunąć elastyczne spoiny, odkręcić śruby łączące, wymienić kątowniki. Zamontować nowe kotwy łączące podciąg z konstrukcją stadionu, wykonać nowe spoiny z mas elastycznych na stykach. Demontaż stemplowania | szt | 1,00 |  |  |
| **15.** | **Zgłoszenie NR 192 - WC Męskie - 1. Pęknięcie szilikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Wykrusza się fuga posadzki.** |  |  |  |  |
| 1 | Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. Należy wykonać oczyszczenie , usunięcie dotychczasowego elastycznego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, zagruntowanie i wypełnienie spoin nowa masą elastyczna | m | 14,50 |  |  |
| 2 | Wykruszanie się fugi w posadzce. Należy wykonać: Oczyszczenie, usunięcie dotychczasowego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, gruntowanie i uzupełnienie spoin nową zaprawą, w miejscach wrażliwych (takich jak: progi, dylatacje) zastosować masę elastyczną | m | 7,25 |  |  |
| **16.** | **Zgłoszenie NR 193 - WC Damskie 1. Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Pęknięcie fugi na posadzce z płytek. 3. Wykrusza się fuga posadzki. 4. Pęknięcia sufitu podwieszonego** |  |  |  |  |
| 1 | Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. Należy wykonać oczyszczenie , usunięcie dotychczasowego elastycznego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, zagruntowanie i wypełnienie spoin nowa masą elastyczna | m | 28,14 |  |  |
| 2 | Pęknięcie fugi na posadzce z płytek. Należy wykonać: Oczyszczenie, usunięcie dotychczasowego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, gruntowanie i uzupełnienie spoin nową zaprawą, w miejscach wrażliwych (takich jak: progi, dylatacje) zastosować masę elastyczną | m | 12,09 |  |  |
| 3 | Wykruszanie się fugi posadzki. Należy wykonać: Oczyszczenie, usunięcie dotychczasowego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, gruntowanie i uzupełnienie spoin nową zaprawą, w miejscach wrażliwych (takich jak: progi, dylatacje) zastosować masę elastyczną | m | 12,09 |  |  |
| 4 | Pęknięcie sufitu powieszonego: Należy wykonać: poszerzenia pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem, w miejscach ponownych uszkodzeń zastosować dodatkowo taśmę z siatki i przeszpachlować połaczenie | m | 24,18 |  |  |
| **17.** | **Zgłoszenie NR 194 - WC Męskie - 1. Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Wykrusza się fuga posadzki. 3. Pęknięcie sufitu podwieszonego.** |  |  |  |  |
| 1 | Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. Należy wykonać oczyszczenie , usunięcie dotychczasowego elastycznego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, zagruntowanie i wypełnienie spoin nowa masą elastyczna | m | 38,10 |  |  |
| 2 | Wykruszanie się fugi posadzki. Należy wykonać: Oczyszczenie, usunięcie dotychczasowego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, gruntowanie i uzupełnienie spoin nową zaprawą, w miejscach wrażliwych (takich jak: progi, dylatacje) zastosować masę elastyczną | m | 19,05 |  |  |
| 3 | Pęknięcie sufitu powieszonego: Należy wykonać: poszerzenia pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem, w miejscach ponownych uszkodzeń zastosować dodatkowo taśmę z siatki i przeszpachlować połaczenie | m | 38,10 |  |  |
| **18.** | **Zgłoszenie NR 196 - Korozja schodów do skyboxu.** |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie stanu warstw malarskich, lokalizacja uszkodzeń, oczyszczenie z rdzy miejsc uszkodzonych, odtłuszczenie, malowanie fabą antykorozyjną i dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi w kolorze istniejących powłok. Miejsca napraw powłok malarskich odciąc w miejscach jak namniej widocznych liniami prostymi. | miejsc | 25,00 |  |  |
| **19.** | **Zgłoszenie NR 197 - Pęknięcie konstrukcji żelbetowej przy bramofurcie nr 2** |  |  |  |  |
| 1 | odkucie odspojonych części, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków zaprawami do renowacji betonu | m3 | 0,08 |  |  |
| **20.** | **Zgłoszenie NR 202 - Korozja konstrukcji szybu windy towarowej po stronie północnej** |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie stanu warstw malarskich, lokalizacja uszkodzeń, oczyszczenie z rdzy miejsc uszkodzonych, odtłuszczenie, malowanie fabą antykorozyjną i dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi w kolorze istniejących powłok. Miejsca napraw powłok malarskich odciąc w miejscach jak namniej widocznych liniami prostymi. | m2 | 44,80 |  |  |
| **21.** | **Zgłoszenie Nr 216 - odspojenie płytek ściennych** |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie przyczepność pozostałych na ścianach płytek, głuche płytki ostrożnie zdemontować, oczyścić , przykleić i wyspoinować | m2 | 0,50 |  |  |
| **22.** | **Zgłoszenie Nr 226 - Ogrodzenie ścieżki kibica - Korozja klamek i szyldów** |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana klamek z szyldami na nowe, nadające się do stosowania na zewnątrz budynku | szt. | 12,00 |  |  |
| **23.** | **Zgłoszenie Nr 227 - Ogrodzenie strony wschodniej i zachodniej - Korozja klamek i szyldów** |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana klamek z szyldami na nowe, nadające się do stosowania na zewnątrz budynku | szt. | 13,00 |  |  |
| **24.** | **Zgłoszenie Nr 241 - Trybuna zachodnia - bramofurta nr 4 - Korozja kołowrotu ze stali szlachetnej** |  |  |  |  |
| 1 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne | szt | 1,00 |  |  |
| 2 | Zabezpieczenie powierzchni preparatami przeznaczonymi do stali szlachetnej | szt | 1,00 |  |  |
| **25.** | **Zgłoszenie Nr 243 - Trybuna zachodnia - wejście do szatni z zewnątrz - Zniekształcone drzwi zewnętrzne** |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana drzwi z ościeżnicą na nowe z wykonaniem poprawek tynkarskich i malowania | kpl | 1,00 |  |  |
| **26.** | **Zgłoszenie Nr 246 - Bramofurty - czytniki biletów - korozja elementów mocowania czytników** |  |  |  |  |
| 1 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne | szt | 36,00 |  |  |
| 2 | Pomalowanie farbą podkładową i nawierzchniową w dobranym kolorze | szt | 36,00 |  |  |
| **27.** | **Zgłoszenie Nr 251 - Pergola - Pęka ściana i filar przy granitowym stopniu** |  |  |  |  |
| 1 | Skucie tynku, nałożenie tynku renowacyjnego i dwukrotne malowanie | kpl | 2,00 |  |  |
| **28.** | **Zgłoszenie Nr 245 - Zapadająca się nawierzchnia z kostki betonowej** |  |  |  |  |
| 1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z oczyszczeniem kostki do ponownego jej ułozenia | m2 | 15,00 |  |  |
| 2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kostka z rozbiórki | m2 | 15,00 |  |  |
| **29.** | **Zgłoszenie Nr 252 - zapadająca się nawierzchnia z kostki betonowej, nierówności nawierzchni** |  |  |  |  |
| 1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z oczyszczeniem kostki do ponownego jej ułożenia | m2 | 45,00 |  |  |
| 2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kostka z rozbiórki | m2 | 45,00 |  |  |
| **30.** | **Zgłoszenie Nr 248 - Spękania docieplenia (styropianu) i tynku mineralnego, spękania oparcia stropu** |  |  |  |  |
| 1 | Uzupełnić tynk mineralny, wykonać iniekcję siłową oraz zszycie pęknięcia elementu żelbetowego prętami fi 8, odtworzyć powłokę malarską w miejscu zszycia | kpl. | 1,00 |  |  |
| **31.** | **Zgłoszenie Nr 249 - Spękanie stropy nad wejściem nr 9** |  |  |  |  |
| 1 | Wykonać bruzdę w miejscu pęknięcia, zaszpachlować, ewentualnie rozważyć iniekcję pęknięcia oraz zszycie prętami fi 8 mm, uzupełnić powłoke malarską | kpl. | 1,00 |  |  |
| **32.** | **ODSPOJENIE COKOŁÓW** |  |  |  |  |
| 1 | Zdemontować wszystkie uszkodzone cokoły. Zamontować nowe mocując je wyłącznie do ściany. Wykonać poprawki malarskie na ścianach. | mb | 120,00 |  |  |
| **33.** | **SPOINY W POSADZCE** |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzić przyczepność płytek, głuche płytki ostrożnie zdemontować, oczyścić, przykleić i wyspoinować | m2 | 30,00 |  |  |
| **34.** | **PĘKNIĘTE NADPROŻE** |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. | mb | 3,00 |  |  |
| **35.** | **KOROZJA NA ELEMENTACH WYPOSAŻENIA** |  |  |  |  |
| 1 | Miejsca skorodowane dokładnie oczyścić, pomalować farbą podkładową i nawierzchniową w dobranym kolorze. | szt | 17,00 |  |  |
| **36.** | **SPĘKANIA NA SUFICIE** |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć na sufitach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. | mb | 84,00 |  |  |
| **37.** | **ODSPOJONE PŁYTKI** |  |  |  |  |
| 1 | sprawdzić przyczepność pozostałych na ścianach płytek, głuche płytki ostrożnie zdemontować, oczyścić, przykleić i wyspoinować | m2 | 6,00 |  |  |
| **38.** | **USZKODZENIA OŚCIEŻNICY** |  |  |  |  |
| 1 | Miejsca uszkodzone dokładnie oczyścić, pomalować farbą podkładową i nawierzchniową w dobranym kolorze. | szt | 1,00 |  |  |
| **39.** | **PĘKNIĘTY TYNK** |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć w tynkach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. | mb | 24,00 |  |  |
| **40.** | **PĘKNIĘTE PŁYTY STROPU** |  |  |  |  |
| 1 | Spękania stropu naciąć na głębokość do 1 cm tarczą diamentową, szczeliny zamknąć elastyczną masą najlepiej w kolorze betonu | kpl | 1,00 |  |  |
| **41.** | **SPĘKANIA W POSADZCE** |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć w posadzce-wykucie fragmentu posadzki cementowej, oczyszczenie miejsca wykucia, usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu, w miejscu usuniętej posadzki wykonać nową posadzkę, zatartą na gładko i położoną na odpowiedniej wysokości. Styki z istniejącą posadzką wykonać jako współpracujące, stosując odpowiednie preparaty kontaktowe lub oddylatowane. | msc | 18,00 |  |  |
| **42.** | **SPĘKANIA NA STYKU POSADZKA- ŚCIANA** |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć w tynkach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. Zdemontować płytki cokołowe, oczyścić ściany i styk z posadzką, przykleić płytki cokołowe na odpowiedniej wysokości, wykonać styki elastyczne pomiędzy cokołem i posadzką. Zaszpachlować styk płytek ze ścianą, zagruntować i pomalować. | mb | 68,00 |  |  |
| **43.** | **PĘKNIĘCIA PRZY OŚCIEŻNICY** |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć w tynkach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. Naprawa pęknięć w posadzce-wykucie fragmentu posadzki cementowej, oczyszczenie miejsca wykucia, usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu, w miejscu usuniętej posadzki wykonać nową posadzkę, zatartą na gładko i położoną na odpowiedniej wysokości. Styki z istniejącą posadzką wykonać jako współpracujące, stosując odpowiednie preparaty kontaktowe lub oddylatowane. | mb | 19,50 |  |  |
| **44.** | **SZCZELINA ŚCIANA - PODCIĄG** |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć w narożach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. | mb | 3,00 |  |  |
| **45.** | **SZCZELINA ŚCIANA - MUR OBWODOWY** |  |  |  |  |
| 1 | Oczyszczenie szczeliny, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie. Szczeliny zamknąć elastyczną masą kolorystycznie dobraną do muru. Montaż dwóch szczelinomierzy. | mb | 4,50 |  |  |
| 2 | Montaż narożnych szczelinomierzy | szt. | 2,00 |  |  |
|  | **RAZEM WARTOŚĆ NETTO** |  |  |  |  |
|  | **PODATEK VAT** |  |  |  |  |
|  | **WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO** |  |  |  |  |

**Podpis(y) Wykonawcy(ów)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2**  **Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu** |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/6/TP/2023**  **83760 Wykonanie zastępcze robót na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław**, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

1. **Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)/ podmiotów udostępniających zasoby** |
| 1. |  |  |

1. **Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Czy wobec Wykonawcy mają zastosowanie podstawy wykluczenia, o których mowa w art.* ***108 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6 [[8]](#footnote-8)****ustawy Pzp oraz w art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) ?* | *TAK [ ]* | *NIE [ ]* |
| *Czy wobec Wykonawcy mają zastosowanie podstawy wykluczenia, o których mowa w art.* ***109 ust. 1 pkt 4)*** *ustawy Pzp.?* | *TAK [ ]* | *NIE [ ]* |
| *Czy wobec Wykonawcy mają zastosowanie podstawy wykluczenia, o których mowa w art.* ***109 ust. 1 pkt 8)*** *ustawy Pzp.?* | *TAK [ ]* | *NIE [ ]* |
| *Czy wobec Wykonawcy mają zastosowanie podstawy wykluczenia, o których mowa w art.* ***109 ust. 1 pkt 10)*** *ustawy Pzp.?* | *TAK [ ]* | *NIE [ ]* |
| ***W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 lub 109 ust. 1 pkt 4) lub 8) lub 10) ustawy Pzp*** *czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?* ***Jeżeli tak****, proszę opisać przedsięwzięte środki oraz wskazać postawę prawną wykluczenia:*  *…………………………………………………………………………….*  *…………………………………………………………………………….* | *TAK [ ]* | *NIE [ ]* |

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**
   1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
   2. Niniejszym działając na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy pzp wskazuję, że podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt ……… oraz ………IDW dot. Wykonawcy znajdują się w posiadaniu Zamawiającego ponieważ zostały złożone w postępowaniu nr ……………………………………………. Jednocześnie niniejszym potwierdzam ich prawidłowość i aktualność.
   3. Niniejszym działając na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy pzp wskazuję, że Zamawiający może uzyskać dostęp do podmiotowych środków dowodowych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do tych środków: ……………………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj przedsiębiorstwa[[9]](#footnote-9):** | **Odpowiedź:** |
| **Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem?** | **[ ] Tak [ ] Nie[[10]](#footnote-10)** |
| **Czy wykonawca jest małym przedsiębiorstwem?** | **[ ] Tak [ ] Nie[[11]](#footnote-11)** |
| **Czy wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem?** | **[ ] Tak [ ] Nie[[12]](#footnote-12)** |

**III. Podpis(y) Wykonawcy(ów)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Załącznik nr 3**  **Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp** | | | | | | | |

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/6/TP/2023**

**83760 Wykonanie zastępcze robót na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu**

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław**, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

1. **WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Działając w imieniu Konsorcjum w składzie ……………………………………………: …………………………………………………………………………………… ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oświadczam, że w przypadku udzielenia niniejszego zamówienia ww. Wykonawcom, podczas realizacji zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………, Wykonawca pn. …………………………………………… będący członkiem ww. Konsorcjum wykona następujące roboty/usługi:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1. **Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)  do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy | | miejscowość  i data | |
| 1. |  |  |  |  | |  | |
| 2. |  |  |  |  | |  | |
| **Załącznik nr 4**  Oświadczenie o aktualności oświadczeń | | | | | | |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | | | | | **ZP/6/TP/2023** | | | |
| **83760 Wykonanie zastępcze robót na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu** | | | | | | | | |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław**, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu sporządzonym zgodnie załącznikiem nr 2 do IDW w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego są nadal aktualne.

1. **Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)  do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy | miejscowość  i data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

1. Wykonawca skreśla niepotrzebne. W przypadku braku wykreślenia – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 1 rok gwarancji jakości [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykonawca skreśla niepotrzebne. W przypadku braku wykreślenia – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 1 rok rękojmi. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-3)
4. UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług [↑](#footnote-ref-4)
5. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wykonawca wykazując, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinien wykazać w szczególności, że : 1) informacje są informacjami poufnymi, posiadającymi wartość gospodarczą, w

   szczególności ze względu na swój techniczny, technologiczny lub organizacyjny charakter;

   2) jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów informacje nie są

   powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób;

   3) uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-7)
8. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-8)
9. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych**. *Mikroprzedsiębiorstwo:*** *przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.* ***Małe przedsiębiorstwo****: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.* ***Średnie przedsiębiorstwa****: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.* [↑](#footnote-ref-9)
10. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. [↑](#footnote-ref-10)
11. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. [↑](#footnote-ref-11)
12. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. [↑](#footnote-ref-12)