Przodkowo, dnia 17 kwietnia 2023 r.

**Gmina Przodkowo**

**ul. Kartuska 21**

**83-304 Przodkowo**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn ,,**Przebudowa drogi gminnej w Czeczewie (ulica Długa) i Smołdzinie (ul. Głęboka)”** ZP.271.7.2023

***Pytanie nr 1:***

Ponawiam pytanie. W projekcie technicznym i wykonawczym brak technicznego rozwiązania budowy studni SKR1 podczas budowy kanału technologicznego Smołdzino ul. Głęboka. Zgodnie z projektem po wykonaniu przewiertu na głębokości 2m rury mają wchodzić do studni również na głębokości 2m. Parametry studni prefabrykowanej są następujące: wysokość studni SKR1 - 0,75m a otwory przygotowane do wprowadzenia rur do studni znajdują się na głębokości 0,425m od góry studni. Projektant powinien wskazać rozwiązanie tego problemu, ponieważ jest to sytuacja nie standardowa.

Nie można go rozwiązać zgodnie ze sztuka budowlaną, ponieważ rozwiązanie również będzie musiało sprawdzić się podczas utrzymania infrastruktury.

***Odpowiedź na pytanie 1:***

Przewiert zaplanowano na głębokości 2,0m, i do tej wartości należy przegłębić kanał technologiczny, ale tylko w tym rejonie. Na pozostałym odcinku kanał technologiczny należy ułożyć na głębokości 0,5m od spodu konstrukcji pobocza. Najbliższa studia SKR-1 znajduje się w odległości 80,0m od przewiertu. Kanał należy wprowadzić do studni poprzez otwory, które się w niej znajdują, lub wykonać dodatkowe otwory, jeśli zajdzie taka konieczność.

Sporządziła: Monika Warkusz