|  |
| --- |
| **Przedmiar** |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilości składowe** | **Ilość robót** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | REMONT POMIESZCZEŃ  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | POMIESZCZENIE NR 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  KNR 401-12-02-09-00 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2 |  | 47,894 |
|  |  | (4,96+1,51+0,14+0,73+3,05+0,73+0,14+1,77+0,14+1,52)\*2,60 | m2 | 38,194 |  |
|  |  | 9,7 | m2 | 9,700 |  |
| 1.1.2 |  KNR 202-08-15-04-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach  | m2 |  | 38,194 |
|  |  | 38,194 | m2 | 38,194 |  |
| 1.1.3 |  KNR 202-08-15-06-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  | m2 |  | 9,700 |
|  |  | 9,7 | m2 | 9,700 |  |
| 1.1.4 |  KNR 202-25-28-01-02 | Malowanie farbą dyspersyjną  | m2 |  | 47,894 |
|  |  | 47,894 | m2 | 47,894 |  |
| 1.1.5 |  KNR 202-09-25-01-00 | Osłony ochronne folia polietylenowa | m2 |  | 15,000 |
|  |  | 15 | m2 | 15,000 |  |
| 1.1.6 |  Wycena własna | Wykonanie instalacji elektrycznej - wykucie bruzd, montaż okablowania, wypełnienie bruzd, montaż osprzętu instalacyjnego (gniazda i włączniki), montaż nowych lamp (5szt) | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.1.7 |  Wycena własna | Dostawa i montaż - szafki dla zawodników | kmpl |  | 16,000 |
|  |  | 16 | kmpl | 16,000 |  |
| 1.2 |  | POMIESZCZENIE NR 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  KNR 401-08-19-15-00 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 |  | 18,616 |
|  |  | (1,81+1,81+1,77+1,77)\*2,60 | m2 | 18,616 |  |
| 1.2.2 |  KNR 202-08-22-06-00 | Licowanie ścian płytki glazurowane  | m2 |  | 18,616 |
|  |  | 18,616 | m2 | 18,616 |  |
| 1.2.3 |  KNR 401-12-02-09-00 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2 |  | 3,200 |
|  |  | 3,2 | m2 | 3,200 |  |
| 1.2.4 |  KNR 202-08-15-06-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  | m2 |  | 3,200 |
|  |  | 3,2 | m2 | 3,200 |  |
| 1.2.5 |  KNR 202-25-28-01-02 | Malowanie farbą dyspersyjną  | m2 |  | 3,200 |
|  |  | 3,2 | m2 | 3,200 |  |
| 1.2.6 |  KNR 202-09-25-01-00 | Osłony ochronne folia polietylenowa | m2 |  | 5,000 |
|  |  | 5 | m2 | 5,000 |  |
| 1.3 |  | POMIESZCZENIE NR 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  KNR 401-12-02-09-00 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2 |  | 16,512 |
|  |  | (1,26+1,26+1,55+1,55)\*2,60 | m2 | 14,612 |  |
|  |  | 1,9 | m2 | 1,900 |  |
| 1.3.2 |  KNR 202-08-15-04-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach  | m2 |  | 14,612 |
|  |  | 14,612 | m2 | 14,612 |  |
| 1.3.3 |  KNR 202-08-15-06-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  | m2 |  | 1,900 |
|  |  | 1,9 | m2 | 1,900 |  |
| 1.3.4 |  KNR 202-25-28-01-02 | Malowanie farbą dyspersyjną  | m2 |  | 16,512 |
|  |  | 16,512 | m2 | 16,512 |  |
| 1.3.5 |  KNR 202-09-25-01-00 | Osłony ochronne folia polietylenowa | m2 |  | 5,000 |
|  |  | 5 | m2 | 5,000 |  |
| 1.4 |  | POMIESZCZENIE NR 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  KNR 401-12-02-09-00 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2 |  | 16,512 |
|  |  | (1,26+1,26+1,55+1,55)\*2,60 | m2 | 14,612 |  |
|  |  | 1,9 | m2 | 1,900 |  |
|  |
|  | 5 | *SeKo SMART 6.2.0.4* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilości składowe** | **Ilość robót** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4.2 |  KNR 202-08-15-04-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach  | m2 |  | 14,612 |
|  |  | 14,612 | m2 | 14,612 |  |
| 1.4.3 |  KNR 202-08-15-06-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  | m2 |  | 1,900 |
|  |  | 1,9 | m2 | 1,900 |  |
| 1.4.4 |  KNR 202-25-28-01-02 | Malowanie farbą dyspersyjną  | m2 |  | 16,512 |
|  |  | 16,512 | m2 | 16,512 |  |
| 1.4.5 |  KNR 202-09-25-01-00 | Osłony ochronne folia polietylenowa | m2 |  | 5,000 |
|  |  | 5 | m2 | 5,000 |  |
| 1.5 |  | POMIESZCZENIE NR 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  Wycena własna | Podejścia kanalizacyjne WC i umywalka  | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.5.2 |  Wycena własna | Wykonanie instalacji elektrycznej - wykucie bruzd, montaż okablowania, wypełnienie bruzd, montaż osprzętu instalacyjnego (gniazda i włączniki), montaż nowych lamp (1szt) | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.5.3 |  Wycena własna | Dostawa i montaż grzejnika elektrycznego | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.6 |  | POMIESZCZENIE NR 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  Wycena własna | Moderniazcja ścian nośnych i działowych, montaż drzwi do pom. nr 5  | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 1.6.2 |  Wycena własna | Wykucie otworu i montaż drzwi do pomieszczenia nr 10 | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.6.3 |  Kalkulacja własna | Dostawa i montaż - szafki dla zawodników | kmpl |  | 16,000 |
|  |  | 16 | kmpl | 16,000 |  |
| 1.7 |  | POMIESZCZENIE NR 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  KNR 401-12-02-09-00 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2 |  | 64,116 |
|  |  | (5,52+5,52+3,31+3,31)\*2,60 | m2 | 45,916 |  |
|  |  | 18,2 | m2 | 18,200 |  |
| 1.7.2 |  KNR 202-08-15-04-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach  | m2 |  | 45,916 |
|  |  | 45,916 | m2 | 45,916 |  |
| 1.7.3 |  KNR 202-08-15-06-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  | m2 |  | 18,200 |
|  |  | 18,2 | m2 | 18,200 |  |
| 1.7.4 |  KNR 202-25-28-01-02 | Malowanie farbą dyspersyjną  | m2 |  | 64,116 |
|  |  | 64,116 | m2 | 64,116 |  |
| 1.7.5 |  KNR 202-09-25-01-00 | Osłony ochronne folia polietylenowa | m2 |  | 20,000 |
|  |  | 20 | m2 | 20,000 |  |
| 1.7.6 |  Kalkulacja własna | Wykonanie instalacji elektrycznej - wykucie bruzd, montaż okablowania, wypełnienie bruzd, montaż osprzętu instalacyjnego (gniazda i włączniki), montaż nowych lamp (4szt) | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.7.7 |  Kalkulacja własna | Dostawa i montaż - krzesła i stoły | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.8 |  | POMIESZCZENIE NR 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 |  KNR 401-08-19-15-00 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 |  | 17,212 |
|  |  | (1,46+1,46+1,85+1,85)\*2,60 | m2 | 17,212 |  |
| 1.8.2 |  KNR 202-08-22-06-00 | Licowanie ścian płytki glazurowane  | m2 |  | 17,212 |
|  |  | 17,212 | m2 | 17,212 |  |
| 1.8.3 |  KNR 401-12-02-09-00 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2 |  | 2,700 |
|  |  | 2,7 | m2 | 2,700 |  |
| 1.8.4 |  KNR 202-08-15-06-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  | m2 |  | 2,700 |
|  |  | 2,7 | m2 | 2,700 |  |
| 1.8.5 |  KNR 202-25-28-01-02 | Malowanie farbą dyspersyjną  | m2 |  | 2,700 |
|  |  | 2,7 | m2 | 2,700 |  |
|  |
|  | 6 | *SeKo SMART 6.2.0.4* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilości składowe** | **Ilość robót** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.8.6 |  KNR 202-09-25-01-00 | Osłony ochronne folia polietylenowa | m2 |  | 5,000 |
|  |  | 5 | m2 | 5,000 |  |
| 1.8.7 |  Wycena własna | Podejścia kanalizacyjne brodzik prysznica | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.9 |  | POMIESZCZENIE NR 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 |  Wycena własna | Podejścia kanalizacyjne WC i umywalka  | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.9.2 |  Wycena własna | Wykonanie instalacji elektrycznej - wykucie bruzd, montaż okablowania, wypełnienie bruzd, montaż osprzętu instalacyjnego (gniazda i włączniki), montaż nowych lamp (2szt) | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.9.3 |  Wycena własna | Wymurowanie ścianki działowej, tynki gipsowe, montaż drzwi i obróbka | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.9.4 |  KNR 215-02-23-02-00 | Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego wraz z kabiną | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.10 |  | POMIESZCZENIE NR 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 |  KNR 401-12-02-09-00 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2 |  | 27,322 |
|  |  | (2,43+2,43+1,93+1,93)\*2,60 | m2 | 22,672 |  |
|  |  | 4,65 | m2 | 4,650 |  |
| 1.10.2 |  KNR 202-08-15-04-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach  | m2 |  | 22,672 |
|  |  | 22,672 | m2 | 22,672 |  |
| 1.10.3 |  KNR 202-08-15-06-00 | Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  | m2 |  | 4,650 |
|  |  | 4,65 | m2 | 4,650 |  |
| 1.10.4 |  KNR 202-25-28-01-02 | Malowanie farbą dyspersyjną  | m2 |  | 27,322 |
|  |  | 27,322 | m2 | 27,322 |  |
| 1.10.5 |  KNR 202-09-25-01-00 | Osłony ochronne folia polietylenowa | m2 |  | 10,000 |
|  |  | 10 | m2 | 10,000 |  |
| 1.10.6 |  Kalkulacja własna | Wykonanie instalacji elektrycznej - wykucie bruzd, montaż okablowania, wypełnienie bruzd, montaż osprzętu instalacyjnego (gniazda i włączniki), montaż nowych lamp (4szt) | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.10.7 |  Kalkulacja własna | Dostawa i montaż - szafki dla zawodników | kmpl |  | 4,000 |
|  |  | 4 | kmpl | 4,000 |  |
| 1.10.8 |  Wycena własna | Dostawa i montaż grzejnika elektrycznego | kmpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kmpl | 1,000 |  |
| 1.10.9 |  KNR 202-28-05-05-00 | Posadzki jednobarwne z płytek GRES na zaprawie  | m2 |  | 4,650 |
|  |  | 4,65 | m2 | 4,650 |  |