**Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**dotyczy:** **Zapytania Ofertowego Nr KIS.26.1.2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zamawiający** | | Gmina Starachowice  ul Radomska 45, 27-200 Starachowice/  Centrum Usług Społecznych w Starachowicach  ul. Majówka 21a  27-200 Starachowice | |
| **Oferent** (pełna nazwa, adres siedziby, dane rejestrowe, numer telefonu, adres email | |  | |
| **Tytuł projektu** | | „Kierunek Przyszłość- Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowany przez Norwegię w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz Budżetu Państwa (15%) z Programu Rozwój Lokalny. | |
| **Przedmiot zamówienia** | | **Dostawa osłon grzejnikowych do budynku Centrum Aktywności Społecznej  przy ul. Widok 10a, w Starachowicach.** | |
| **Oferta** | | **Cena przedmiotu zamówienia:**  **Kwota netto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN**  **Stawka podatku VAT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%**  **Kwota podatku VAT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN**  **Kwota brutto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN**  **Kwota słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, telefon,  e-mail)** | |  | |
| **Data przygotowania oferty** | |  | |
| **Termin ważności oferty** | |  | |
| **Podpis i pieczęć oferenta** | |  | |
| **SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | | | |
| **Cena przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Nr** | **Opis przedmiotu** | | **Wartość (w PLN)** |
| **1** | **Osłony frontowe na grzejniki z płyty MDF :**  1.Wymiary **osłony**: 90 cm x 90 cm x 17 cm - 1 szt. osłony kolor zielony (odcień uzgodniony po wyborze Wykonawcy i przedstawieniu próbnika kolorów)  2.Wymiary **osłony**: 115 cm x 100 cm x 20 cm – 3 szt. osłony  – 1 osłona kolor żółty, 1 osłona kolor zielony, 1 osłona kolor niebieski (odcień uzgodniony po wyborze Wykonawcy i przedstawieniu próbnika kolorów)  3.Wymiary **osłony**: 70 x 60 x 11,5 cm – 1 szt. osłony kolor niebieski (odcień uzgodniony po wyborze Wykonawcy i przedstawieniu próbnika kolorów)  Konstrukcja wykonana z płyty lakierowanej MDF o grubości. 18 mm. Materiał MDF certyfikowany do użytku w miejscach gdzie przebywają dzieci bez szkodliwych substancji. Osłona w pionowe wyfrezowania o szerokości 2 cm w odstępach co 7 cm stanowiące otwory do wentylacji ciepła. Osłona poz.1 zabudowana z trzech stron – przód, boki, góra  Osłony poz.2 zabudowane z dwóch stron przód, boki.  Osłona poz.3 zabudowana z trzech stron – przód, boki, góra.  Gotowe osłony zostaną dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt do wskazanego przez Zamawiającego miejsca docelowego  w Starachowicach.  Zamówienie obejmuje krótki termin realizacji. Wykonawca dostarczy gotowe elementy do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie **do 20 marca 2024 r.** Miejsce dostawy Centrum Aktywności Społecznej ul. Widok 10a, 27-200 Starachowice, czynne w godz. od 10 do 18 od poniedziałku do piątku. | | **Kwota netto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Stawka podatku VAT:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%**  **Kwota podatku VAT:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Kwota brutto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Kwota brutto słownie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_** |