**Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**dotyczy:** **Zapytania Ofertowego Nr KIS.26.1.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający** | Gmina Starachowiceul Radomska 45, 27-200 Starachowice/Centrum Usług Społecznych w Starachowicachul. Majówka 21a27-200 Starachowice |
| **Oferent** (pełna nazwa, adres siedziby, dane rejestrowe, numer telefonu, adres email |  |
| **Tytuł projektu** | „Kierunek Przyszłość- Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowany przez Norwegię w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz Budżetu Państwa (15%) z Programu Rozwój Lokalny. |
| **Przedmiot zamówienia** | **Dostawa osłon grzejnikowych do budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Widok 10a, w Starachowicach.** |
| **Oferta** | **Cena przedmiotu zamówienia:****Kwota netto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN****Stawka podatku VAT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%****Kwota podatku VAT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN****Kwota brutto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN****Kwota słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail)** |  |
| **Data przygotowania oferty** |  |
| **Termin ważności oferty** |  |
| **Podpis i pieczęć oferenta** |  |
| **SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| **Cena przedmiotu zamówienia** |
| **Nr**  | **Opis przedmiotu** | **Wartość (w PLN)** |
| **1** | **Osłony frontowe na grzejniki z płyty MDF :**1.Wymiary **osłony**: 90 cm x 90 cm x 17 cm - 1 szt. osłony kolor zielony (odcień uzgodniony po wyborze Wykonawcy i przedstawieniu próbnika kolorów)2.Wymiary **osłony**: 115 cm x 100 cm x 20 cm – 3 szt. osłony – 1 osłona kolor żółty, 1 osłona kolor zielony, 1 osłona kolor niebieski (odcień uzgodniony po wyborze Wykonawcy i przedstawieniu próbnika kolorów)3.Wymiary **osłony**: 70 x 60 x 11,5 cm – 1 szt. osłony kolor niebieski (odcień uzgodniony po wyborze Wykonawcy i przedstawieniu próbnika kolorów)Konstrukcja wykonana z płyty lakierowanej MDF o grubości. 18 mm. Materiał MDF certyfikowany do użytku w miejscach gdzie przebywają dzieci bez szkodliwych substancji. Osłona w pionowe wyfrezowania o szerokości 2 cm w odstępach co 7 cm stanowiące otwory do wentylacji ciepła. Osłona poz.1 zabudowana z trzech stron – przód, boki, góra Osłony poz.2 zabudowane z dwóch stron przód, boki. Osłona poz.3 zabudowana z trzech stron – przód, boki, góra.Gotowe osłony zostaną dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt do wskazanego przez Zamawiającego miejsca docelowego w Starachowicach. Zamówienie obejmuje krótki termin realizacji. Wykonawca dostarczy gotowe elementy do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie **do 20 marca 2024 r.** Miejsce dostawy Centrum Aktywności Społecznej ul. Widok 10a, 27-200 Starachowice, czynne w godz. od 10 do 18 od poniedziałku do piątku. | **Kwota netto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Stawka podatku VAT:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%****Kwota podatku VAT:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Kwota brutto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Kwota brutto słownie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_** |