GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

tel. 62 74 13 013

e-mail: gmina@ugdobrzyca.pl

strona www: [www.dobrzyca.bipgmina.pl](http://www.dobrzyca.bipgmina.pl)

strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca>

Dobrzyca, 11.03.2024 r.

ZPI.271.1.1.2024

**Wykonawcy-Nabywcy SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)   na zadanie pn. ***Przebudowa boiska sportowego w Dobrzycy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”* (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00223632/01 z dnia 2024-02-28)** na zasadach określonych w SWZ z dnia 28 lutego 2024 r.

W związku z przesłanymi pytaniami dotyczących prowadzonego postepowania poniżej udzielamy odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Zamawiający umieścił odpowiedzi na pytania zamieszczając szczegółowe wymagania dotyczące sztucznej trawy, gdzie określił bardzo wysoką wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu. Dla wiadomości Zamawiającego wymóg FIFA to min. 40N , a według normy EN 15330 to min. 35N. Prosimy zatem o dopuszczenie wytrzymałości na wyrywanie pęczka po starzeniu na poziomie min. 48N, a przed starzeniem 50N. Pozostałe parametry proponowanej nawierzchni są powyżej wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Większość przeanalizowanych dostępnych na rynku nawierzchni oferuje powyższy parametr na poziomie 70N. Podtrzymuje się ten wymóg. Zestawienie minimalnych wymagań w tabeli poniżej. Przy dopuszczeniu tolerancji na poziomie 10% parametr 63N jest dużo wyższy niż zaoferowany przez Państwa

**Pytanie nr 2:**

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi wnosimy o dopuszczenie do przetargu traw
z ilością pęczków na poziomie min. 9600/m2 z zastrzeżeniem, że ilość włókien pozostaje bez zmian. Nadmienimy, że wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien, a nie ilość pęczków. W przypadku gęstości trawy kluczowa jest ilość włókien, która odpowiada za utrzymanie wypełnienia. Producenci produkują standardowo trawy z ilością nitek 6 lub 7. Zatem przy tym założeniu ilość włókien odpowiednio będzie wynosiła 115200/m2 lub 134400/m2.

Zatem wnosimy jak wyżej o dopuszczenie do przetargu ilości pęczków na poziomie min. 9600/m2, z zastrzeżeniem, że ilość włókien pozostaje na niezmienionym poziomie.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Ze względu na to, że zmiana nie przekracza wartości 5% (4%) dopuszcza się wartość ilości pęczków na poziomie 9600/m2

|  |  |
| --- | --- |
| WŁAŚCIWOŚCI | MIN. PARAMETRY |
| TYP | Monofilowe lub monofilamentowe (PE) wzmocnione, min. dwa odcienie włókien |
| WYSOKOŚĆ WŁÓKNA min. | min 50mm |
| GRUBOŚĆ WŁÓKNA min. | min. 300µm |
| DTEX min. | 12.000 |
| ilość pęczków min. | 9.600/m2 |
| ilość włókien min | 120.000/m2 |
| wyrywanie pęczka po starzeniu min | 70N |
| Waga włókna min. | 1500g/m2 |
| Przepuszczalność wody przez system min. | 1600 mm/h |
| rodzaj: | tuftowana lub tkana |
| kolor: min. | min. dwa odcienie zielonego wpęczku |
| wypełnienie: | Piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu z ilości zgodnej z zaleceniami dostawcy systemu |

**Pytanie nr 3**

W związku ze zmianą parametrów dla trawy syntetycznej prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z wagą włókna na poziomie min. 1500g/m2. Zaproponowana zmiana jest niewielka
i nie wpływa na jakość oferowanej nawierzchni. Różnica w wadze włókna wynosi niecałe 7%. Nadmienimy, iż norma obowiązująca dla sztucznych traw EN 15330-1:2013 i FIFA dopuszcza tolerancje +-10%. Proponowana zmiana nie będzie ani widoczna ani odczuwalna w czasie użytkowania.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do traw z wagą włókna na poziomie min. 1500g/m2.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Dopuszcza się zastosowanie włókna o wadze 1500g/m2

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Odpowiedzi na zadane pytania nie prowadzą do zmiany specyfikacji warunków zamówienia. Odpowiedź na zadane pytania nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ bez ujawnienia źródła zapytania.

Sporządziła: Monika Cholewa – starszy specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych

Zatwierdził: Jarosław Pietrzak – Burmistrz Gminy Dobrzyca