**Część III zamówienia**

|  |
| --- |
| **Stanowisko do iniekcji (Sala pielęgniarska wysokiej wierności) – 1 sztuka** |
| **LP** | **OPIS** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE (podać)\*** |
|  | **Model** | Podać  |  |
|  | **Producent**  | Podać |  |
|  | **Kraj pochodzenia** | Podać |  |
|  | **Rok produkcji (nie starsze niż 2018)** | Podać |  |
| 1 | Stanowisko do zabiegów iniekcji z dwoma podpórkami/podlokietnikami  | TAK |  |
|  | WYKONANIE:- stelaż stalowy, lakierowany proszkowo- siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane materiałem zmywalnym (kolorystyka do wyboru z Zamawiającym) | TAK |  |
| 2 | Dane techniczne:regulacja wysokości i obrotu podłokietników; szerokość siedziska: 510x460 mmwysokość oparcia: 390 mm x 390 mmwysokość siedziska od podłoża: 510 mm;wymiary podłokietników 120x500 mm +/- 50mm: | TAK,podać |  |
| 3 | Wymiary całkowite: szer 690x gł 640x wys 950 mm; +/- 10mm | TAK |  |
| Razem cena brutto: |  |

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

|  |
| --- |
| **SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA (Sala pielęgniarska wysokiej wierności) - 3 sztuki** |
| **LP** | **Parametry Wymagane** | **Warunek** | **Parametry oferowane (podać) \*** |
| 1 | **Model** | Podać  |  |
| 2 | **Producent**  | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji  | Podać |  |
| 5 | Szafka przyłóżkowa dwustronna-szuflada i drzwiczki- z możliwością ustawiania z prawej lub lewej strony łóżka z blatem z tworzywa ABS. | Tak |  |
| 6 | W dolnej części szafki drzwiczki, środkowa część wnęka-półka, górna część szuflada | Tak |  |
| 7 | Szafka wyposażona w szufladę z podziałem na dwie części |  |  |
| 8 | Wymiary w cm: szerokość 53x głębokość 47 x wysokość 87; +/-5 cm | Tak,podać |  |
| 9 | Podstawa jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy max 55 mm, w tym min 2 koła z hamulcami | Tak |  |
| 10 | Szafka wyposażona w uchwyt/wkład na butelkę, umieszczony z boku szafki | Tak |  |
| Razem cena brutto: |  |

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego

Kolorystyka szuflad/ wstawek oraz dodatkowych akcesoriów do uzgodnienia z Zamawiającym

|  |
| --- |
| **Wózek zabiegowy (OSCE) - 6 sztuki** |
| **LP** | **Parametry Wymagane** | **Warunek** | **Parametry oferowane (podać) \*** |
| **1** | **Model** | Podać  |  |
| **2** | **Producent**  | Podać |  |
| **3** | **Kraj pochodzenia** | Podać |  |
| **4** | **Rok produkcji**  | Podać |  |
| 5 | Wózek trzypoziomowy: górny poziom: blat z szufladą, środkowy poziom: blat półka-blat, dolny poziom: blat-półka koszowa | Tak |  |
| 6 | Półka koszowa wysokość max 90mm, wysokość szuflady 155 mm (+/- 10 mm) | Tak,podać |  |
| 7 | Blat ze stali kwasoodpornej w formie wyjmowanej tacy | Tak |  |
| 8 | Szuflada, półka koszowa stalowe lakierowane proszkowo na biało | Tak |  |
| 9 | Wózek posiadający kółka min 2 z hamulcami i uchwyt do łatwego przemieszczania wózka | Tak |  |
| 10 | Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało z kanałami montażowymi, umożliwiającymi regulację wysokości półek | Tak |  |
| 11 | Wymiary całkowite 800x480x890 (tolerancja +/- 10 mm) | Tak,podać |  |
| Razem cena brutto: |  |

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego

Kolorystyka szuflad/ wstawek oraz dodatkowych akcesoriów do uzgodnienia z Zamawiającym

|  |
| --- |
| **Stanowisko do pielęgnacji noworodka (Sala umiejętności technicznych)- 5 szt.** |
| **Lp** | **Opis** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **Parametry oferowane** |
|  | **Model** | PODAĆ |  |
|  | **Producent** | PODAĆ |  |
|  | **Gwarancja** | PODAĆ |  |
|  | **Rok produkcji min. 2018** | PODAĆ |  |
|  | Stolik do badania i pielęgnacji noworodka z blatem osłoniętym z trzech stron ściankami/osłonkami | TAK |  |
|  | Podstawa stolika, wykonana ze stalowych profili, malowanych proszkowo w kolorze do wyboru zamawiającego | TAK |  |
|  | Blat obłożony pianką, obitą wysokiej jakości materiałem zmywalnym skóropodobnym (kolorystyka do wyboru Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości stopek umożliwiająca umieszczenie stolika na nierównych powierzchniach. | TAK |  |
|  | Stolik wyposażony w dwudrzwiową szafkę  | TAK |  |
|  | Stolik wyposażony w wysuwaną spod blatu półkę 60cm x 40 +/- 2 cm | TAK,podać |  |
|  | Wysokość stanowiska: 78 cm, +/-10cm | TAK,podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stanowiska: 100 kg | TAK,podać |  |
|  | Wymiary blatu stanowiska: 74 cm x 100 cm, +/- 2 cm | TAK,podać |  |
|  | Waga stanowiska do 40 kg | TAK,podać |  |
| Razem cena brutto: |  |

Kolorystyka szuflad/ wstawek oraz dodatkowych akcesoriów do uzgodnienia z Zamawiającym

W lewej kolumnie tabeli podane są parametry danych elementów zamówienia, stanowiące minimum wymagane przez zamawiającego. Wykonawca poda w prawej kolumnie oferowane parametry elementów oferty. Jeśli wykonawca oferuje parametry danego elementu zamówienia w danej części dokładnie takie, jakich oczekuje zamawiający, powinien w prawej kolumnie zaznaczyć, że element ten jest zgodny z oczekiwaniem zamawiającego, albo zostawić miejsce w danym wierszu niewypełnione. Nie ma konieczności przepisywania przez wykonawcę parametrów, które są tożsame z oczekiwaniami zamawiającego, podanymi w lewej kolumnie.