**Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ**

**Nazwa zamówienia:**

Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby rejon ulicy Gołyska oraz w sołectwie Międzyświeć rejon ulicy Promykowej i Rogowej w podziale na części

Zamówienie zostało podzielone na dwie części

Część 1:

Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby rejon ulicy Gołyska.

Część 2:

Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Międzyświeć rejon ulicy Promykowej i Rogowej

**Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)**

**45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków**

**45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów**

**45321000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych**

**45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

**45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**

**45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

**Opis zamówienia**:

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest:

**Część 1 budowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby rejon ulicy Gołyska**

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowy obejmują:

1. projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany, zatwierdzony zgłoszeniem sygn. WB.6743.2070.2022 z dnia 02.01.2023r., przyjętym przez Starostę Cieszyńskiego,
2. projekt techniczny:
3. przedmiary robót,
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
5. Uzgodnienia branżowe.

Zakres inwestycji obejmuje:

* Sieć wodociągowa mat. PE100 SDR11, Ø 110 – 341 m
* Sieć wodociągowa mat. PE100 SDR11, Ø 90 – 3 m
* Sieć wodociągowa mat. PE100 SDR11, Ø 40 – 7 m

**Część 2 budowa sieci wodociągowej w sołectwie Międzyświeć rejon ulicy Promykowej i Rogowej.**

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowy obejmują:

1. projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany, zatwierdzony zgłoszeniem sygn. WB.6743.2071.2022 z dnia 02.01.2023r., przyjętym przez Starostę Cieszyńskiego,
2. projekt techniczny:
3. przedmiary robót,
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
5. Uzgodnienia branżowe.

Zakres inwestycji obejmuje:

* Sieć wodociągowa mat. PE100 SDR11, Ø 90 – 215 m
* Sieć wodociągowa mat. PE100 SDR11, Ø 63 – 83 m
* Sieć wodociągowa mat. PE100 SDR11, Ø 40 – 7 m