Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

* 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi koparko-ładowarkami przy pracach organizowanych przez PZD Stargard Gdański.
	2. Maksymalny czas na rozpoczęcie pracy od otrzymania polecenia od Zamawiającego wynosi 120 minut. Minimalny czas na rozpoczęcie pracy od otrzymania polecenia od Zamawiającego wynosi 60 minut. – zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Czas reakcji”.
	3. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia - operatorzy koparko-ładowarek - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (przynajmniej na okres realizacji zamówienia).

 Powyższe wymagania zostały określone w Rozdziale III SIWZ i wzorze umowy.

Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności (przez cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.

* 1. Koparko-ładowarki będą zatrudniony przy:
1. wykonywaniu zadań przy pracach planowanych: załadunek/ rozładunek/ mieszanie/pryzmowanie materiałów sypkich, załadunek/rozładunek materiałów na paletach, roboty ziemne,
2. wykonywanie zadań przy awariach drogowych.
	1. Wymagania dotyczące koparko-ładowarek:
3. pojemność łyżki załadunku – min. 1,2 m3,
4. wysokość załadunku – powyżej 3 m,
5. widły do przewożenia palet,
6. konieczne jest dopuszczenie do poruszania się koparko-ładowarki po drogach publicznych,
7. konieczne jest aby łyżka ładowarki mogła być wykorzystana do: kopania, spychania, rozścielenia, wyrównywania, przewozu materiałów.
8. Operator winien posiadać przy sobie sprawny (aktywny i naładowany) telefon komórkowy. Jest on niezbędny do kontaktów z Zamawiającym bądź w innych niespodziewanych sytuacjach na drodze.
9. Natychmiastowemu zgłoszeniu do Zamawiającego podlegają: wystąpienie ewentualnych awarii sprzętu w czasie wykonywania robót bądź na dojeździe do miejsca robót.
10. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerywanego czasu pracy w zależności od potrzeb zatrudnienia.**
11. W przypadku awarii koparko-ładowarki, Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy.
12. Cena jednostkowa pracy efektywnej podana w formularzu cenowym dotyczy świadczenia usługi i obejmuje:
13. wykonywaniu zadań przy pracach planowanych: załadunek/rozładunek/mieszanie/ pryzmowanie materiałów sypkich, załadunek/rozładunek materiałów na paletach, roboty ziemne,
14. wykonywanie zadań przy awariach drogowych.
15. Według stawki za dyżur płatna będzie praca operatora przy oczekiwaniu na załadunek/rozładunek materiałów.
16. Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym obowiązują we wszystkie dni tygodnia łącznie ze świętami i dniami wolnymi od pracy.
17. Dyżur będzie zaokrąglany w dół / w górę do 0,5 godziny a za niepełną godzinę będzie płatny w wysokości 50 % stawki godzinowej.
18. Do rozliczenia pracy efektywnej przyjmuje się czas 0,5 godziny na załadunek jednego pojazdu.
19. Czas pracy efektywnej ładowarek będzie zaokrąglany w dół / w górę do 0,5 godziny a niepełną godzinę będzie płatny w wysokości 50% stawki godzinowej.
20. Czas dyżuru będzie rozliczony jako różnica całkowitego czasu pracy i czasu pracy efektywnej, będzie zaokrąglany w dół / w górę do 0,5 godziny a niepełną godzinę będzie płatny w wysokości 50% stawki godzinowej.
21. Zamawiający wymaga aby rozliczenia całkowitego czasu pracy obywały się w oparciu o druki dokumentów Zamawiającego: dokument najmu i zestawienie dokumentów najmu.