|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA  w Bydgoszczy - sp. z o.o.**  **ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604** | | |
| **KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ**  **Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142**  **REGON 090563842**  **NIP 554 030 92 41**  **Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  **XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  **Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł** | | ZARZĄD SPÓŁKI:  Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki  Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska  Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński | TELEFON: 52 586 06 00  FAX: 52 586 05 93  52 586 05 83  adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl  adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl |

ZP-001/Rb/RZ/2023 Bydgoszcz, dn. 09.02.2023

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „****Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. II.”*** *(nr referencyjny ZP-001/Rb/RZ/2023).*

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „*Zamawiający*”),   
w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm., dalej jako „*UPZP*”), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Zestaw V:**

**Pytanie:**

Do projektów wykonawczych dla zadania C3\_K13K13.1\_4.15\_4.29\_4.30 (ul. Skorupki) oraz dla zadania C3\_K13K13.1\_4.23\_4.31\_4.32 (Ul. Solskiego, Piękna) zostały dołączone projekty usunięcia wody igłofiltrami zakładające wypompowanie wody z wykopów, wcześniej obudowanych szczelną ścianką szczelinową.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez potencjalnego Wykonawcę innych technologii i rodzajów zabezpieczenia ścian wykopów, niż ścianka szczelinowa, jak chociażby szalunki systemowe lub grodzice.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Prace odwodnieniowe i umocnienie wykopów to prace tymczasowe, dla których wybór technologii leży po stronie wykonawcy. W ww. projektach przewidziano wykonanie ścianki szczelnej.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W imieniu Zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| Członek Zarządu  mgr inż. Włodzimierz Smoczyński  podpis nieczytelny | Prezes Zarządu  mgr inż. Stanisław Drzewiecki  podpis nieczytelny |