

**Milicz, dn. 31.05.2023 r.**

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych, w tym kostki brukowej, krawężników oraz kruszywa łamanego".** Nr postępowania: ZP-8/TP/PGK/2023.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustaw z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), informuje o zmianie SWZ w zakresie rozdziału IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w następujący sposób:

Przed zmianą:

DOSTAWA KOSTKI, KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH

1) Krawężniki drogowe betonowe proste 15x30x100 cm w kolorze szarym – 204 mb

2) Krawężniki drogowe betonowe proste 15x22x100 cm w kolorze szarym – 1367 mb

3) Krawężniki drogowe betonowe skośne 15x22-30x100 w kolorze szarym (prawe)– 6 mb

4) Krawężniki drogowe betonowe skośne 15x22-30x100 w kolorze szarym (lewe)– 6 mb

5) Krawężniki betonowe łukowe 15 cm R8 w kolorze szarym – 50 mb

6) Obrzeża betonowe 30x8x100 cm w kolorze szarym – 1187 mb

7) Kostka brukowa betonowa typu Holland o grubości 8cm w kolorze grafit, połówki z fazą – 8,72 m2

8) Kostka brukowa betonowa typu Holland o grubości 8cm w kolorze grafit, do ręcznego układania z fazą ) – 673 m2

9) Kostka brukowa betonowa typu Holland o grubości 8cm w kolorze szarym, połówki z fazą ) – 140 m2

10) Kostka brukowa betonowa typu Holland o grubości 8cm w kolorze szara, do maszynowego układania z fazą ) – 4602

m2

11) Kostka brukowa o trapezowym kształcie do obrabiania studni kanalizacyjnych typu Picolo

o grubość kostki 6 cm w kolorze szarym – 2 palety

12) Pierścień wyrównawczy fi 800 mm o wysokość 60 mm np. ZPB Kaczmarek – 10 szt.

13) Pierścień wyrównawczy fi 800 mm o wysokość 80 mm np. ZPB Kaczmarek – 10 szt.

14) Pierścień wyrównawczy fi 800 mm o wysokość 100 mm np. ZPB Kaczmarek – 12 sz.

**Po zmianie:**

**DOSTAWA KOSTKI, KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH**

**1) Krawężniki drogowe betonowe proste 15x30x100 cm w kolorze szarym – 204 mb**

**Ogłoszenie nr z dnia**

**Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -**

**2) Krawężniki drogowe betonowe proste 15x22x100 cm w kolorze szarym – 1367 mb**

**3) Krawężniki drogowe betonowe skośne 15x22-30x100 w kolorze szarym (prawe)– 6 mb**

**4) Krawężniki drogowe betonowe skośne 15x22-30x100 w kolorze szarym (lewe)– 6 mb**

**5) Krawężniki betonowe łukowe 15 cm R8 w kolorze szarym – 50 mb**

**6) Obrzeża betonowe 30x8x100 cm w kolorze szarym – 1187 mb**

**7) Kostka brukowa betonowa typu Holland o grubości 8cm w kolorze grafit, połówki z fazą – 8,72 m2**

**8) Kostka brukowa betonowa typu Holland o grubości 8cm w kolorze grafit, do ręcznego układania z fazą ) – 673 m2**

**9) Kostka brukowa betonowa typu Holland o grubości 8cm w kolorze szarym, połówki z fazą ) – 140 m2**

**10) Kostka brukowa betonowa typu Holland o grubości 8cm w kolorze szara, do maszynowego układania z fazą ) – 4602**

**m2**

**11) Kostka brukowa o trapezowym kształcie do obrabiania studni kanalizacyjnych typu Picolo o grubość kostki 6 cm w kolorze szarym – 2 palety**

**12) Pierścień wyrównawczy fi 800 mm o wysokość 60 mm – 10 szt.**

**13) Pierścień wyrównawczy fi 800 mm o wysokość 80 mm – 10 szt.**

**14) Pierścień wyrównawczy fi 800 mm o wysokość 100 mm – 12 sz.**