Zamość, dnia 19-12-2022 r.

*Zamawiający:*

**Gmina Zamość**

**ul. Peowiaków 92**

**22-400 Zamość**

**INFORMACJA**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze.”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

**Pytanie nr 1:**

**Czy firma, która ma odbiór częściowy budowy sieci wodociągowej z rur PE i wartość tego odbioru przekracza kwotę 1 000 000,00 zł zostanie dopuszczona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie wymagał dostarczenia przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączenia dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane – zgodnie z Rozdziałem 8 pkt 8.3.1.

**Pytanie nr 2:**

**W nawiązaniu do postępowania proszę o informację czy należy wyceniać również przyłącze wodociągowe PE 100 RC SDR 11 dz 40x3,7 opisane w projekcie technicznym? Pytam uzasadniam brakiem w/w zakresu w udostępnionym przedmiarze.**

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje budowy przyłączy wodociągowych.

**Pytanie nr 3:** W przedmiarze jest informacja o zastosowaniu rur PE 100 SDR 11 RC opancerzonych. Proszę o wskazanie, który sposób opancerzenia chodzi: 1. rura opancerzona zewnętrznie (wewnętrzna rura PE 100 i zewnętrzna PE 100 RC) 2. rura podwójnie opancerzona (wewnętrzna rura PE 100 RC i zewnętrzna PE 100 RC) 3. rura potrójnie opancerzona (trzy warstwy PE 100 RC) Jeżeli żadna z powyższych, proszę o informację o jaki rodzaj opancerzenia chodzi.

**Odpowiedź:** Zgodnie z projektem technicznym należy przyjąć rury dwuwarstwowe PE 100RC SDR 11 PN16, przez co należy rozumieć rurę podwójnie opancerzoną (wewnętrzna rura PE 100 RC i zewnętrzna PE 100 RC).

**Pytanie nr 4: 1)** W projekcie rury wodociągowe i osłonowe określono jako „rury opancerzone PE 100 RC”. W polskiej normie nie uwzględniono definicji rur opancerzonych. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagania stawiane rurom spełniają jednowarstwowe rury z polietylenu PE100 typu RC 1 wg normy PN-EN 12201-2:2011.

**Odpowiedź:** Zgodnie z projektem technicznym należy przyjąć rury dwuwarstwowe PE 100RC SDR 11 PN16, przez co należy rozumieć rurę podwójnie opancerzoną (wewnętrzna rura PE 100 RC i zewnętrzna PE 100 RC).

**Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega termin składania i otwarcia ofert.**

Odpowiedzi na pytanie stają się integralną częścią SWZ.

***Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński***

........……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu