**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Na wykonanie zadania pn.: Roboty remontowe i utrzymaniowe w pasie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Kolbuszowej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa nakładu** | **Opis; wyszczególnienie robót** | **Jedn.****miary** | **Ilość** | **Cena** **jedn.**  | **Wartość****[zł]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Analiza własna | Ścinaniu zawyżonych poboczy wraz z wywozem i utylizacją urobku przez Wykonawcę | m | 1 330,00 |  |  |
| 2. | Analiza własna | Odmuleniu z wyprofilowaniem rowów przydrożnych na głębokość do 50 cm polegające na przywróceniu pierwotnego przekroju i głębokości rowu, umożliwiające jego należyte funkcjonowanie (rów trapezowy) wraz z wywozem i utylizacją urobku przez Wykonawcę | m | 2 360,00 |  |  |
| 3. | Analiza własna | Remont istniejących przepustów pod drogą wraz z wywozem i utylizacją destruktu asfaltowego i urobku przez Wykonawcę obejmujący:- rozbiórkę starych przepustów,- wykonanie podbudowy pod nowymi przepustami,- montaż nowych przepustów o średnicy φ 500 mm, - odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni nad remontowanymi przepustami | m | 10,00 |  |  |
| **Razem wartość netto (zł):** |  |
| **Podatek VAT 23% (zł):** |  |
| **Ogółem brutto (zł):** |  |

Cena jednostkowa za wykonanie 1 mb usługi przedstawiona w Kosztorysie ofertowym powinna uwzględniać cenę wykonania roboty wraz z wywozem i utylizacją urobku – poz. 1 i 2 oraz dodatkowo koszt materiału - w przypadku poz.3. Kosztorysu ofertowego