1. Dach –styropapa
2. Oświetlenie 2 punkty w każdym pomieszczeniu + korytarz
3. Montaż klimatyzatora
4. Podłoga płytki gres
5. Ściany wewnętrzne ( tynk + malowanie)
6. ściany zewnętrzne (ocieplanie + tynk)
7. Drzwi zewnętrzne 110
8. Drzwi wewnętrzne - 3szt. 110
9. Nowe okna – 8 szt.
10. Instalacja zasilająca 2,5 mm2
11. Skrzynka elektryczna+ zasilanie z portierni.
12. Instalacja i grzejniki c.o – 6szt.
13. Gniazda elektryczne – 3szt.