**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **Ogrodzenie – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łubiance** | | | | | |
| 1  d.1 |  | Rowki pod ławy pod obrzeża i palisady o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV | m | 30.0\*2+1.0\*11= 71.000 |  |  |
| 2  d.1 |  | Ława pod obrzeża i palisady betonowe | m3 | Poz.1\*(0.20\*0.10+0.10\*0.10\*0.5) =1.775 |  |  |
| 3  d.1 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 30\*2=60.000 |  |  |
| 4  d.1 |  | Obrzeża palisadowe betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – rodzaj obrzeża palisadowego uzgodnić z Inwestorem | m | 1.0\*11=11.000 |  |  |
| 5  d.1 |  | Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.III kat.III-IV głębokości do 20 cm | m2 | 1.0\*0.30\*11+30.0\*1.0=33.300 |  |  |
| 6  d.1 |  | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1.0\*0.30\*11+30.0\*1.0=33.300 |  |  |
| 7  d.1 |  | Chodniki z płyt betonowych 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1.0\*0.30\*11+30.0\*1.0=33.300 |  |  |
| 8  d.1 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt. kat. III | m3 | 5.492 |  |  |
| **Razem dział: Ogrodzenie – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego** | | | | | |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | |  |
| **Podatek VAT** | | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |
| **Słownie:** | | | | | |  |