**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Gmina Sędziszów Małopolski, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na: **„Wykonanie otworu studziennego wraz z dokumentacją na terenie działki nr ewid. 30/1
w miejscowości Góra Ropczycka”.**

*Podstawa prawna: zamówienie o kwocie szacunkowej poniżej 130 000 zł – w związku z art. 2. ust. 1 pkt 1 ustawy P.Z.P. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710).*

1. **Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego**

Gmina Sędziszów Małopolski

ul. Rynek 1

39-120 Sędziszów Małopolski

NIP:8181584373

REGON: 690581979

Tel. 17 22 16 001

email: um@sedziszow-mlp.pl

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie otworu studziennego wraz z dokumentacją na terenie działki nr ewid. 30/1 w miejscowości Góra Ropczycka”.

Zakres robót obejmuje:

**Etap I**

Opracowanie projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych warstwy wodonośnejoraz wykonania ujęcia wody podziemnej studnią S–3bis na działce nr ewid. 30/1 w miejscowości Góra Ropczycka i ustalenie jej zasobów eksploatacyjnych.

Projekt robót geologicznych winien być opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 633) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 155).

**Etap II**

1. Wyznaczenie w terenie, wykonanie i nadzór nad wierceniem hydrogeologicznym studni
S–3bis o głębokości ok. 38 m. ppt; wraz z pompowaniem oczyszczającym pompowaniem badawczym oraz badaniem laboratoryjnym dla ustalenia jakości wody podziemnej ujęcia. Wyznaczyć geodezyjnie otwór studni na działce gminnej.
2. Dobór filtra do wydajności wraz z obliczeniami dla filtra PCV fi 280 perforowanego
z otworami o średnicy 2.5 - 3.0 mm z owinięciem żyłką i siatką. Rura podfiltrowa z dnem
i nadfiltrowa PCV fi 280 i innymi niezbędnymi materiałami.
3. Wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych zabezpieczonych przeciwwilgociowo o średnicy 175 cm z posadzką betonową i płytą nadstudzienną z otworem z zamknięciem włazem stalowym nadstudziennym fi 600 mm z uszczelką gumową, drabinką włazową. Otwór studzienny zabezpieczyć głowicą studzienną bez armatury. Kręgi betonowe należy obsypać ziemią, w razie potrzeby wykonać stopnie /schodki/.

**Etap III**

1. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych horyzontu czwartorzędowego studni wierconej S–3bis zgodnie
z wymaganiami w/w Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej zasoby.
2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej otworu studziennego i naniesienie do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Ropczycach.
3. **Warunki udziału w postepowaniu**

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postepowaniu.

1. **Kryteria oceny ofert**

Cena brutto 100% (C)

Punkty liczone będą wg. wzoru:

C=(Cn/Co) x 100 pkt

C – liczba punktów przyznawana w kryterium „Cena”

Cn – najniższa oferta cenowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Co – cena oferty ocenianej

100 pkt – przelicznik punktowy

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

1. **Termin Składania ofert**

Termin składania ofert upływa w dniu **10.07.2024** roku wyłącznie poprzez Platformę Zakupową – <https://www.platformazakupowa.pl/pn/sedziszowmalopolski>.

1. **Termin realizacji umowy**

Termin realizacji zamówienia: **31.03.2025** roku.

Fakturę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w ciągu 7 dni od odbioru przez Zamawiającego wykonanego zamówienia.

1. **Osoba wyznaczona do kontaktów w Wykonawcami:**

Paweł Wojton, tel. 17 745 36 29

1. **Modyfikacja treści zapytania ofertowego**

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić zapytanie ofertowe.

W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz podane do publicznej wiadomości na stronie <https://www.platformazakupowa.pl/pn/sedziszowmalopolski>. Jeżeli
w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.**

1. **Informacje na temat zakresu wykluczenia**

Odrzuceniu podlegają oferty:

* których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
* złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
* które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
* złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlegają Wykonawcy, o których mowa w art.
7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą.

1. **Załączniki**

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO

Załącznik Nr 5 – Lokalizacja nowego otworu studziennego na działce nr 30/1

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych.