|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **03. Ekran multimedialny** | | **Marka… / model -Typ …** |
| **Parametry** | **Minimalne oczekiwania zamawiającego** | **Spełnia / nie spełnia** |
| **Wyświetlacz** | Przekątna ekranu: 55", rodzaj panelu: VA, rozdzielczość: 3840 x 2160, wielkość piksela: 0.315 x 0.315mm, jasność (standardowa): 350 cd/m², współczynnik kontrastu: 4000:1, kąty widzenia (poziomy/pionowy): 178/178°, czas reakcji: 8ms, gama kolorów: 72%, częstotliwość skanowania w poziomie: 30-81khz, częstotliwość skanowania w pionie: 48-75khz | **Spełnia / nie spełnia** |
| **Łączność** | Wejście HDMI – 2szt., wejście DP – 1szt., wersja HDMI – 2szt., wersja DP – 1.2, wersja HDCP – 2.2, USB – 3szt., USB-C – 1szt., wyjście audio – stereo mini jack, wejście RS232 – 1szt., wejście RJ45 – 1szt., WiFi, Bluetooth | **Spełnia / nie spełnia** |
| **Pobór prądu** | Źródło zasilania: AC100-240V 50/60Hz, zużycie energii elektrycznej (maksymalny): 154W, zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): 0.5W | **Spełnia / nie spełnia** |
| **Sterowanie dotykowe** | Technologia dotykowa: IR, typ pióra dotykowego: pasywne pióro z magnesem, czas reakcji na dotyk: 6,7ms, szybkość rysowania (opóźnienie dotyku): 26 ms | **Spełnia / nie spełnia** |
| **System operacyjny** | Tizen 6.5 (lub nowszy) lub równorzędny, procesor 4-rdzeniowy, pamięć flash: min. 32GB, wbudowane aplikacje do przeglądania dokumentów, multimediów oraz przeglądarka internetowa, zgodność z SmartView+ oraz Airplay, możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu z czterech urządzeń | **Spełnia / nie spełnia** |
| **Głośniki** | Wbudowane, 2x 10W | **Spełnia / nie spełnia** |
| **Stojak** | Przenośny producenta ekranu, zamontowane 4 kółka, montaż ekranu w standardzie VESA 400x400 | **Spełnia / nie spełnia** |
| **Gwarancja** | Min. 24 miesiące | **Spełnia / nie spełnia** |