Modyfikacja - Specyfikacja do zamówienia:

MODERNIZACJA SYSTEMU PARKINGOWEGO

1. **BILETERKA WJAZDOWA:**
* obsługa PayPass w terminalu wyjazdowym (płatność zbliżeniowa).
1. **SZLABANY I AKCESORIA:**
* moduł SOS montowany w szlabanie, służący do otwierania szlabanów uprawnionym służbom za pomocą sygnału akustycznego.
* Moduły GSM służące do sterowania szlabanem przy pomocy telefonu komórkowego – opcja otwarcia zdalnego szlabanu
1. **VIDEO I ROZPOZNAWANIE REJESTRACJI:**
* System rozpoznawania tablic 2 kanały, 2 kamery obsługa wjazdu i wyjazdu
* Wjazd i wyjazd na podstawie nr rejestracyjnego przypisanego do karty wirtualnej
* Słupek, fundament, mocowanie
* Adaptacja drzwi frontowych pod montaż modułu e-płatności wraz z modułem obsługi PayPass.
1. **MONTAŻ, KONFIGURACJA I SZKOLENIE**
* Wysepka stalowa zapewniająca bazę do montażu urządzeń. Wymiary 420x50 cm z możliwością montażu słupka regulaminowego. Warstwa wierzchnia aluminium.
* Wykonanie pętli indukcyjnych w asfalcie lub betonie
* Wykonanie fundamentu pod urządzenie kasy
* Dojazd, montaż, podłączenie, konfiguracja, szkolenie z obsługi urządzeń, szkolenie zdalne z obsługi programu.
* Demontaż urządzeń
* Montaż słupków blokujących (wygrodzenie wjazd i wyjazd według planu lokalizacji systemu