**Załącznik Nr 9 do SWZ**

**WYKAZ POJAZDÓW POSIADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie, z nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy” przedkładam(y) wykaz posiadanych pojazdów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia, spełniających wymagania określone w SWZ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **rodzaj pojazdu** | **forma dysponowania\*** | **Wyposażenie w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego**  | **Wyposażenie w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów**  | **Spełnianie przez pojazd normy emisji spalin powyżej EURO 4****(tak/nie)\*\*** |
| 1.
 | Pojazd specjalistyczny, przystosowany do wywozu kontenerów o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 Mg do 18 Mg, wyposażony w urządzenie hakowe |  |  |  |  |
|  | Pojazd specjalistyczny, przystosowany do wywozu kontenerów o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 Mg do 18 Mg, wyposażony w urządzenie hakowe |  |  |  |  |
|  | Pojazd specjalistyczny, przystosowany do wywozu kontenerów o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 Mg do 18 Mg, wyposażony w urządzenie hakowe |  |  |  |  |
|  | Pojazd bezpylny o dopuszczalnej masie całkowitej od 24 do 26 Mg,z funkcją kompaktującą o maksymalnej sile zgniotu w zabudowie śmieciarki 1:4;wyposażony w myjkę o zamkniętym obiegu wody, przystosowaną do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów; |  |  |  |  |
|  | Pojazd bezpylny o dopuszczalnej masie całkowitej od 8 do 14 Mg, z funkcją kompaktującą o maksymalnej sile zgniotu w zabudowie śmieciarki 1:4, o długości całkowitej nieprzekraczającej 9 m |  |  |  |  |
|  | Pojazd bezpylny o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 8 Mg, z możliwością opróżniania pojemników 60 l – 240 l |  |  |  |  |
|  | Pojazd bezpylny o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 Mg do 26 Mg, z funkcją kompaktującą o maksymalnej sile zgniotu w zabudowie śmieciarki 1:4, wyposażony w urządzenie rejestrujące  |  |  |  |  |
|  | Pojazd bezpylny o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 Mg do 26 Mg, z funkcją kompaktującą o maksymalnej sile zgniotu w zabudowie śmieciarki 1:4, wyposażony w urządzenie rejestrujące  |  |  |  |  |
|  | Pojazd specjalistyczny przystosowany do opróżniania pojemników typu „dzwony” o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 Mg do 18 Mg, wyposażony w system HDS |  |  |  |  |
|  | Pojazd specjalistyczny przystosowany do opróżniania pojemników typu „dzwon” o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 Mg do 18 Mg, wyposażony w system HDS |  |  |  |  |
|  | Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 Mg |  |  |  |  |
|  | Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 Mg |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest załączyć informację o prawie do dysponowania pojazdami.

*\*należy wpisać np. własność, dzierżawa, leasing itp. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów - należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.*

*\*\* Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie Wykonawcę o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie przez pojazd normy emisji spalin powyżej EURO 4 (czyli EURO 5 lub EURO 6)*

 *………………………………………………*

 *kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób*

*uprawnionej do reprezentowania Podmiotu*