**Załącznik Nr 2 do odpowiedzi na pytania z dnia 15.11.2023 r.**

**Zestawienie wyposażenia**

**Wyposażenie pom. socjalnych:**

● Zabudowa pomieszczeń socjalnych według rysunku - opis techniczny

Zabudowa szafki górne i dolne

-**szafki kuchenne stojące umywalkowe** (instalacyjne) 60 z blatem o grubości 38 mm (od frontu zaokrąglonym obustronnie), głęb.60 cm, wys. 85 cm. wykonane z płyt dwustronnie laminowanych, szafki zamykane, wyposażone w zawiasy z hamulcem, uchwyty drzwiczek wykonane ze stali nierdzewnej dwupunktowe. Nóżki i listwy maskujące z możliwością regulacji wysokości. W blacie należy przewidzieć montaż zlewozmywaków. Wycinanie otworów w blatach w miejscu przeznaczenia po dopasowaniu zlewozmywaków. Wykończenie szafki listwą przyblatową.

-**szafki kuchenne stojące 40 z blatem** o gr.38mm (od frontu zaokrąglonym obustronnie), głęb.60cm, wys. 85 cm, wykonane z płyt dwustronnie laminowanych, zamykane, wyposażone w zawiasy z hamulcem, uchwyty drzwiczek wykonane ze stali nierdzewnej dwupunktowe. Nóżki i listwy maskujące z możliwością regulacji wysokości .Wykończenie szafki listwą przyblatową.

-**szafki kuchenne stojące 60 z blatem** o gr.38mm (od frontu zaokrąglonym obustronnie), głęb.60cm, wys. 85 cm, wykonane z płyt dwustronnie laminowanych, zamykane, wyposażone w zawiasy z hamulcem, uchwyty drzwiczek wykonane ze stali nierdzewnej dwupunktowe. Nóżki i listwy maskujące z możliwością regulacji wysokości . Wykończenie szafki listwą przyblatową.

-**szafki kuchenne stojące 60 z 4 szufladami z blatem** o gr.38mm (od frontu zaokrąglonym obustronnie), głęb.60cm, wys. 85 cm, wykonane z płyt dwustronnie laminowanych, zamykane, wyposażone w zawiasy z hamulcem, uchwyty drzwiczek wykonane ze stali nierdzewnej dwupunktowe. Nóżki i listwy maskujące z możliwością regulacji wysokości . Wykończenie szafki listwą przyblatową.

-**szafki kuchenne stojące zlewozmywakowe (instalacyjne) 80 z blatem** o grubości 38 mm (od frontu zaokrąglonym obustronnie), głęb.60 cm, wys. 85 cm. wykonane z płyt dwustronnie laminowanych, szafki zamykane, wyposażone w zawiasy z hamulcem, uchwyty drzwiczek wykonane ze stali nierdzewnej dwupunktowe. Nóżki i listwy maskujące z możliwością regulacji wysokości. W blacie należy przewidzieć montaż zlewozmywaków. Wycinanie otworów w blatach w miejscu przeznaczenia po dopasowaniu zlewozmywaków. Wykończenie szafki listwą przyblatową

**-szafki kuchenne wiszące 40**, głęb.35cm, wys.do 70 cm, wykonane z płyt dwustronnie laminowanych, szafka dwudrzwiowa lub podnoszona do góry, z 2 półkami wewnętrznymi, z regulacją ustawienia wysokości. W drzwiach zawiasy puszkowe lub siłownik, uchwyty drzwiczek wykonane ze stali nierdzewnej dwupunktowe, w komplecie zestaw montażowy umożliwiający zawieszenie szafki na ścianie.

Po ustawieniu szafek stojących blat jedolity na całej długości.

Wymagania minimalne: płyta wiórowa dwustronnie laminowana o gr. 18mm

oklejona ABS 0,5mm. Wraz z ofertą należy dodatkowo przedstawić atest higieniczny E-1

na płytę. Obrzeża z atestem Państwowego zakładu Higieny w Warszawie. Plecy w

szafkach płyta HDF jednostronnie lakierowana o grubości 3,5mm. Blat - wykonany z płyty

wiórowej gr. 38mm jednostronnie laminowanej HPL’em. Przednia krawędzie

zabezpieczona jednolicie bez przejścia tym samym laminatem co strona wierzchnia blatu.

Blaty mają posiadać atest higieniczny E-1. Nóżki meblowe trzyczęściowe wykonane z

tworzywa sztucznego z regulacją wysokości +/- 30mm, bulwy wzmocnione wraz z

wytłoczonym noskiem podpierającym dodatkowo bok szafki.

● stół z krzesłami;

Stół

Stół na metalowej podstawie, kwadratowy o wymiarach orientacyjnych 150x80x75cm , stelaż malowany proszkowo, o konstrukcji ramowej, samonośny, z kształtownika zamkniętego. Blat stołu z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr.25mm, krawędzie oklejone obrzeżem, nogi ze stopkami z możliwością regulacji wysokości

Krzesła

Krzesło typu iso, siedzisko z materiału skay odporne na działanie środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach,stelaż metalowy

● umywalka;

zmywarka;

● zlew.

**Wyposażenie pom. gospodarczego:**

● zlew gospodarczy wraz z baterią ścienną;

● szafa

Szafa gospodarcza zamykana z 4 półkami o wym. 80x60x205cm wykonana z płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej. Wieniec górny i dolny z płyty o gr.25 mm. pozostałe elementy z płyty gr.18mm, krawędzie oklejone obrzeżem gr.2mm, z drzwiami, osadzony na nóżkach i stopkach z regulacją ustawienia wysokości.

● haczyki ścienne;

● zawór ze złączką do węża.

**Wyposażenie gabinetów lekarskich:**

Szafa ubraniowa 60 z jedną półką, drążek na wieszaki, jednodrzwiowa, zamykana na klucz, głęb. 60 cm, wys.205 cm, wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty gr.25 mm, pozostałe elementy z płyty gr.18mm, krawędzie oklejone obrzeżem gr.2mm. Drzwi z zamkiem meblowym, z kluczykami w komplecie, uchwyty metalowe mocowane dwupunktowo. szafa na nóżkach i stopkach - z możliwością regulacji

● biurka pracownicze;

Biurko o wym. Ok 150x70x75cm z kontenerem, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej, blat biurka z plyty o gr. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem gr.2mm. Biurka poprzecznie wzmocnione blendą czołową pod blatem. Kontenery o wym.40x50x60 cm , na kółkach gumowanych i łożyskowanych, z 4 szufladami na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Kontenery dostosowane pod biurko lub jako wolnostojące. Kontenery wyposażone w zamki meblowe (z kluczykami w komplecie). Uchwyty metalowe , mocowane dwupunktowo.

● krzesła pracownicze;

Krzesła obrotowe profilowane skay, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, oparcie: tapicerowane,siedzisko tapicerowane o wysokiej odporności na zgniatanie, zapewniające maksymalny komfort siedzenia  
 Podłokietniki: :ruchome z możliwością regulacji wysokości, materiał - tworzywo sztuczne

Podnośnik: pneumatyczny, standardowy  
 Podstawa: : pięcioramienna stalowa (metalik, chrom), osłony - tworzywo sztuczne   
 Kółka: do miękkich powierzchni, samohamowne

● krzesła;

Krzesło typu iso, siedzisko z materiału skay odporne na działanie środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalu, stelaż metalowy

● umywalki.

**Wyposażenie gabinetów zabiegowych:**

● szafy;

Ciąg szafek górnych i dolnych na długości orientacyjnej min. 2 metrów, opis pojedynczych szafek jak w przypadku pomieszczeń socjalnych.

● biurka pracownicze;

Biurko o wym. Ok 150x70x75cm z kontenerem, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej, blat biurka z plyty o gr. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem gr.2mm. Biurka poprzecznie wzmocnione blendą czołową pod blatem. Kontenery o wym.40x50x60 cm , na kółkach gumowanych i łożyskowanych, z 4 szufladami na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Kontenery dostosowane pod biurko lub jako wolnostojące. Kontenery wyposażone w zamki meblowe (z kluczykami w komplecie). Uchwyty metalowe , mocowane dwupunktowo.

● krzesła pracownicze;

Krzesła obrotowe profilowane skay, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, oparcie: tapicerowane,siedzisko tapicerowane o wysokiej odporności na zgniatanie, zapewniające maksymalny komfort siedzenia  
 Podłokietniki: :ruchome z możliwością regulacji wysokości, materiał - tworzywo sztuczne

Podnośnik: pneumatyczny, standardowy  
 Podstawa: : pięcioramienna stalowa (metalik, chrom), osłony - tworzywo sztuczne   
 Kółka: do miękkich powierzchni, samohamowne

● umywalki;

● zlewozmywak, minimum jednokomorowy.

**Wyposażenie gabinetów zabiegowych poradni ginekologicznej i urologicznej:**

● szafy;

Ciąg szafek górnych i dolnych na długości orientacyjnej min. 2 metrów, opis pojedynczych szafek jak w przypadku pomieszczeń socjalnych

● biurka pracownicze;

Biurko o wym. 150x70x75cm z kontenerem, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej, blat biurka z plyty o gr. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem gr.2mm. Biurka poprzecznie wzmocnione blendą czołową pod blatem. Kontenery o wym.40x50x60 cm , na kółkach gumowanych i łożyskowanych, z 4 szufladami na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Kontenery dostosowane pod biurko lub jako wolnostojące. Kontenery wyposażone w zamki meblowe (z kluczykami w komplecie). Uchwyty metalowe , mocowane dwupunktowo.

● krzesła pracownicze;

Krzesła obrotowe profilowane skay, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, oparcie: tapicerowane,siedzisko tapicerowane o wysokiej odporności na zgniatanie, zapewniające maksymalny komfort siedzenia  
 Podłokietniki: :ruchome z możliwością regulacji wysokości, materiał - tworzywo sztuczne

Podnośnik: pneumatyczny, standardowy  
 Podstawa: : pięcioramienna stalowa (metalik, chrom), osłony - tworzywo sztuczne   
 Kółka: do miękkich powierzchni, samohamowne

● umywalki;

● zlewozmywak, minimum jednokomorowy.

**Wyposażenie rejestracji:**

● wyposażenie wykonywane na zamówienie;

Lady rejestracyjne w ilości 4 szt. składające się z

-lada na 6 stanowisk komputerowych z kontenerkami (szuflady zamykane na kluczyk)

-lada na 2 stanowiska komputerowe z kontenerkami (szuflady zamykane na kluczyk)

-lada na 2 stanowiska komputerowe z kontenerkami (szuflady zamykane na kluczyk)

-lada na 2 stanowiska komputerowe z kontenerkami (szuflady zamykane na kluczyk)

Lady do wykonania wg projetu, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr. 18mm oklejona ABS 0,5mm, blat lady o grubości 38 mm (od frontu zaokrąglonym obustronnie),

Każda lada wyposażona w szkło bezpieczne oddzielające rejestrację od pacjenta.

● krzesła biurowe;

Krzesła obrotowe profilowane skay, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, oparcie: tapicerowane,siedzisko tapicerowane o wysokiej odporności na zgniatanie, zapewniające maksymalny komfort siedzenia  
 Podłokietniki: :ruchome z możliwością regulacji wysokości, materiał - tworzywo sztuczne

Podnośnik: pneumatyczny, standardowy  
 Podstawa: : pięcioramienna stalowa (metalik, chrom), osłony - tworzywo sztuczne   
 Kółka: do miękkich powierzchni, samohamowne

● umywalki;

● zlewozmywak, minimum jednokomorowy.

● szafy aktowe.

Szafa-regał dwuskrzydłowa na dokumenty zamykany na kluczyk, o orientacyjnych wym. 80x40x205cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej. z 4-5 półkami na segregatory, osadzony na nóżkach i stopkach z regulacją ustawienia wysokości. Wieniec górny i dolny z płyty o gr.25 mm. pozostałe elementy z płyty gr.18mm, krawędzie oklejone obrzeżem gr.2mm.

**Wyposażenie poczekalni:**

● fotele/sofy wykończone materiałem zmywalnym;

Zestaw kanap i sof do poczekalni wykonanych ze skóry ekologicznej dwu, trzyosobowej z możliwością łączenia w zależności od wielkości pomieszczenia, materiał musi być odporny na dezynfekcje środkami odkażającymi używanymi w szpitalach

● krzesła;

krzesła 2;3;4;5 osobowe na metalowej ramie; do strefy oczekiwania -korytarze,hole,poczekalnie- z przeznaczeniem dla pacjentów kubełki wykonane ze sklejki bukowej lub sklejki laminowanej, odpowiednie nawierzchnie dotykowe, boczne podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Ławki dające możliwość pola manewru osobom z niepełnosprawnościami. Sugerowane wymiary siedzisk krzeseł: wysokość między 45cm a 47,5c; głębokość od 45cm do 50cm z komfortowym oparciem wspomagającym kręgosłup oraz wyprofilowaną ku przodowi krawędzią siedziska dla ułatwienia wstawania. Elementy podporowe np.nóżki nie moą wystawać poza obrys zewnętrzny głównego korpusu mebla (zabezpieczenie przed potknięciem; ławki łatwe do utrzymania w czystości.

● stoliki;

Stolik na metalowej podstawie, kwadratowy o wymiarach 80x80x75cm, stelaż malowany proszkowo, o konstrukcji ramowej,z kształtownika zamkniętego. Blat stołu z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr.25mm, krawędzie oklejone obrzeżem, nogi ze stopkami z możliwością regulacji wysokości

● ekrany.

**Wyposażenie pomieszczeń administracyjnych oraz infolinii:**

● biurka pracownicze;

Biurko o wym. Ok 150x70x75cm z kontenerem, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej, blat biurka z plyty o gr. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem gr.2mm. Biurka poprzecznie wzmocnione blendą czołową pod blatem. Kontenery o wym.40x50x60 cm , na kółkach gumowanych i łożyskowanych, z 4 szufladami na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Kontenery dostosowane pod biurko lub jako wolnostojące. Kontenery wyposażone w zamki meblowe (z kluczykami w komplecie). Uchwyty metalowe , mocowane dwupunktowo.

● szafy aktowe;

Szafa z półkami o wym. 80x40x205cm wykonana z płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej. Wieniec górny i dolny z płyty o gr.25 mm. pozostałe elementy z płyty gr.18mm, krawędzie oklejone obrzeżem gr.2mm, szafa z 4 półkami , z drzwiami, osadzony na nóżkach i stopkach z regulacją ustawienia wysokości.

● fotele biurowe;

Fotele obrotowe skay, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, Oparcie: tapicerowane  
 Siedzisko: tapicerowane o wysokiej odporności na zgniatanie, zapewniające maksymalny komfort siedzenia  
 Podłokietniki: :ruchome, stałe, materiał - tworzywo sztuczne   
 Podnośnik: pneumatyczny, standardowy  
 Podstawa: : pięcioramienna stalowa (metalik, chrom), osłony - tworzywo sztuczne   
 Kółka: do miękkich powierzchni, samohamowne

~~● zestawy komputerowe- parametry do ustalenia z Inwestorem;~~

● kontenerki na dokumenty.

kontenerki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej, blat wykonany z płyty o gr.25mm, krawędzie oklejane obrzeżem gr.2 mm. Pod blatem stała półka, pod półką szafka zamykana drzwiczkami z półką wewnętrzną. Wymiar komódki 80x50x70cm.

**Wyposażenie punktów pobrań:**

● szafy; - zabudowa meblowa z 2 kontenerkami, z szufladami na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem, z zabezpieczeniem przed wypadaniem wmontowanym po bokach, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej, blat z plyty o gr. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem gr.2mm. Kontenery wyposażone w zamki meblowe (z kluczykami w komplecie). Uchwyty metalowe , mocowane dwupunktowo. Na zabudowie nadstawka z 2 półkami poziomymi na materiały służące do pobierania krwi i wirówki

● umywalki;

● zlewy gospodarcze.

**Wyposażenie pomieszczenia rodzica z dzieckiem:**

● fotele;

Fotel do karmienia na stabilnych drewnianych nogach. Siedzisko otoczone wysokim oparciem i podłokietnikami.Fotel obity tapicerką z eko skóry, odporny na przetarcia , , materiał musi być odporny na dezynfekcje środkami odkażającymi używanymi w szpitalach

● stoliki przeznaczone dla najmłodszych dzieci z siedziskiem lub dostawianymi krzesełkami

● przewijaki ścienne składane.

Przewijak wyposażony w nylonowy pas bezpieczeństwa, chroniący dziecko przed wypadnięciem, dodatkowo po obu stronach mają znajdować się wieszaki na torbę z akcesoriami. Maksymalne obciążenie - 20 kg. Gwarancja 2 lata. Deklaracja CE. Wykonany z tworzywa sztucznego, teleskopowe otwieranie, łatwość w utrzymaniu czystości, waga około 10 kg (+/- 1 kg), wysokość 60 cm, szerokość 85 cm ( +/- 5 cm), głębokość pozycji złożonej 11 cm, rozłożonej 62 cm ( +/- 2 cm), pas bezpieczeństwa, antybakteryjne tworzywo HDPE, mocowany do ściany

**Wyposażenie szatni pracowniczych:**

● szafy ubraniowe BHP;

Szafa 10 cio – skrytkowa, wykonana ze **stali malowanej proszkowo o grubości 0,6 mm, co** gwarantuj**e wytrzymałość i odporność na uszkodzenia,** zamykane na mocne, okrągłe ryglowane zamki , każda ze skrytek wyposażona jest w kluczyk,  przybliże parametry techniczne:waga: 66 kg,Wysokość: 150 cm,Szerokość: 136 cm,Głębokość: 45 cm, Wymiary skrytki: Wysokość 67 cm,Szerokość: 24 cm,Głębokość: 45 cm

● szafy ubraniowe BHP z siedziskiem;

Szafa ubraniowa metalowa 2 segmentowa. Stabilna, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi  skrzydłowe umieszczone na wewnętrznych zawiasach wyposażone są w wywietrzniki - nowoczesna perforacja oraz naklejany identyfikator, specjalny profil gwarantuje dużą sztywność drzwi. W każdym segmencie znajduje się półka, drążek na ubrania oraz 2 haczyki. Standardowo szafki zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Szafy produkowane są zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, posiadają atest higieniczny.Dane techniczne przybliżone: Ilość segmentów: 2,w każdej komorze półka, drążek i 2 haczyki, blacha stalowa 0,6mm, malowana proszkowo,profil wzmacniający drzwi,każdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master.● wieszaki do szatni dla pacjentów ruchome na wysięgnikach z zabudową przeznaczoną do odbierania i wydawania odzieży zewnętrznej

**Wyposażenie sal dydaktycznych:**

● biurko z krzesłami

Biurko o wym. Ok 150x70x75cm z kontenerem, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej, blat biurka z plyty o gr. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem gr.2mm. Biurka poprzecznie wzmocnione blendą czołową pod blatem. Kontenery o wym.40x50x60 cm , na kółkach gumowanych i łożyskowanych, z 4 szufladami na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Kontenery dostosowane pod biurko lub jako wolnostojące. Kontenery wyposażone w zamki meblowe (z kluczykami w komplecie). Uchwyty metalowe , mocowane dwupunktowo.

Krzesło z pulpitem

Komfortowe krzesło biurowe stacjonarne z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej. Rama stalowa, chromowana lub malowana proszkowo na kolor alu lub czarny. Posiada pulpit ze sklejki bukowej, prawo lub lewostronny.

● rzutniki;

● zestawy komputerowe - parametry do ustalenia z Inwestorem.