**POJAZD ELEKTRYCZNY WOLNOBIEŻNY**

w wersji przemysłowej o następujących wymaganiach technicznych:

**Kabina dla kierowcy i pasażera:** z zamykanymi drzwiami i otwieranymi oknami

**Liczba miejsc w kabinie:** minimum 2

\*Wymagane pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera

\*\*Wymagane dwa boczne lusterka

**Wymiary pojazdu:** 4,00 m x 1,80 m x 1,95 m (+/- 5 %)

**Wymiary skrzyni:** 2,60 m x 1,50 m x 0,26 m (+/- 5 %)

\*Wymagana zabudowa skrzyni tzw. burty siatkowe

**Silnik:** minimum 7,5 KW

**Akumulatory:** żelowe, bezobsługowe

**Ładowarka:** automatyczna

**Czas ładowania:** do 10 godzin

**Zawieszenie:** resory piórowe, amortyzatory

**Hamulce:** tarczowe na przednie koła, bębnowe na tylne koła, niezależny hamulec ręczny

**Oświetlenie:** reflektory przedni, kierunkowskazy, światło hamowania, światło przeciwmgielne

\*Opcja dodatkowa: oświetlenie tylne

**Felgi stalowe:** nie mniejsze niż 145/70R/13

**Deska rozdzielcza**: ze wskaźnikiem rozładowania baterii, wskaźnikiem prędkości, wskaźnikiem/i świateł

**Ładowność:** 1000 kg

**Uciąg:**  1000 kg

**Dodatkowe wyposażenie obowiązkowe pojazdu:**

* wspomaganie kierownicy
* kamera cofania
* ucho holownicze z przodu
* hak holowniczy z tyłu
* wycieraczka ze spryskiwaczem
* system ogrzewania z nadmuchem na przednią szybę
* koło zapasowe
* gniazdo 12V

**Kolor pojazdu:** odcień zieleni do uzgodnienia z palety RAL

**Okres gwarancji:** 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do minimum 36 miesięcy

\*Prosimy załączyć warunki przedłużonej gwarancji, przeglądów serwisowych, aktualny cennik usług serwisowych

**Wymagana możliwość przetestowania pojazdu**

**Dodatkowe opcje:**

* oznaczenie pojazdu wolnobieżnego
* gaśnica, apteczka
* mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
* telefoniczne wsparcie techniczne serwisu