**Załącznik nr 2 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze Zawartości piaskowników (kod 19 08 02) oraz Skratek (kod 19 08 01) do przetwarzania oraz ich transportu na miejsce przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.; dalej jako „ustawa o odpadach”) oraz aktami wykonawczymi.
2. Zawartość piaskowników (kod 19 08 02) oraz Skratek (kod 19 08 01) (dalej jako „**odpady**”) będą odbierane z oczyszczalni ścieków, mieszczącej się w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 6, 62-051 Wiry i transportowane na miejsce przetwarzania.
3. Ilość odpadów:
* Skratki (kod 19 08 01): 500 Mg
* Zawartość piaskowników (kod 19 08 02): 20 Mg
1. Zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie ilości odpadów wytworzonych w poprzednim roku. Rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości wywiezionych i przetworzonych odpadów, jednakże w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy on ilości wskazanej w ust. 3 (Zamawiający zastrzega, że podana w ust. 3 ilości mogą ulec zmianie o +/- 10%).
2. Za transport, i przetwarzanie odpadów odebranych z oczyszczalni ścieków w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 6, 62-051 Wiry odpowiada Wykonawca.
3. Odbiór i transport odpadów odbywać się będzie przy użyciu sprzętu Wykonawcy przystosowanego do tego rodzaju załadunku. Wykonawca zobowiązany będzie:
	* 1. zapewnić paleto-pojemniki o pojemności 1000 litrów, w ilości wynikającej z potrzeb logistyki ciągłego odbioru odpadów (18 paleto-pojemników przy odbiorze co 14 dni),
		2. zapewnić załadunek zapełnionych paleto-pojemników na środek transportujący, odbiór i transport odpadów przy użyciu sprzętu Usługodawcy przystosowanego do tego rodzaju załadunku oraz zorganizować niezbędny nadzór w trakcie transportu i nad zagospodarowaniem odpadów,
		3. zapewnić transport skratek i zawartości piaskowników do miejsca odzysku,
		4. zagospodarować odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadanym przez Wykonawcę zezwoleniem.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru w trakcie transportu i nad przetwarzaniem odpadów.

1. Transport odpadów musi być prowadzony na zasadach ściśle określonych w przepisach Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.), Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla przewozu materiałów szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych. Pojazdy transportujące odpady powinny być szczelne, sprawne i czyste.
2. Wykonawca musi spełniać obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach, w szczególności w zakresie obowiązku wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), a także posiadać aktualne zezwolenie na przetwarzanie zawartości piaskowników oraz skratek.
3. Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg zakładowych i publicznych podczas transportu i wyładunku.
4. Odbiór odpadów będzie się odbywał nie rzadziej niż raz na 14 dni na podstawie Karty Przekazania Odpadów - wygenerowanym potwierdzeniem z BDO zgodnie z art. 69 ust. 1, 1a, 3 i 3b ustawy o odpadach.
5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności odbioru odpadów pisemnie minimum dwa dni robocze przed terminem odbioru, za pomocą poczty e-mail.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli miejsca i sposobu realizacji przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania, w tym kontroli realizacji umowy zgodnie z oświadczeniami Wykonawcy, a Wykonawca dopuści Zamawiającego do wszystkich miejsc związanych z prowadzonymi procesami przedmiotu umowy (co zostaje potwierdzone na Załączniku do umowy).
7. Dostarczane pojemniki przeznaczone do załadunku powinny być dokładnie opróżniane.
8. Zaleca się aby Wykonawca, przed złożeniem oferty, zapoznał się terenem Zamawiającego, skąd będzie wywożony osad.