Kielce, dnia 08.08.2023 r.

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce**

tel.: /041/3676796

[www.mosir.kielce.pl](http://www.mosir.kielce.pl)

<https://platformazakupowa.pl/pn/mosir.kielce>

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

N. ZP.2.26.33.2023

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym wariant pierwszy na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) pn: **„Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy   
ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytania i odpowiedzi**

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rzutu boiska, rozmieszczenia, wysokości słupów itp.

**Odp.1.** *Zamawiający załącza rzut boiska. Gabaryty boiska piłkarskiego 90x60 m. Maszt oświetleniowy 14m, KROMSS BIS CPMLN-140/4*

1. Występują rozbieżności w dokumentacji jeśli chodzi o pożądane strumienie oraz skuteczności świetlne, prosimy o ponowne przeliczenie i podanie oczekiwanych wyników do ogólnej wiadomości.

**Odp.2.** *Zamawiający wymaga aby średnie natężenie oświetlenia na obiekcie nie było mniejsze niż 300lx*

1. Prosimy o wskazanie, czy maksymalna waga opraw dotyczy posadowienia na jednym słupie 5 sztuk i wynosi w takim wypadku 250 kg przypadające na jeden słup?

**Odp.3**. *Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od producenta istniejących masztów KROMISS BIS Sp. z o.o. aprobatę techniczna na montaż proponowanych opraw na istniejących masztach.*

1. Czy dopuszcza się sterowanie ręczne w układzie 50% / 100% ?

**Odp.4.** *Zamawiający dopuszcza sterowanie ręczne z poziomu z pomieszczenia technicznego (budynek portierni) zgodnego z zapisami SWZ.*

1. Czy wartość średniego natężenia oświetlenia jest nie mniejsza niż 300 lx ?

**Odp.5.** *Zamawiający wymaga aby średnie natężenie oświetlenia na obiekcie nie było mniejsze niż 300lx*

1. Czy wymagany jest projekt natężenia oświetlenia przed realizacją ?

**Odp.6.** *Zamawiający wymaga projektu natężenia oświetlenia przed realizacją zamówienia.*

1. Czy zamawiający dopuszcza użycie barwy światła w przedziale 5000-5700K?

**Odp.7.** *Zamawiający wymaga temperaturę barwową zgodnie ze specyfikacją techniczną.*

1. Czy zamawiający wymaga wymiany skrzynek elektrycznych znajdujących się przy masztach oświetleniowych

**Odp.8.** *Zamawiający wymaga wymiany skrzynek elektrycznych znajdujących się przy masztach oświetleniowych zgodnie z przedmiarem robót.*

1. W związku z wymogiem złożenia kosztorysu szczegółowego do oferty, prosimy o udostępnienie

kosztorysu ślepego w wersji edytowalnej(ath).

**Odp.9.** *Zamawiający załącza kosztorys nakładczy ( tzw. ślepy) w wersji edytowalnej oraz pdf.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi i wyjaśnienie nie powodują zmiany ogłoszenia   
o zamówieniu.

**ZMIANA OGŁOSZENIA I SWZ**

1. Zamawiający na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu:

- w sekcji V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW poprzez **usunięcie** fakultatywnych podstaw wykluczenia

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 271 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia: **18 sierpnia 2023** **godz. 12:00**, termin otwarcia ofert na dzień   
**18 sierpnia 2023 godz. 12:30** oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający zmienia termin związania z ofertą tj, do dnia **16 września 2023 r.**

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

W załączeniu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ po zmianie 08.08.2023

Rzut boiska

Kosztorys nakładczy ( tzw. ślepy) w wersji edytowalnej oraz pdf.

Z poważaniem,

**Przemysław Chmiel – Dyrektor MOSiR Kielce**