|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry przedmiotu zamówienia** | | |
| **Przedmiot zamówienia** | **Opis, wymiary** | **Ilość/j.m.** |
| **Szafa metalowa do przechowywania informacji niejawnych**  **KL A Typ 1**  wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych | 1. Szafa jednodrzwiowa. 2. Wykonana ze stali o podwyższonej odporności. 3. 3 przestawne półki o wytrzymałości 50 kg z regulacją wysokości zawieszenia. 4. Uchwyty do plombowania. 5. Rodzaj zamka: zamek kluczowy typ 2 klasa A z dwoma kluczami. 6. Kolor RAL 9001. 7. Malowana farbą proszkową. 8. Szafy oraz montowane zamki muszą posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji. 9. Wymiary w cm:   wysokość 150 cm +/- 5 cm  szerokość 60 cm +/- 5 cm  głębokość 40 cm +/- 5 cm | 13 sztuk |
| **Wymagane Certyfikaty** | | |
| **Karta katalogowa** format (min A-4) zawierająca: 1) zdjęcie/wizualizacja, 2) model, nazwę, 3) producenta,  4) podstawowe parametry - wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.  **Certyfikat** zgodności dla szaf do przechowywania informacji niejawnych potwierdzający zgodność szaf metalowych: z klasą wyrobu - **Typ 1** wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.  **Zastosowane w nich zamki** zgodne z Polską Normą PN-EN 1300 mają spełniać wymagania stawiane szafom do przechowywania dokumentów niejawnych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 29.05.2012r. | | |