**RG.271.13.2023 Załącznik nr 6 do SWZ**

**Przedmiar robót**

**Remont drogi gminnej 270584K w km od 00+690,00 do km 01+480,00 w miejscowości Stróżówka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa elementu** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1.1 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. warstwy 4 cm z ponownym jej wbudowaniem | 2370 m2 |  |  |
| 1.2 | Usunięcie warstwy betonu na zjazdach (skucie) grub. do 10 cm | 51 m2 |  |  |
| 1.3 | Profilowanie istniejącego zjazdu żwirowego | 17 m2 |  |  |
|  | **Roboty przygotowawcze razem** | | |  |
| 2. | Podbudowy |  |  |  |
| 2.1 | Wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowej frakcji 0-40 mm grub. 10 cm | 3949 m2 |  |  |
|  | **Podbudowy razem** | | |  |
| 3. | Nawierzchnie |  |  |  |
| 3.1 | Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grub. warstwy 5 cm | 3159 m2 |  |  |
|  | **Nawierzchnie razem** | | |  |
| 4. | Wykończenie |  |  |  |
| 4.1 | Regulacja betonowych studni kanalizacyjnych | 2 szt. |  |  |
| 4.2 | Wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 5 cm | 790 m2 |  |  |
|  | **Wykończenie razem** | | |  |
| **Razem brutto** | | | |  |