**RG.271.17.2022 Załącznik nr 6 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przebudowa odcinka drogi gminnej na dz. nr 790/1 w Kobylance**

1. Wykonanie koryta na poszerzeniach korpusu drogowego z odwiezieniem urobku do 1 km – 72 m3
2. Wykonanie koryta na całej szerokości drogi – 80 m3
3. Roboty ziemne - rozbiórka skarpy z odwiezieniem urobku do 1 km – 75 m3
4. Mechaniczne profilowanie istniejącej jezdni żwirowej – 480 m2
5. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej – 10 m2
6. Wykonanie podbudowy żwirowej średnia grub. warstwy 30 cm po uwałowaniu – 771,25 m2
7. Wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowej średnia grub. warstwy 20 cm po uwałowaniu – 1096,25 m2
8. Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 5 cm – 851,25 m2
9. Wykonanie ścieku poprzecznego betonowego szer. 25 cm z kratą żeliwną typu ciężkiego – 7 mb
10. Ułożenie płytkocieków 50x50x12 na podsypce cementowo – piaskowej – 130 mb
11. Wykonanie rowu odwadniającego szer. 35 cm i głęb. 40 cm – 25 m
12. Wykonanie rusztu stalowego na przejazdach przez płytkocieki dł. 5 m – 5 szt.
13. Wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 5 cm po uwałowaniu – 250 m2