**ZAŁĄCZNIK Nr 6**

 pieczątka firmy

**OŚWIADCZENIE**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego, przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.,
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, na postępowaniepn.„**Dostawa specjalistycznego samochodu ciężarowego”** – nr post. **520.261.2.1.2024.KMP,** oświadczam zgodność oferowanego urządzenia z wymogami określonymi przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczno-eksploatacyjne** | **Wymagania (opis, wartości, itp.)** | **Wymagana odpowiedź** | **Szczegółowy opis parametrów technicznych[[1]](#footnote-1)** |
|  | TYP POJAZDU | Pojazd ciężarowy o DMC 7200-8550 kg | TAK/Podać |  |
|  | KOLOR NADWOZIA | lakier akrylowy oranż (RAL 2011) | TAK/Podać |  |
|  | PODWOZIE POJAZDU | Konstrukcja oparta na ramie, podwozie z kabiną + nadwozie typu kontener | TAK/Podać |  |
|  | Wymiary pojazdu: | Podać |  |
| - długość | 7000÷7500 mm | TAK/Podać |  |
| - szerokość | max. 2350 mm | TAK/Podać |  |
| - wysokość | max. 3200 mm | TAK/Podać |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 7200÷8550 kg | TAK/Podać |  |
|  | Masa własna pojazdu z zabudową | 4500÷5000kg | TAK/Podać |  |
|  | Silnik pojazdu | spełniający normę EURO 6-E | TAK/Podać |  |
|  | Moc silnika | min. 150 kM | TAK/Podać |  |
|  | Ogumienie | 16÷19 cali wzmacniane | TAK/Podać |  |
|  | koła stalowe | Koła tylne bliźniacze | TAK/Podać |  |
|  | Zbiornik paliwa | min. 90 l | TAK/Podać |  |
|  | Paliwo standard | diesel | TAK/Podać |  |
|  | Manualna skrzynia biegów | TAK/Podać |  |
|  | Osłona stalowa chłodnicy i miski olejowej | TAK/Podać |  |
|  | Koło zapasowe | TAK/Podać |  |
|  | Kamera cofania | TAK/Podać |  |
|  | Hak holowniczy przystosowany do przyczepy 3,5 t | TAK/Podać |  |
|  | Kabina | TAK/Podać |  |
| Wyposażenie kabiny | kabina dwudrzwiowa | TAK/Podać |  |
| Siedzenia | min. 1+2 | TAK/Podać |  |
| Klimatyzacja | zależna od pracy silnika | TAK/Podać |  |
| Ogrzewanie | zależne od pracy silnika | TAK/Podać |  |
| Trójkąt ostrzegawczy | 1 szt. | TAK/Podać |  |
| Tachograf cyfrowy | 1 dzień, 2 kierowców | TAK/Podać |  |
| Radio cyfrowe z systemem głośnomówiącym Bluetooth | TAK/Podać |  |
| Elektryczne sterowanie szyb | TAK/Podać |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy | TAK/Podać |  |
| Regulacja kolumny kierowniczej | TAK/Podać |  |
| 20. | Zdejmowane pokrowce na siedzenia wykonane z eko-skóry w ciemnym kolorze  | TAK/Podać |  |
| 21. | Centralny zamek | TAK |  |
| 22. | WYPOSAŻENIE DLA POJAZDÓW WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI NA DRODZE | TAK/Podać |  |
| Sygnały świetlne | sygnały świetlne - lampa zespolone koloru żółtego, zamontowana ma dachu kabiny pojazdu z napisem „POGOTOWIE TOROWE” oraz dodatkowe 2 pkt. świetlne stroboskopowe montowane w przednim "grillu" pojazdu | TAK/Podać |  |
| Światła obrysowe | na każdej stronie pojazdu | TAK/Podać |  |
| 23. | DOKUMENTACJA |  | TAK |  |
| Dokumentacja techniczna dla użytkownika w języku polskim | dokumentacja techniczno-ruchowa, zawierająca co najmniej:* określenie przeznaczenia,
* dane techniczne,
* opis budowy,
* instrukcję obsługi pojazdu,
 | TAK/Podać |  |
| dokumentacja konstrukcyjna, zawierająca co najmniej:* wykaz części użytych do zabudowy,
* schematy ideowe elektryczne, elektroniczne, zabudowy
 | TAK/Podać |  |

podpis i stanowisko

upoważnionego przedstawiciela firmy

……………………………………

Miejscowość – data

1. Wypełnia Wykonawca. Niewypełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty [↑](#footnote-ref-1)