Koszalin, 08.07.2022 r.

Zamawiający:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

**Adres: ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin**

Nr postępowania: 2022\S 123-348996

Nr referencyjny 29

**Do Wykonawców** biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2021r.
( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „ Ustawą PZP” pn.: „Dostawa pojazdu - zamiatarki
do zamiatania ulic. "

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy PZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień. Zamawiający działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

**Pytanie nr 1:**

Parametry zabudowy zamiatarki (nadwozia).

Wymagane : 4. Poziom hałasu maksymalnie do 112 dB

Czy zamawiający dopuści zamiatarkę z poziomem hałasu maksymalnie do 114 dB ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2:**

Wymagane : 3) Automatyczne wyłączanie szczotek w przypadku braku wody w układzie zraszania,

Czy zamawiający: dopuści zamiatarkę w której podczas braku wody załącza się alarm oraz wyłącza się pompa wodna ale szczotki mogą się jeszcze kręcić ? Umożliwia to awaryjne dokończenie pracy .

**Odpowiedź:**

 Tak.

**Pytanie nr 3:**

4.12. Inne wymagania Wymagane : 1) Sygnał dźwiękowy pneumatyczny.

Czy zamawiający: dopuści sygnał dźwiękowy elektryczny ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 4:**

Wymagania serwisowe

Wymagane : – Wykonawca zapewni bezpłatne serwisowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi zawady.

Zwracam się z prośbą o określenie planowanych ilości pracy motogodzin całkowitych rocznie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w eksploatował dwa rodzaje zamiatarek:

1. Volvo ZM 260 - roczny przebieg - do 10 tys. km - pojazd nie posiada licznika motogodzin .

2. Johnston 400 - roczny przebieg - do 2 tys. motogodzin.

**Zamawiający:**