***Załącznik nr 6 do SWZ***

 *Nr postępowanie nr DZ.260.13.2024*

**OPIS TECHNICZNY**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: **„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady niesegregowane i segregowane”**, oświadczam, żeoferowany przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności następujące parametry techniczne, nie gorsze niż niżej wymienione:

1. Parametry techniczne bezwzględnie wymagane.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pojemność**  | **80dm3** | **120dm3** | **240dm3** | **240dm3** | **1100dm3** |
| SPEŁNIA TAK/NIE (jeśli nie wpisać parametry oferowanego produktu) |  |  |  |  |  |
| **Kolor pojemnika** | **Czarny/ grafitowy**  | **Czarny/ grafitowy**  | **Czarny/ grafitowy**  | **Brązowy**  | **Czarny/ grafitowy**  |
| SPEŁNIA TAK/NIE (jeśli nie wpisać parametry oferowanego produktu) |  |  |  |  |  |
| **System produkcji** | **Metoda wtryskowa**  |
| SPEŁNIA TAK/NIE (jeśli nie wpisać parametry oferowanego produktu) |  |  |  |  |  |
| Materiał  | Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE – HD) |
| SPEŁNIA TAK/NIE (jeśli nie wpisać parametry oferowanego produktu) |  |  |  |  |  |
| **Warunki techniczne** | **- pojemnik wykonany zgodnie z normą PN-EN 840** **- odpory na działanie promieni UV****- odporny na niskie temperatury****- odporny na środki chemiczne****- odporny na udary mechaniczne****- wyposażone w rączkę do przeciągania pojemnika** |
| SPEŁNIA TAK/NIE (jeśli nie wpisać parametry oferowanego produktu) |  |  |  |  |  |
| **Oddziaływanie na środowisko**  | Tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierające kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny) |
| SPEŁNIA TAK/NIE (jeśli nie wpisać parametry oferowanego produktu) |  |  |  |  |  |
| **Mechanizmy jezdne**  | **Koła o średnicy 200mm z ośką metalową** | **Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 4 sztuki kół o średnicy 200mm. Dwie sztuki kół przednich wyposażone w blokady. Dno pojemnika musi posiadać wzmocnienia w miejscach zamontowania mechanizmów jezdnych do korpusu pojemnika. Wzmocnienia oraz konstrukcja dna pojemnika muszą gwarantować wytrzymałość pojemnika na pęknięcia (jakiekolwiek inne uszkodzenia) podczas eksploatacji.**  |
| SPEŁNIA TAK/NIE (jeśli nie wpisać parametry oferowanego produktu) |  |  |  |  |  |
| **Pokrywa pojemnika**  | **Pokrywa płaska wyposażona w 2 uchwyty, lub jeden na całej szerokości klapy** | Pokrywa płaska wyposażona w uchwyt z wbudowaną tzw. klapą w klapie. Pokrywa mniejsza w pojemnikach o wymiarach: szerokość min. 800mm (±10%); głębokość min. 240mm (±10%); oraz otwór wrzutowy powstający po jej otwarciu o wymiarach: szerokość min. 410mm (±10%);głębokość min. 240 mm (±10%). |
| SPEŁNIA TAK/NIE (jeśli nie wpisać parametry oferowanego produktu) |  |  |  |  |  |
| **Oznakowanie** | - na pokrywie: „Nie wrzucać gorącego popiołu” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka”; | - na pokrywie: „Nie wrzucać gorącego popiołu” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka”;- na tylnej ścianie pojemnika numeracja (kolejne numery Wykonawca otrzyma przed zleceniem zamówienia); wykonanie numeracji polegać ma na wytłoczeniu numeru inwentarzowego dla ciągu 12 znaków wg wzoru: WP-00000/000 |
| SPEŁNIA TAK/NIE (jeśli nie wpisać parametry oferowanego produktu) |  |  |  |  |  |
| **System opróżniania** | **Wysyp uniwersalny z listwą grzebieniową**  |  |
| SPEŁNIA TAK/NIE (jeśli nie wpisać parametry oferowanego produktu) |  |  |  |  | **Przystosowane do opróżniania przez samochody śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i boczne uchwyty** |
| **Ładowność pojemnika** **Minimalna ładowność 40kg** | **Minimalna ładowność 40kg** | **Minimalna ładowność 55kg** | **Minimalna ładowność 100kg** | **Minimalna ładowność 100kg** | **Minimalna ładowność 500kg** |
| SPEŁNIA TAK/NIE (jeśli nie wpisać parametry oferowanego produktu) |  |  |  |  |  |
| **Normy i atesty (w języku polskim)**  | **Produkt posiada:****- atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika;****- certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktu z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.**  |
| SPEŁNIA TAK/NIE (jeśli nie wpisać parametry oferowanego produktu) |  |  |  |  |  |

*Informacja dla Wykonawcy:*

*Plik musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą plik.*