Szpital Murcki Sp. z o.o. Katowice dnia 7.12.2021r

ul. Alfreda Sokołowskiego 2

40-749 Katowice

Nr referencyjny: ZP/5521/21

**Wszyscy Wykonawcy**

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane dla zadania pn.**„Remont budynku Starej Administracji (budynek nr 5) wraz z Budynkiem Technicznym (budynek nr 5A) Szpitala Murcki w Katowicach ” – Pakiet nr 1,** **„Remont budynku Gospodarczo-Garażowego (budynek nr 6) Szpitala Murcki w Katowicach ” – Pakiet nr 2.** Ogłoszenie zostało publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00262504/01 z dnia 9.11.2021r.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2021r poz. 1129 z późniejszymi zmianami) udzielamy odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Na rysunkach z folderu Architektura Wnętrz np. AW/05/14; AW/05/15 pokazane są lustra z taśmą LED . Prosimy o informację czy dostawa i montaż luster wchodzi w zakres przetargu Prosimy o informację czy lustra mają być wklejone w płaszczyznę ściany czy zawieszane jako element wyposażenia.

Odpowiedź

 Zawieszone. Wchodzą w zakres przetargu.

Pytanie nr 2

Na rysunku z folderu Architektura Wnętrz np. AW/05/19 pokazana jest rzeźba drewniana prosimy o informację czy dostawa rzeźby wchodzi w zakres przetargu.

Odpowiedź

 Rzeźba nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy więźba istniejąca i projektowana ma być zaimpregnowana środkami ochronnymi oraz na jakie rodzaje korozji.

Odpowiedź

 Tak. Korozja biologiczna.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy więźba istniejąca i projektowana ma być zaimpregnowana przeciwogniowo.

Odpowiedź

 Tak. R 15.

Pytanie nr 5

Na rysunkach z folderu Architektura Wnętrz np. AW/05/19; AW/05/20 pokazana jest istniejąca widoczna konstrukcja drewniana dachu istniejąca i projektowana. Prosimy o informację czy więźba istniejąca i projektowana widoczna ma podlegać dodatkowej obróbce np. szlifowaniu , malowaniu. Jeśli tak to prosimy o opisanie technologii obróbki i wykończenia.

Odpowiedź

Tak. W założeniu elementy istniejące i projektowane mają być zbieżne wizualnie. Szczegółowy sposób obróbki i wykończenia zostanie dobrany na etapie realizacji po wstępnym oczyszczeniu istniejącej konstrukcji.

Pytanie nr 6

Prosimy o skorygowanie pozycji przedmiarowych dotyczących balustrad wewnętrznych. W udostępnionym przedmiarze jest w sumie 14,8 mb i nie obejmuje to balustrad z piętra na poddasze i balustrady na poddaszu.

Odpowiedź

 Uzupełniono pozycje przedmiaru. Poz. nr: 7.1.1.

Pytanie nr 7

Prosimy o skorygowanie pozycji przedmiarowych dotyczących pochwytów ściennych . W udostępnionym przedmiarze jest w sumie 12,4 mb i nie obejmuje to pochwytów z piętra na poddasze i balustrady na poddaszu. Prosimy o potwierdzenie że pochwyty należy wykonać jako drewniane.

Odpowiedź

 Uzupełniono pozycje przedmiaru. Poz.nr: 7.1.2.

Pytanie nr 8

W STWiORB branża architektoniczna na stronie 293 opisana jest osłona elektromagnetyczna realizowana za pomocą farby ekranującej. Prosimy o informację czy powyższe prace wchodzą w zakres przetargu, a jeśli tak to prosimy o wskazanie pomieszczeń i fragmentów ścian gdzie takie prace należy wykonać.

Odpowiedź

 Poza zakresem przetargu.

Pytanie nr 9

W STWiORB branża architektoniczna na stronie 288 opisany jest system asekuracyjny na dachu. Na rzucie dachu brak jest informacji o systemie asekuracji. Prosimy o informację czy dostawa system asekuracji wchodzi w zakres przetargu, a jeśli tak to prosimy o załączeniu rysunku który odzwierciedlałby zakres jaki wykonawca ma wycenić.

Odpowiedź

 Uzupełniono rysunek A\_05\_06 RZUT DACHU o elementy systemu asekuracyjnego. Wchodzi w zakres przetargu. Uzupełniono pozycje przedmiaru. Poz. nr: 7.2.1.

Pytanie nr 10

W STWiORB branża architektoniczna na stronie 232 opisane są tynki regulujące wilgoć. Prosimy o wskazanie pomieszczeń w jakich te tynki należy zastosować.

Odpowiedź

 Zgodnie ze specyfikacją: pkt. 1.2 Zakres robót.

Pytanie nr 11

W STWiORB branża architektoniczna na stronie 238 opisane są tynki renowacyjne . Prosimy o wskazanie pomieszczeń lub elementów zewnętrznych gdzie te tynki należy zastosować.

Odpowiedź

 Zgodnie ze specyfikacją: pkt. 1.3 Zakres robót.

Pytanie nr 12

Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy zastosować tynk mozaikowy opisany w STWiORB branża architektoniczna na stronie 43. Prosimy o informację czy powyższe prace wchodzą w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o podanie przedmiaru robót

Odpowiedź

Na wskazanej stronie nie ma opisanego tynku mozaikowego.

Pytanie nr 13

Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy zastosować płytkę , glazurę białą 10x20 C2 opisaną w STWiORB branża architektoniczna na stronie 48. Prosimy o informację czy powyższe prace wchodzą w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o podanie przedmiaru robót.

Odpowiedź

Poza zakresem przetargu. Dotyczy budynku 13.

Pytanie nr 14

Prosimy o wskazanie pomieszczeń ( oprócz elewacji) w których należy zastosować płytkę, klinkierową 10x25 cm C1 opisaną w STWiORB branża architektoniczna od strony 48. Prosimy o informację czy powyższe prace wchodzą w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o podanie przedmiaru robót.

Odpowiedź

 Poza zakresem przetargu. Dotyczy budynku 13.

Pytanie nr 15

Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy zastosować dekorację ścienną wewnętrzną – efekt rdzy z użyciem tapety flizelinowej opisaną w STWiORB branża architektoniczna od strony 49. Prosimy o informację czy powyższe prace wchodzą w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o podanie przedmiaru robót.

Odpowiedź

 Poza zakresem przetargu. Dotyczy budynku 13.

Pytanie nr 16

Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy zastosować płytę ochronna akrylowo-żywicową opisaną w STWiORB branża architektoniczna od strony 50. Prosimy o informację czy powyższe prace wchodzą w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o podanie przedmiaru robót. Prosimy o podanie kolorów.

Odpowiedź

Prace wchodzą w zakres przetargu - zgodnie z projektem aranżacji wnętrz.

Pytanie nr 17

Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy zastosować fototapetę winylową opisaną w STWiORB branża architektoniczna od strony 51. Prosimy o informację czy powyższe prace wchodzą w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o podanie przedmiaru robót. Prosimy rodzajów fototapety - Tapeta odwzorowująca poranny las,w jasnej, zielonej tonacji

- Tapeta odwzorowująca cegłe w kolorze białym

- Tapeta odwzorowująca polanę oraz widoczne w przybliżeniu żółte kwiaty, rosnące na niewielkim wzgórzu

- Tapeta odwzorowująca las, widok z lotu ptaka w zielonej tonacji

- Tapety przedstawiające Stare Murcki ( od T1-T9)

Odpowiedź

 Tapety winylowe oznaczone nr 13 są poza zakresem. Dotyczą budynku nr 13. Tapety winylowe w budynku nr 5 należy wykonać zgodnie z projektem aranżacji wnętrz.

Pytanie nr 18

Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy zastosować tapetę winylową opisaną w STWiORB branża architektoniczna od strony 58. Prosimy o informację czy powyższe prace wchodzą w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o podanie przedmiaru robót. Prosimy o określenie wzoru tapety.

Odpowiedź

Tapety winylowe oznaczone nr 13 są poza zakresem. Dotyczą budynku nr 13. Tapety winylowe w budynku nr 5 należy wykonać zgodnie z projektem aranżacji wnętrz.

Pytanie nr 19

Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy zastosować wykładzinę PCV z zastosowaniem ściennym opisaną w STWiORB branża architektoniczna od strony 64. Prosimy o informację czy powyższe prace wchodzą w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o podanie przedmiaru robót. Prosimy o określenie wzoru wykładziny.

Odpowiedź

 Poza zakresem.

Pytanie nr 20

Dla budynku gospodarczego 5a załączony przedmiar nie zawiera robót związanych z wykopem pod ławę fundamentową Ł-1 oraz stopy SF-1, SF-2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

 Uzupełniono pozycje przedmiaru. Poz. nr: 5.1.1.

Pytanie nr 21

Dla budynku gospodarczego 5a załączony przedmiar nie zawiera robót związanych z zasypem pod ław fundamentowych Ł-1 oraz stopy SF-1, SF-2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

 Uzupełniono pozycje przedmiaru. Poz. nr: 5.1.2.

Pytanie nr 22

Dla budynku gospodarczego 5a załączony przedmiar nie zawiera robót związanych z wywozem i utylizacją nadmiaru urobku z wykopu pod ław fundamentowych Ł-1 oraz stopy SF-1, SF-2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

 Uzupełniono pozycje przedmiaru. Poz. nr: 5.1.3 – 5.1.6.

Pytanie nr 23

Dla budynku gospodarczego 5a załączony przedmiar nie zawiera robót związanych z połączeniem nowego fundamentu ze starym za pomocą wiercenia i osadzenia na żywicy prętów fi 16 w rozstawie co 35 cm zgodnie z detalem połączenia pokazanym na rysunku K/05A/05. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź

Przedmiar należy uzupełnić o następujące pozycje:

* KNR 4-03 1009/06 ( R x 2) Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm w podłożu betonowy 16 szt.
* KNR 4-01 0202/04.2 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 16mm 7,63 kg

Pytanie nr 24

Prosimy o informację czy dla istniejących fundamentów budynku gospodarczego należy wykonać iniekcję grawitacyjną dwurzędową. W załączonym przedmiarze ilość robót dla tych prac została wyzerowana.

Odpowiedź

 Nie ma konieczności wykonywania iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej.