**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO POZYCJI NR 1 FORMULARZA CENOWEGO**

|  |
| --- |
| **Archiwum do magazynowania bloczków – 1 szt.** |
| **TYP/MODEL:****PRODUCENT:** |
| L.p. | Parametry przedmiotu zamówienia: | Zakres wymagań  | Parametry oferowane |
| 1 | Wyrób fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji 2023 | TAK |  |
| 3 | Metalowa obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo | TAK |  |
| 4 | 12 poziomów szuflad, na każdym poziomie 28 szuflad wykonanych z ABS, łącznie 336 podwójnych szuflad | TAK |  |
| 5 | Każda szuflada jest podzielona na 3 sekcje oraz zawiera wkładkę na drugi poziom kasetek | TAK |  |
| 6 | Pojemność każdej szuflady 110 standardowych bloczków parafinowych | TAK |  |
| 7 | Całkowita pojemność archiwum – 36960 bloczków | TAK |  |
| 8 | Możliwość całkowitego wyjęcia jednej lub większej ilości szuflad | TAK |  |
| 9 | Możliwość umieszczenia na froncie szafy etykiet pozwalających na zaadresowanie na zasadzie współrzędnych konkretnej szuflady | TAK |  |
| 10 | Kolorowe zdejmowane fronty (8 kolorów do wyboru: żółty, pomarańczowy, czerwony, biały, fioletowy, niebieski, zielony, czarny) | TAK |  |
| 11 | Opcjonalnie zamykane drzwi | TAK |  |
| 12 | Warunki gwarancji - min. 24 mies. | TAK podać |  |

Data …………………. Podpis uprawnionego Wykonawcy …………………………..

**ZAŁĄCZNIK NR 1B DO POZYCJI NR 2 FORMULARZA CENOWEGO**

|  |
| --- |
| **Archiwum do magazynowania szkiełek – 1 szt.** |
| **TYP/MODEL:****PRODUCENT:** |
| L.p. | Parametry przedmiotu zamówienia: | Zakres wymagań  | Parametry oferowane |
| 1 | Wyrób fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji 2023 | TAK |  |
| 3 | Metalowa obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo | TAK |  |
| 4 | 12 poziomów szuflad, w każdym 26 szuflad wykonanych z ABS | TAK |  |
| 5 | Całkowita pojemność archiwum: 125 000 szkiełek | TAK |  |
| 6 | Kolorowe zdejmowane fronty ( 8 kolorów do wyboru: żółty, pomarańczowy, czerwony, biały, fioletowy, niebieski, zielony, czarny ), co pozwala na poszerzenie kryteriów archiwizacji (np. wg roku, miesiąca, działu) | TAK |  |
| 7 | Możliwość umieszczenia na froncie szafy etykiet pozwalających na zaadresowanie na zasadzie współrzędnych konkretnej szuflady | TAK |  |
| 8 | Możliwość całkowitego wyjęcia jednej lub większej ilości szuflad | TAK |  |
| 9 | Opcjonalnie zamykane drzwi | TAK |  |
| 10 | Wymiary modułu (szer. X gł. x wys. ): 107x56x184 | TAK |  |
| 11 | Warunki gwarancji - min. 24 mies. | TAK podać |  |

Data …………………. Podpis uprawnionego Wykonawcy …………………………..