**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem niniejszego zamówienia** jest zapewnienie poprawnego i zgodnego z przepisami funkcjonowania systemu ciągłego monitoringu emisji spalin instalacji termicznej utylizacji osadów poprzez kontrolę poprawności funkcjonowania, wykonanie przeglądów serwisowych oraz wymianę części zużywających się dwóch linii pomiarowych spalin E7 i E8,

zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY, zgodnie zaleceniami dokumentacji technicznej producenta i zaleceniami wynikającymi z bieżącego przeglądu.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Możliwość dostawy i wymiany części zużywających się w poniższym zakresie i ilościach:
2. wymiana części eksploatacyjnych analizatora TOC - 1 szt.
3. wymiana lustra parabolicznego i płaskiego w odbiorniku światła - 1 szt.
4. wymiana lustra parabolicznego w nadajniku światła - 1 szt.
5. wymiana lampy ksenonowej typ A - 2 szt.
6. wymiana szybek emitera - 4 szt.
7. wymiana filtra niebieskiego emitera - 2 szt.
8. wymiana filtra UV - 2 szt.
9. wymiana E029000 HeNe Laser dla AR650 - 2 szt.
10. Wykonanie czynności serwisowych i kontrolnych w poniższym zakresie:
11. wykonanie przeglądu serwisowego obydwu linii pomiarowych - 4 razy
12. wykonanie comiesięcznej procedury QAL3 zgodnie z PN-EN 14181 - 12 razy